Tue Oct 26 15:34:30 2004 12 towers for subsector 1TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 525

Mean 263.5 RMS 213.1

Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 525

Mean 15.72 RMS 1.03

Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 525

Mean 24.3 RMS 1.035

Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 525

Mean 19.93 RMS 0.9645

Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 525

Mean 23.97 RMS 0.9677

Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 525

Mean 21.41 RMS 0.8824

Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 525

Mean 24.95 RMS 0.9288

Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 525

Mean 21.25 RMS 1.184

Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 525

Mean 13.66 RMS 0.8891

Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 525

Mean 18.27 RMS 0.9162

Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 525

Mean 24.73 RMS 0.856

Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 525

Mean 17.79 RMS 0.8748

Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01 Entries 526

Mean 16.64 RMS 1.111

Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02 Entries 526

Mean 228 RMS 182.2

Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03 Entries 526

Mean 24.28 RMS 1.063

Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04 Entries 526

Mean 19.88 RMS 1.017

Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05 Entries 526

Mean 24.01 RMS 0.9582

Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06 Entries 526

Mean 21.43 RMS 0.8597

Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07 Entries 526

Mean 24.97 RMS 0.9697

Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08 Entries 526

Mean 21.33 RMS 1.185

Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09 Entries 526

Mean 13.67 RMS 0.9325

Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10 Entries 526

Mean 18.24 RMS 0.9684

Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11 Entries 526

Mean 24.78 RMS 0.9013

Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12 Entries 526

Mean 17.81 RMS 0.8577

Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 528 Mean 16.56

RMS 1.125 Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 528 Mean 15.71

RMS 1.062 Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 528 Mean 337.8

RMS 267.7 Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 528 Mean 19.95

RMS 1.014 Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 528 Mean 23.93

RMS 0.9399 Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 528 Mean 21.39

RMS 0.923 Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 528 Mean 25.03

RMS 0.951 Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 528 Mean 21.43

RMS 1.159 Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 528 Mean 13.73

RMS 0.9285 Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 528 Mean 18.26

RMS 0.8929 Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 528 Mean 24.74

RMS 0.8708 Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 528 Mean 17.86

RMS 0.8942 Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01 Entries 534

Mean 16.59 RMS 1.124

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02 Entries 534

Mean 15.69 RMS 1.029

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03 Entries 534

Mean 24.36 RMS 1.04

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04 Entries 534

Mean 121.2 RMS 86.16

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05 Entries 534

Mean 23.99 RMS 1.094

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06 Entries 534

Mean 21.41 RMS 0.9026

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07 Entries 534

Mean 24.94 RMS 0.9178

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08 Entries 534

Mean 21.37 RMS 1.176

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09 Entries 534

Mean 13.76 RMS 0.9425

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10 Entries 534

Mean 18.21 RMS 0.9318

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11 Entries 534

Mean 24.78 RMS 0.8551

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12 Entries 534

Mean 17.85 RMS 0.8421

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 528 Mean 16.48

RMS 1.133 Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 528 Mean 15.72

RMS 1.067 Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 528 Mean 24.34

RMS 1.115 Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 528 Mean 19.95

RMS 0.991 Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 528 Mean 507.9

RMS 404.3 Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 528 Mean 21.36

RMS 0.8367 Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 528 Mean 24.89

RMS 0.8705 Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 528 Mean 21.3

RMS 1.143 Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 528 Mean 13.75

RMS 0.9242 Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 528 Mean 18.22

RMS 0.9149 Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 528 Mean 24.76

RMS 0.8987 Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 528 Mean 17.81

RMS 0.8562 Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01 Entries 528

Mean 16.58 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02 Entries 528

Mean 15.65 RMS 1.077

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03 Entries 528

Mean 24.33 RMS 1.076

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04 Entries 528

Mean 19.94 RMS 0.9701

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05 Entries 528

Mean 24.01 RMS 0.9885

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06 Entries 528

Mean 586.8 RMS 472.2

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07 Entries 528

Mean 25.02 RMS 0.9086

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08 Entries 528

Mean 21.34 RMS 1.239

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09 Entries 528

Mean 13.69 RMS 0.9561

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10 Entries 528

Mean 18.3 RMS 0.921

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11 Entries 528

Mean 24.72 RMS 0.8417

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12 Entries 528

Mean 17.82 RMS 0.8746

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 531 Mean 16.57

RMS 1.075 Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 531 Mean 15.72

RMS 1.116 Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 531 Mean 24.31

RMS 1.101 Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 531 Mean 19.9

RMS 1.06 Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 531 Mean 23.96

RMS 0.9906 Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 531 Mean 21.44

RMS 0.8921 Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 531 Mean 406.6

RMS 316.2 Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 531 Mean 21.35

RMS 1.243 Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 531 Mean 13.7

RMS 0.9001 Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 531 Mean 18.32

RMS 0.9225 Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 531 Mean 24.71

RMS 0.8938 Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 531 Mean 17.77

RMS 0.9296 Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 529

Mean 16.46 RMS 1.101

Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 529

Mean 15.67 RMS 1.006

Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 529

Mean 24.44 RMS 1.047

Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 529

Mean 19.97 RMS 0.953

Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 529

Mean 23.93 RMS 0.9965

Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 529

Mean 21.35 RMS 0.8655

Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 529

Mean 24.95 RMS 0.9044

Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 529

Mean 1474 RMS 1190

Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 529

Mean 13.56 RMS 0.9367

Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 529

Mean 18.27 RMS 0.9764

Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 529

Mean 24.76 RMS 0.8397

Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 529

Mean 17.86 RMS 0.8648

Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01 Entries 525

Mean 16.51 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02 Entries 525

Mean 15.67 RMS 1.048

Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03 Entries 525

Mean 24.34 RMS 1.066

Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04 Entries 525

Mean 19.81 RMS 1.005

Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05 Entries 525

Mean 23.88 RMS 0.9932

Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06 Entries 525

Mean 21.29 RMS 0.8833

Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07 Entries 525

Mean 24.94 RMS 0.9522

Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08 Entries 525

Mean 21.26 RMS 1.27

Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09 Entries 525

Mean 762.2 RMS 607.6

Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10 Entries 525

Mean 18.44 RMS 0.9616

Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11 Entries 525

Mean 24.7 RMS 0.8838

Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12 Entries 525

Mean 17.79 RMS 0.8594

Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 525 Mean 16.63

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 525 Mean 15.72

RMS 1.042 Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 525 Mean 24.36

RMS 1.017 Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 525 Mean 19.93

RMS 0.9388 Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 525 Mean 23.95

RMS 1.009 Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 525 Mean 21.3

RMS 0.8535 Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 525 Mean 24.96

RMS 0.9533 Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 525 Mean 21.36

RMS 1.167 Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 525 Mean 13.74

RMS 0.9465 Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 525 Mean 18.29

RMS 0.9205 Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 525 Mean 24.67

RMS 0.8798 Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 525 Mean 17.85

RMS 0.8828 Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01 Entries 531

Mean 16.65 RMS 1.13

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02 Entries 531

Mean 15.75 RMS 1.121

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03 Entries 531

Mean 24.42 RMS 1.092

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04 Entries 531

Mean 19.98 RMS 0.9435

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05 Entries 531

Mean 23.98 RMS 0.9244

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06 Entries 531

Mean 21.42 RMS 0.8587

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07 Entries 531

Mean 24.97 RMS 0.967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08 Entries 531

Mean 21.4 RMS 1.199

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09 Entries 531

Mean 13.85 RMS 0.8998

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10 Entries 531

Mean 18.49 RMS 0.971

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11 Entries 531

Mean 614.3 RMS 472.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12 Entries 531

Mean 18.01 RMS 0.9009

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01 01TA01

Entries 531 Mean 16.6

RMS 1.08 Underflow 0

ADC for 01TA01, cr/chan=001/056, tube=P01TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02 01TA02

Entries 531 Mean 15.66

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 01TA02, cr/chan=001/057, tube=P01TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03 01TA03

Entries 531 Mean 24.36

RMS 1.088 Underflow 0

ADC for 01TA03, cr/chan=001/058, tube=P01TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04 01TA04

Entries 531 Mean 19.97

RMS 1.026 Underflow 0

ADC for 01TA04, cr/chan=001/108, tube=P01TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05 01TA05

Entries 531 Mean 23.97

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 01TA05, cr/chan=001/109, tube=P01TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06 01TA06

Entries 531 Mean 21.36

RMS 0.8664 Underflow 0

ADC for 01TA06, cr/chan=001/110, tube=P01TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07 01TA07

Entries 531 Mean 24.96

RMS 0.9518 Underflow 0

ADC for 01TA07, cr/chan=001/111, tube=P01TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08 01TA08

Entries 531 Mean 21.37

RMS 1.21 Underflow 0

ADC for 01TA08, cr/chan=001/059, tube=P01TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09 01TA09

Entries 531 Mean 13.71

RMS 0.9353 Underflow 0

ADC for 01TA09, cr/chan=001/060, tube=P01TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10 01TA10

Entries 531 Mean 18.3

RMS 0.9138 Underflow 0

ADC for 01TA10, cr/chan=001/061, tube=P01TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11 01TA11

Entries 531 Mean 24.85

RMS 0.859 Underflow 0

ADC for 01TA11, cr/chan=001/062, tube=P01TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12 01TA12

Entries 531 Mean 316.5

RMS 262 Underflow 0

ADC for 01TA12, cr/chan=001/063, tube=P01TA12