Tue Oct 26 15:34:58 2004 12 towers for subsector 1TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 537

Mean 24.51 RMS 1.142

Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 537

Mean 26.21 RMS 1.182

Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 537

Mean 25.52 RMS 1.041

Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 537

Mean 18.71 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 537

Mean 24.1 RMS 0.8684

Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 537

Mean 24.51 RMS 0.8867

Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 537

Mean 23.99 RMS 0.9924

Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 537

Mean 27.85 RMS 0.9879

Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 537

Mean 17.76 RMS 0.8705

Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 537

Mean 22.66 RMS 0.8973

Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 537

Mean 26.95 RMS 0.8396

Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 537

Mean 30.57 RMS 0.8113

Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01 Entries 531

Mean 24.6 RMS 1.091

Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02 Entries 531

Mean 26.26 RMS 1.156

Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03 Entries 531

Mean 25.53 RMS 1.054

Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04 Entries 531

Mean 18.83 RMS 1.063

Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05 Entries 531

Mean 24.17 RMS 0.8838

Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06 Entries 531

Mean 24.58 RMS 0.972

Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07 Entries 531

Mean 23.98 RMS 0.9435

Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08 Entries 531

Mean 27.83 RMS 1.074

Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09 Entries 531

Mean 17.83 RMS 0.8852

Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10 Entries 531

Mean 22.72 RMS 0.8812

Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11 Entries 531

Mean 27 RMS 0.8548

Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12 Entries 531

Mean 30.57 RMS 0.8324

Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 528 Mean 24.51

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 528 Mean 26.1

RMS 1.193 Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 528 Mean 25.44

RMS 1.168 Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 528 Mean 18.78

RMS 1.095 Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 528 Mean 24.11

RMS 0.8708 Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 528 Mean 24.54

RMS 0.8867 Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 528 Mean 23.95

RMS 1.034 Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 528 Mean 27.72

RMS 1.066 Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 528 Mean 17.73

RMS 0.9059 Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 528 Mean 22.67

RMS 0.9007 Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 528 Mean 26.93

RMS 0.8999 Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 528 Mean 30.53

RMS 0.8434 Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01 Entries 527

Mean 24.43 RMS 1.075

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02 Entries 527

Mean 26.06 RMS 1.16

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03 Entries 527

Mean 25.45 RMS 1.106

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04 Entries 527

Mean 18.8 RMS 1.101

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05 Entries 527

Mean 24.1 RMS 0.8778

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06 Entries 527

Mean 24.55 RMS 0.9265

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07 Entries 527

Mean 23.96 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08 Entries 527

Mean 27.72 RMS 1.058

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09 Entries 527

Mean 17.75 RMS 0.9312

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10 Entries 527

Mean 22.6 RMS 0.8931

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11 Entries 527

Mean 26.87 RMS 0.8273

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12 Entries 527

Mean 30.52 RMS 0.8237

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 531 Mean 24.51

RMS 1.131 Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 531 Mean 26.2

RMS 1.186 Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 531 Mean 25.51

RMS 1.117 Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 531 Mean 18.6

RMS 1.066 Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 531 Mean 24.17

RMS 0.8745 Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 531 Mean 24.46

RMS 0.8914 Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 531 Mean 23.94

RMS 0.9587 Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 531 Mean 27.86

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 531 Mean 17.72

RMS 0.9131 Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 531 Mean 22.77

RMS 0.8538 Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 531 Mean 26.92

RMS 0.906 Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 531 Mean 30.58

RMS 0.8291 Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01 Entries 529

Mean 24.57 RMS 1.107

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02 Entries 529

Mean 26.18 RMS 1.228

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03 Entries 529

Mean 25.45 RMS 1.18

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04 Entries 529

Mean 18.65 RMS 1.033

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05 Entries 529

Mean 24.15 RMS 0.8637

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06 Entries 529

Mean 24.63 RMS 0.9559

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07 Entries 529

Mean 24.09 RMS 0.9884

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08 Entries 529

Mean 27.81 RMS 1.082

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09 Entries 529

Mean 17.8 RMS 0.9413

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10 Entries 529

Mean 22.73 RMS 0.8711

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11 Entries 529

Mean 26.92 RMS 0.8728

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12 Entries 529

Mean 30.57 RMS 0.863

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 531 Mean 24.53

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 531 Mean 26.12

RMS 1.123 Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 531 Mean 25.42

RMS 1.08 Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 531 Mean 18.74

RMS 1.097 Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 531 Mean 24.18

RMS 0.8481 Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 531 Mean 24.57

RMS 0.9167 Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 531 Mean 24.1

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 531 Mean 27.76

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 531 Mean 17.78

RMS 0.8785 Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 531 Mean 22.68

RMS 0.8469 Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 531 Mean 26.92

RMS 0.8153 Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 531 Mean 30.55

RMS 0.8203 Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 525

Mean 24.48 RMS 1.091

Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 525

Mean 26.12 RMS 1.155

Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 525

Mean 25.49 RMS 1.093

Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 525

Mean 18.83 RMS 1.103

Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 525

Mean 24.2 RMS 0.9134

Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 525

Mean 24.55 RMS 0.8985

Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 525

Mean 24.07 RMS 1.019

Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 525

Mean 27.86 RMS 1.141

Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 525

Mean 17.82 RMS 0.9412

Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 525

Mean 22.69 RMS 0.9029

Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 525

Mean 26.95 RMS 0.9141

Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 525

Mean 30.54 RMS 0.8051

Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01 Entries 528

Mean 24.58 RMS 1.098

Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02 Entries 528

Mean 26.19 RMS 1.158

Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03 Entries 528

Mean 25.61 RMS 1.111

Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04 Entries 528

Mean 18.7 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05 Entries 528

Mean 24.23 RMS 0.8447

Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06 Entries 528

Mean 24.5 RMS 0.8898

Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07 Entries 528

Mean 24.02 RMS 0.9894

Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08 Entries 528

Mean 27.88 RMS 1.048

Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09 Entries 528

Mean 17.86 RMS 0.9254

Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10 Entries 528

Mean 22.65 RMS 0.8523

Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11 Entries 528

Mean 26.92 RMS 0.8627

Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12 Entries 528

Mean 30.57 RMS 0.8368

Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 525 Mean 24.58

RMS 1.077 Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 525 Mean 26.2

RMS 1.233 Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 525 Mean 25.48

RMS 1.095 Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 525 Mean 18.78

RMS 1.088 Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 525 Mean 24.2

RMS 0.8402 Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 525 Mean 24.5

RMS 0.9188 Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 525 Mean 23.97

RMS 0.9919 Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 525 Mean 27.8

RMS 1.041 Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 525 Mean 17.78

RMS 0.9253 Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 525 Mean 22.78

RMS 0.9826 Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 525 Mean 26.97

RMS 0.8469 Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 525 Mean 30.58

RMS 0.7807 Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01 Entries 531

Mean 24.59 RMS 1.122

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02 Entries 531

Mean 26.21 RMS 1.176

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03 Entries 531

Mean 25.47 RMS 1.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04 Entries 531

Mean 18.66 RMS 1.084

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05 Entries 531

Mean 24.15 RMS 0.8865

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06 Entries 531

Mean 24.59 RMS 0.8791

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07 Entries 531

Mean 24.12 RMS 1.035

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08 Entries 531

Mean 27.81 RMS 1.06

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09 Entries 531

Mean 17.85 RMS 0.8943

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10 Entries 531

Mean 22.74 RMS 0.8604

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11 Entries 531

Mean 26.96 RMS 0.9041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12 Entries 531

Mean 30.52 RMS 0.842

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01 01TB01

Entries 530 Mean 24.54

RMS 1.126 Underflow 0

ADC for 01TB01, cr/chan=001/064, tube=P01TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02 01TB02

Entries 530 Mean 26.12

RMS 1.255 Underflow 0

ADC for 01TB02, cr/chan=001/065, tube=P01TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03 01TB03

Entries 530 Mean 25.54

RMS 1.076 Underflow 0

ADC for 01TB03, cr/chan=001/066, tube=P01TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04 01TB04

Entries 530 Mean 18.75

RMS 1.048 Underflow 0

ADC for 01TB04, cr/chan=001/112, tube=P01TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05 01TB05

Entries 530 Mean 24.13

RMS 0.8671 Underflow 0

ADC for 01TB05, cr/chan=001/113, tube=P01TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06 01TB06

Entries 530 Mean 24.61

RMS 0.9338 Underflow 0

ADC for 01TB06, cr/chan=001/114, tube=P01TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07 01TB07

Entries 530 Mean 24.03

RMS 0.929 Underflow 0

ADC for 01TB07, cr/chan=001/115, tube=P01TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08 01TB08

Entries 530 Mean 27.87

RMS 1.103 Underflow 0

ADC for 01TB08, cr/chan=001/067, tube=P01TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09 01TB09

Entries 530 Mean 17.85

RMS 0.9455 Underflow 0

ADC for 01TB09, cr/chan=001/068, tube=P01TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10 01TB10

Entries 530 Mean 22.72

RMS 0.8231 Underflow 0

ADC for 01TB10, cr/chan=001/069, tube=P01TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11 01TB11

Entries 530 Mean 26.99

RMS 0.8467 Underflow 0

ADC for 01TB11, cr/chan=001/070, tube=P01TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12 01TB12

Entries 530 Mean 30.56

RMS 0.8336 Underflow 0

ADC for 01TB12, cr/chan=001/071, tube=P01TB12