Tue Oct 26 15:35:28 2004 12 towers for subsector 1TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 525

Mean 183.2 RMS 132.3

Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 525

Mean 24.18 RMS 0.8256

Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 525

Mean 25.48 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 525

Mean 17.26 RMS 0.833

Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 525

Mean 18.93 RMS 0.8588

Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 525

Mean 16.65 RMS 0.8143

Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 525

Mean 17.07 RMS 0.7735

Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 525

Mean 28.72 RMS 0.8804

Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 525

Mean 16.93 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 525

Mean 28.43 RMS 0.961

Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 525

Mean 30.63 RMS 0.8307

Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 525

Mean 21.86 RMS 1.03

Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01 Entries 531

Mean 15.19 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02 Entries 531

Mean 191.5 RMS 134

Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03 Entries 531

Mean 25.54 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04 Entries 531

Mean 17.28 RMS 0.7772

Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05 Entries 531

Mean 18.96 RMS 0.8156

Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06 Entries 531

Mean 16.7 RMS 0.8607

Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07 Entries 531

Mean 17.04 RMS 0.7958

Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08 Entries 531

Mean 28.71 RMS 0.9183

Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09 Entries 531

Mean 16.98 RMS 1.136

Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10 Entries 531

Mean 28.44 RMS 0.9235

Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11 Entries 531

Mean 30.62 RMS 0.8665

Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12 Entries 531

Mean 21.83 RMS 1.032

Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 525 Mean 15.06

RMS 1.08 Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 525 Mean 24.09

RMS 0.7981 Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 525 Mean 262.8

RMS 193 Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 525 Mean 17.26

RMS 0.7884 Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 525 Mean 19.02

RMS 0.814 Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 525 Mean 16.68

RMS 0.7794 Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 525 Mean 17.07

RMS 0.7881 Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 525 Mean 28.7

RMS 0.9393 Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 525 Mean 16.89

RMS 1.112 Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 525 Mean 28.42

RMS 0.9232 Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 525 Mean 30.58

RMS 0.8595 Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 525 Mean 21.82

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01 Entries 531

Mean 15.2 RMS 1.073

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02 Entries 531

Mean 24.09 RMS 0.7998

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03 Entries 531

Mean 25.52 RMS 1.086

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04 Entries 531

Mean 648 RMS 521.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05 Entries 531

Mean 18.97 RMS 0.8719

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06 Entries 531

Mean 16.65 RMS 0.7995

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07 Entries 531

Mean 17.1 RMS 0.7632

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08 Entries 531

Mean 28.65 RMS 0.9001

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09 Entries 531

Mean 16.84 RMS 1.15

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10 Entries 531

Mean 28.39 RMS 0.9172

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11 Entries 531

Mean 30.62 RMS 0.8088

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12 Entries 531

Mean 21.85 RMS 1.062

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 531 Mean 15.08

RMS 1.093 Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 531 Mean 24.15

RMS 0.8693 Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 531 Mean 25.58

RMS 0.9679 Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 531 Mean 17.29

RMS 0.7942 Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 531 Mean 244.1

RMS 190.8 Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 531 Mean 16.63

RMS 0.7728 Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 531 Mean 17.12

RMS 0.8168 Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 531 Mean 28.76

RMS 0.9032 Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 531 Mean 16.89

RMS 1.127 Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 531 Mean 28.51

RMS 0.9395 Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 531 Mean 30.64

RMS 0.8545 Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 531 Mean 21.86

RMS 1.023 Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01 Entries 525

Mean 15.07 RMS 1.047

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02 Entries 525

Mean 24.06 RMS 0.8095

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03 Entries 525

Mean 25.55 RMS 1.014

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04 Entries 525

Mean 17.24 RMS 0.8173

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05 Entries 525

Mean 19.08 RMS 0.8393

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06 Entries 525

Mean 694.6 RMS 529

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07 Entries 525

Mean 17.16 RMS 0.7927

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08 Entries 525

Mean 28.78 RMS 0.9766

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09 Entries 525

Mean 16.87 RMS 1.103

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10 Entries 525

Mean 28.44 RMS 0.9187

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11 Entries 525

Mean 30.62 RMS 0.8224

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12 Entries 525

Mean 21.8 RMS 1.03

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 524 Mean 15.13

RMS 1.033 Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 524 Mean 24.07

RMS 0.8306 Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 524 Mean 25.54

RMS 1.105 Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 524 Mean 17.25

RMS 0.8028 Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 524 Mean 18.95

RMS 0.9045 Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 524 Mean 16.67

RMS 0.8241 Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 524 Mean 142

RMS 99.92 Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 524 Mean 28.71

RMS 0.9204 Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 524 Mean 16.88

RMS 1.12 Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 524 Mean 28.35

RMS 0.9337 Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 524 Mean 30.64

RMS 0.8563 Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 524 Mean 21.81

RMS 1.041 Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 531

Mean 15.15 RMS 1.044

Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 531

Mean 24.07 RMS 0.8193

Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 531

Mean 25.53 RMS 0.9609

Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 531

Mean 17.27 RMS 0.7858

Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 531

Mean 18.94 RMS 0.8711

Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 531

Mean 16.67 RMS 0.8092

Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 531

Mean 17.09 RMS 0.7831

Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 531

Mean 93.67 RMS 52.23

Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 531

Mean 16.85 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 531

Mean 28.39 RMS 0.9453

Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 531

Mean 30.56 RMS 0.8265

Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 531

Mean 21.83 RMS 0.9896

Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01 Entries 530

Mean 15.03 RMS 1.037

Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02 Entries 530

Mean 24.06 RMS 0.807

Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03 Entries 530

Mean 25.56 RMS 1.036

Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04 Entries 530

Mean 17.19 RMS 0.7561

Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05 Entries 530

Mean 18.95 RMS 0.8273

Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06 Entries 530

Mean 16.67 RMS 0.8237

Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07 Entries 530

Mean 17.08 RMS 0.7956

Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08 Entries 530

Mean 28.71 RMS 0.974

Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09 Entries 530

Mean 400.1 RMS 317.5

Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10 Entries 530

Mean 28.51 RMS 0.9421

Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11 Entries 530

Mean 30.6 RMS 0.821

Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12 Entries 530

Mean 21.73 RMS 0.9976

Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 531 Mean 15.05

RMS 0.9985 Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 531 Mean 24.07

RMS 0.7949 Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 531 Mean 25.6

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 531 Mean 17.29

RMS 0.7711 Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 531 Mean 18.98

RMS 0.8557 Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 531 Mean 16.69

RMS 0.8125 Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 531 Mean 17.1

RMS 0.7696 Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 531 Mean 28.76

RMS 0.9324 Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 531 Mean 16.94

RMS 1.119 Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 531 Mean 352.6

RMS 272 Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 531 Mean 30.55

RMS 0.8716 Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 531 Mean 21.77

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01 Entries 525

Mean 15.09 RMS 1.018

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02 Entries 525

Mean 24.09 RMS 0.7952

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03 Entries 525

Mean 25.51 RMS 1.019

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04 Entries 525

Mean 17.19 RMS 0.7794

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05 Entries 525

Mean 18.91 RMS 0.8165

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06 Entries 525

Mean 16.65 RMS 0.8089

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07 Entries 525

Mean 17.05 RMS 0.7557

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08 Entries 525

Mean 28.69 RMS 0.9324

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09 Entries 525

Mean 16.82 RMS 1.14

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10 Entries 525

Mean 28.44 RMS 0.9209

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11 Entries 525

Mean 287.4 RMS 201

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12 Entries 525

Mean 21.86 RMS 1.08

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01 01TC01

Entries 525 Mean 15.11

RMS 1.081 Underflow 0

ADC for 01TC01, cr/chan=001/072, tube=P01TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02 01TC02

Entries 525 Mean 24.09

RMS 0.8147 Underflow 0

ADC for 01TC02, cr/chan=001/073, tube=P01TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03 01TC03

Entries 525 Mean 25.52

RMS 1.047 Underflow 0

ADC for 01TC03, cr/chan=001/074, tube=P01TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04 01TC04

Entries 525 Mean 17.31

RMS 0.8061 Underflow 0

ADC for 01TC04, cr/chan=001/116, tube=P01TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05 01TC05

Entries 525 Mean 18.96

RMS 0.8707 Underflow 0

ADC for 01TC05, cr/chan=001/117, tube=P01TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06 01TC06

Entries 525 Mean 16.74

RMS 0.7961 Underflow 0

ADC for 01TC06, cr/chan=001/118, tube=P01TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07 01TC07

Entries 525 Mean 17.06

RMS 0.787 Underflow 0

ADC for 01TC07, cr/chan=001/119, tube=P01TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08 01TC08

Entries 525 Mean 28.77

RMS 0.8615 Underflow 0

ADC for 01TC08, cr/chan=001/075, tube=P01TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09 01TC09

Entries 525 Mean 16.78

RMS 1.094 Underflow 0

ADC for 01TC09, cr/chan=001/076, tube=P01TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10 01TC10

Entries 525 Mean 28.53

RMS 0.959 Underflow 0

ADC for 01TC10, cr/chan=001/077, tube=P01TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11 01TC11

Entries 525 Mean 30.67

RMS 0.8534 Underflow 0

ADC for 01TC11, cr/chan=001/078, tube=P01TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12 01TC12

Entries 525 Mean 205.1

RMS 144.1 Underflow 0

ADC for 01TC12, cr/chan=001/079, tube=P01TC12