Tue Oct 26 15:36:23 2004 12 towers for subsector 1TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 531

Mean 263.7 RMS 195.5

Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 531

Mean 19.44 RMS 0.8626

Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 531

Mean 24.63 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 531

Mean 16.1 RMS 0.9231

Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 531

Mean 18.02 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 531

Mean 18.22 RMS 1.08

Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 531

Mean 20.18 RMS 0.9819

Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 531

Mean 22.15 RMS 0.989

Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 531

Mean 23.03 RMS 1.13

Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 531

Mean 21.65 RMS 0.8942

Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 531

Mean 25.26 RMS 0.8416

Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 531

Mean 23.22 RMS 0.9994

Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01 Entries 531

Mean 17.67 RMS 1.147

Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02 Entries 531

Mean 140.9 RMS 105.6

Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03 Entries 531

Mean 24.81 RMS 1.064

Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04 Entries 531

Mean 16.07 RMS 0.9638

Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05 Entries 531

Mean 18.01 RMS 1.022

Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06 Entries 531

Mean 18.27 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07 Entries 531

Mean 20.32 RMS 0.9296

Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08 Entries 531

Mean 22.22 RMS 0.9183

Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09 Entries 531

Mean 23.11 RMS 1.124

Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10 Entries 531

Mean 21.67 RMS 0.9199

Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11 Entries 531

Mean 25.33 RMS 0.7927

Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12 Entries 531

Mean 23.24 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 532 Mean 17.57

RMS 1.097 Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 532 Mean 19.65

RMS 0.9084 Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 532 Mean 217.9

RMS 167.3 Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 532 Mean 16.11

RMS 0.9197 Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 532 Mean 17.9

RMS 1.035 Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 532 Mean 18.13

RMS 1.023 Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 532 Mean 20.22

RMS 0.9556 Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 532 Mean 22.19

RMS 0.9391 Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 532 Mean 22.99

RMS 1.109 Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 532 Mean 21.55

RMS 0.8643 Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 532 Mean 25.31

RMS 0.8224 Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 532 Mean 23.14

RMS 0.998 Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01 Entries 528

Mean 17.61 RMS 1.088

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02 Entries 528

Mean 19.4 RMS 0.9298

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03 Entries 528

Mean 24.62 RMS 0.9314

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04 Entries 528

Mean 274.3 RMS 222.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05 Entries 528

Mean 18.15 RMS 1.054

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06 Entries 528

Mean 18.2 RMS 1.033

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07 Entries 528

Mean 20.23 RMS 0.9418

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08 Entries 528

Mean 22.23 RMS 0.9779

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09 Entries 528

Mean 23.1 RMS 1.105

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10 Entries 528

Mean 21.67 RMS 0.8682

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11 Entries 528

Mean 25.41 RMS 0.8608

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12 Entries 528

Mean 23.16 RMS 0.964

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 525 Mean 17.67

RMS 1.089 Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 525 Mean 19.41

RMS 0.8735 Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 525 Mean 24.64

RMS 1.02 Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 525 Mean 16.32

RMS 1.027 Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 525 Mean 691.3

RMS 566.4 Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 525 Mean 18.32

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 525 Mean 20.28

RMS 0.9286 Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 525 Mean 22.29

RMS 0.9825 Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 525 Mean 23.13

RMS 1.062 Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 525 Mean 21.65

RMS 0.876 Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 525 Mean 25.35

RMS 0.7843 Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 525 Mean 23.28

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01 Entries 528

Mean 17.63 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02 Entries 528

Mean 19.44 RMS 0.9554

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03 Entries 528

Mean 24.57 RMS 1.097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04 Entries 528

Mean 16.1 RMS 0.9472

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05 Entries 528

Mean 18.06 RMS 1.036

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06 Entries 528

Mean 187.8 RMS 143.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07 Entries 528

Mean 20.27 RMS 0.9189

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08 Entries 528

Mean 22.25 RMS 0.9943

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09 Entries 528

Mean 23.02 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10 Entries 528

Mean 21.66 RMS 0.9259

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11 Entries 528

Mean 25.34 RMS 0.8219

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12 Entries 528

Mean 23.23 RMS 0.9811

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 525 Mean 17.6

RMS 1.148 Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 525 Mean 19.4

RMS 0.9262 Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 525 Mean 24.53

RMS 1.009 Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 525 Mean 16.11

RMS 0.9696 Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 525 Mean 18.11

RMS 0.9794 Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 525 Mean 18.33

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 525 Mean 190.8

RMS 142.8 Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 525 Mean 22.26

RMS 0.9569 Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 525 Mean 23.05

RMS 1.101 Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 525 Mean 21.68

RMS 0.8717 Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 525 Mean 25.32

RMS 0.8065 Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 525 Mean 23.23

RMS 0.9858 Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 531

Mean 17.58 RMS 1.159

Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 531

Mean 19.44 RMS 0.9277

Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 531

Mean 24.62 RMS 1.043

Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 531

Mean 16.12 RMS 0.9788

Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 531

Mean 17.98 RMS 1.006

Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 531

Mean 18.17 RMS 1.036

Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 531

Mean 20.27 RMS 0.8759

Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 531

Mean 308.9 RMS 237.1

Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 531

Mean 23.05 RMS 1.109

Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 531

Mean 21.67 RMS 0.8537

Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 531

Mean 25.29 RMS 0.8506

Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 531

Mean 23.18 RMS 1.045

Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01 Entries 528

Mean 17.66 RMS 1.126

Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02 Entries 528

Mean 19.46 RMS 0.9526

Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03 Entries 528

Mean 24.65 RMS 0.9769

Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04 Entries 528

Mean 16.07 RMS 0.9609

Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05 Entries 528

Mean 17.98 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06 Entries 528

Mean 18.28 RMS 0.9751

Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07 Entries 528

Mean 20.22 RMS 0.9852

Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08 Entries 528

Mean 22.24 RMS 0.9164

Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09 Entries 528

Mean 722.3 RMS 570.5

Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10 Entries 528

Mean 22.21 RMS 0.9794

Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11 Entries 528

Mean 25.24 RMS 0.7947

Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12 Entries 528

Mean 23.04 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 531 Mean 17.59

RMS 1.222 Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 531 Mean 19.43

RMS 0.9432 Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 531 Mean 24.67

RMS 1.005 Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 531 Mean 16.08

RMS 0.934 Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 531 Mean 17.98

RMS 0.9904 Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 531 Mean 18.17

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 531 Mean 20.2

RMS 0.9064 Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 531 Mean 22.23

RMS 0.9518 Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 531 Mean 23.34

RMS 1.057 Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 531 Mean 354.4

RMS 268.6 Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 531 Mean 25.34

RMS 0.7632 Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 531 Mean 23.19

RMS 1.013 Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01 Entries 528

Mean 17.61 RMS 1.104

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02 Entries 528

Mean 19.42 RMS 0.9564

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03 Entries 528

Mean 24.59 RMS 0.99

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04 Entries 528

Mean 16.17 RMS 0.9574

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05 Entries 528

Mean 18.07 RMS 0.9507

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06 Entries 528

Mean 18.24 RMS 1.02

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07 Entries 528

Mean 20.29 RMS 0.9152

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08 Entries 528

Mean 22.3 RMS 0.899

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09 Entries 528

Mean 23.1 RMS 0.9802

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10 Entries 528

Mean 21.72 RMS 0.8457

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11 Entries 528

Mean 190.8 RMS 132.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12 Entries 528

Mean 23.31 RMS 1.049

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01 01TE01

Entries 528 Mean 17.61

RMS 1.069 Underflow 0

ADC for 01TE01, cr/chan=002/008, tube=P01TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02 01TE02

Entries 528 Mean 19.45

RMS 0.8603 Underflow 0

ADC for 01TE02, cr/chan=002/009, tube=P01TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03 01TE03

Entries 528 Mean 24.6

RMS 0.9965 Underflow 0

ADC for 01TE03, cr/chan=002/010, tube=P01TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04 01TE04

Entries 528 Mean 16.16

RMS 0.9711 Underflow 0

ADC for 01TE04, cr/chan=002/084, tube=P01TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05 01TE05

Entries 528 Mean 18.09

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 01TE05, cr/chan=002/085, tube=P01TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06 01TE06

Entries 528 Mean 18.19

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 01TE06, cr/chan=002/086, tube=P01TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07 01TE07

Entries 528 Mean 20.21

RMS 0.87 Underflow 0

ADC for 01TE07, cr/chan=002/087, tube=P01TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08 01TE08

Entries 528 Mean 22.28

RMS 0.946 Underflow 0

ADC for 01TE08, cr/chan=002/011, tube=P01TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09 01TE09

Entries 528 Mean 23.09

RMS 1.064 Underflow 0

ADC for 01TE09, cr/chan=002/012, tube=P01TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10 01TE10

Entries 528 Mean 21.63

RMS 0.9465 Underflow 0

ADC for 01TE10, cr/chan=002/013, tube=P01TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11 01TE11

Entries 528 Mean 25.39

RMS 0.8384 Underflow 0

ADC for 01TE11, cr/chan=002/014, tube=P01TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12 01TE12

Entries 528 Mean 158.5

RMS 118.6 Underflow 0

ADC for 01TE12, cr/chan=002/015, tube=P01TE12