Tue Oct 26 15:36:49 2004 12 towers for subsector 2TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 525

Mean 79.43 RMS 54.09

Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 525

Mean 19.24 RMS 1.015

Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 525

Mean 19.54 RMS 0.812

Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 525

Mean 16.8 RMS 1.076

Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 525

Mean 21.48 RMS 0.9186

Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 525

Mean 20.23 RMS 0.8397

Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 525

Mean 30.09 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 525

Mean 23.09 RMS 0.9956

Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 525

Mean 12.31 RMS 0.7827

Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 525

Mean 13.72 RMS 0.859

Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 525

Mean 14.24 RMS 0.9037

Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 525

Mean 19.04 RMS 1.024

Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01 Entries 526

Mean 13.86 RMS 0.8953

Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02 Entries 526

Mean 46.5 RMS 22.39

Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03 Entries 526

Mean 19.55 RMS 0.7802

Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04 Entries 526

Mean 16.85 RMS 1.032

Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05 Entries 526

Mean 21.43 RMS 0.8986

Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06 Entries 526

Mean 20.21 RMS 0.8488

Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07 Entries 526

Mean 30.17 RMS 1.029

Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08 Entries 526

Mean 23.13 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09 Entries 526

Mean 12.28 RMS 0.8039

Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10 Entries 526

Mean 13.69 RMS 0.7898

Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11 Entries 526

Mean 14.24 RMS 0.8697

Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12 Entries 526

Mean 19.07 RMS 0.948

Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 528 Mean 13.84

RMS 0.9326 Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 528 Mean 19.2

RMS 0.9802 Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 528 Mean 98.67

RMS 64.53 Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 528 Mean 16.81

RMS 1.047 Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 528 Mean 21.49

RMS 0.8703 Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 528 Mean 20.2

RMS 0.8811 Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 528 Mean 30.05

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 528 Mean 23.12

RMS 0.9981 Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 528 Mean 12.33

RMS 0.7894 Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 528 Mean 13.68

RMS 0.8494 Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 528 Mean 14.21

RMS 0.909 Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 528 Mean 19.03

RMS 1.027 Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01 Entries 534

Mean 13.88 RMS 0.9114

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02 Entries 534

Mean 19.22 RMS 1.027

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03 Entries 534

Mean 19.61 RMS 0.8014

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04 Entries 534

Mean 201.8 RMS 150.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05 Entries 534

Mean 21.57 RMS 0.9433

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06 Entries 534

Mean 20.22 RMS 0.8997

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07 Entries 534

Mean 30.07 RMS 1.039

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08 Entries 534

Mean 23.13 RMS 1.034

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09 Entries 534

Mean 12.27 RMS 0.8224

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10 Entries 534

Mean 13.72 RMS 0.8496

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11 Entries 534

Mean 14.23 RMS 0.899

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12 Entries 534

Mean 19.02 RMS 0.9933

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 528 Mean 13.89

RMS 0.9091 Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 528 Mean 19.2

RMS 0.9382 Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 528 Mean 19.53

RMS 0.7827 Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 528 Mean 16.9

RMS 1.089 Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 528 Mean 296.5

RMS 220.1 Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 528 Mean 20.22

RMS 0.8572 Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 528 Mean 30.16

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 528 Mean 23.13

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 528 Mean 12.22

RMS 0.7576 Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 528 Mean 13.68

RMS 0.8404 Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 528 Mean 14.25

RMS 0.8616 Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 528 Mean 19.03

RMS 0.9707 Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01 Entries 528

Mean 13.87 RMS 0.9608

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02 Entries 528

Mean 19.26 RMS 0.9789

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03 Entries 528

Mean 19.53 RMS 0.7874

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04 Entries 528

Mean 16.81 RMS 1.066

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05 Entries 528

Mean 21.51 RMS 0.9293

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06 Entries 528

Mean 20.16 RMS 0.8528

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07 Entries 528

Mean 30.13 RMS 1.058

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08 Entries 528

Mean 23.14 RMS 0.9597

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09 Entries 528

Mean 12.29 RMS 0.7425

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10 Entries 528

Mean 13.63 RMS 0.8608

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11 Entries 528

Mean 14.17 RMS 0.8638

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12 Entries 528

Mean 19.08 RMS 0.9256

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 531 Mean 13.82

RMS 0.9041 Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 531 Mean 19.27

RMS 1.014 Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 531 Mean 19.53

RMS 0.7719 Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 531 Mean 16.74

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 531 Mean 21.51

RMS 0.9069 Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 531 Mean 20.25

RMS 0.8057 Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 531 Mean 186.1

RMS 123.8 Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 531 Mean 23.1

RMS 0.9889 Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 531 Mean 12.25

RMS 0.768 Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 531 Mean 13.64

RMS 0.8396 Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 531 Mean 14.28

RMS 0.8328 Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 531 Mean 19.02

RMS 0.9837 Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 529

Mean 13.86 RMS 0.9462

Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 529

Mean 19.29 RMS 0.9884

Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 529

Mean 19.61 RMS 0.7533

Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 529

Mean 16.86 RMS 1.051

Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 529

Mean 21.49 RMS 0.9587

Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 529

Mean 20.22 RMS 0.8785

Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 529

Mean 30.12 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 529

Mean 121.4 RMS 76.61

Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 529

Mean 12.28 RMS 0.7871

Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 529

Mean 13.67 RMS 0.7807

Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 529

Mean 14.26 RMS 0.8458

Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 529

Mean 19.07 RMS 0.9521

Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01 Entries 525

Mean 13.89 RMS 0.9669

Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02 Entries 525

Mean 19.23 RMS 1.011

Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03 Entries 525

Mean 19.59 RMS 0.8059

Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04 Entries 525

Mean 16.78 RMS 1.05

Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05 Entries 525

Mean 21.46 RMS 0.9444

Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06 Entries 525

Mean 20.19 RMS 0.9192

Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07 Entries 525

Mean 30.08 RMS 1.057

Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08 Entries 525

Mean 23.1 RMS 1.03

Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09 Entries 525

Mean 203.7 RMS 148.5

Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10 Entries 525

Mean 13.77 RMS 0.8441

Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11 Entries 525

Mean 14.2 RMS 0.88

Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12 Entries 525

Mean 18.99 RMS 1.05

Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 525 Mean 13.85

RMS 0.8878 Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 525 Mean 19.2

RMS 0.9488 Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 525 Mean 19.52

RMS 0.8013 Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 525 Mean 16.78

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 525 Mean 21.48

RMS 0.8956 Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 525 Mean 20.22

RMS 0.8454 Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 525 Mean 30.1

RMS 1.032 Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 525 Mean 23.11

RMS 0.9562 Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 525 Mean 12.27

RMS 0.771 Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 525 Mean 107.2

RMS 72.42 Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 525 Mean 14.23

RMS 0.8575 Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 525 Mean 19.05

RMS 1.012 Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01 Entries 531

Mean 13.84 RMS 0.9469

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02 Entries 531

Mean 19.24 RMS 1.034

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03 Entries 531

Mean 19.53 RMS 0.747

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04 Entries 531

Mean 16.85 RMS 1.015

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05 Entries 531

Mean 21.42 RMS 0.8798

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06 Entries 531

Mean 20.2 RMS 0.8719

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07 Entries 531

Mean 30.13 RMS 1.05

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08 Entries 531

Mean 23.1 RMS 1.047

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09 Entries 531

Mean 12.24 RMS 0.7379

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10 Entries 531

Mean 13.66 RMS 0.8776

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11 Entries 531

Mean 88.78 RMS 56.86

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12 Entries 531

Mean 19.09 RMS 0.965

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12 02TA01

Entries 531 Mean 13.92

RMS 0.9598 Underflow 0

ADC for 02TA01, cr/chan=002/016, tube=P02TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11 02TA02

Entries 531 Mean 19.27

RMS 0.9532 Underflow 0

ADC for 02TA02, cr/chan=002/017, tube=P02TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10 02TA03

Entries 531 Mean 19.59

RMS 0.7939 Underflow 0

ADC for 02TA03, cr/chan=002/018, tube=P02TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09 02TA04

Entries 531 Mean 16.82

RMS 1.046 Underflow 0

ADC for 02TA04, cr/chan=002/088, tube=P02TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08 02TA05

Entries 531 Mean 21.53

RMS 0.8875 Underflow 0

ADC for 02TA05, cr/chan=002/089, tube=P02TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07 02TA06

Entries 531 Mean 20.25

RMS 0.8692 Underflow 0

ADC for 02TA06, cr/chan=002/090, tube=P02TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06 02TA07

Entries 531 Mean 30.13

RMS 1.012 Underflow 0

ADC for 02TA07, cr/chan=002/091, tube=P02TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05 02TA08

Entries 531 Mean 23.13

RMS 0.9612 Underflow 0

ADC for 02TA08, cr/chan=002/019, tube=P02TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04 02TA09

Entries 531 Mean 12.25

RMS 0.7986 Underflow 0

ADC for 02TA09, cr/chan=002/020, tube=P02TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03 02TA10

Entries 531 Mean 13.65

RMS 0.8539 Underflow 0

ADC for 02TA10, cr/chan=002/021, tube=P02TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02 02TA11

Entries 531 Mean 14.43

RMS 0.8828 Underflow 0

ADC for 02TA11, cr/chan=002/022, tube=P02TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01 02TA12

Entries 531 Mean 367

RMS 291.5 Underflow 0

ADC for 02TA12, cr/chan=002/023, tube=P02TA01