Tue Oct 26 15:37:15 2004 12 towers for subsector 2TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 537

Mean 146.1 RMS 111.4

Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 537

Mean 20.43 RMS 0.9817

Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 537

Mean 21.63 RMS 0.9308

Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 537

Mean 19.57 RMS 0.9393

Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 537

Mean 21.44 RMS 0.8302

Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 537

Mean 20.47 RMS 1.1

Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 537

Mean 21.34 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 537

Mean 21.1 RMS 1.207

Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 537

Mean 19.73 RMS 0.8477

Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 537

Mean 23.58 RMS 0.7458

Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 537

Mean 25.54 RMS 0.8339

Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 537

Mean 19.34 RMS 0.8808

Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01 Entries 531

Mean 10.41 RMS 0.8983

Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02 Entries 531

Mean 323.2 RMS 247.6

Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03 Entries 531

Mean 21.85 RMS 0.9781

Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04 Entries 531

Mean 19.49 RMS 0.9048

Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05 Entries 531

Mean 21.46 RMS 0.8636

Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06 Entries 531

Mean 20.35 RMS 1.077

Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07 Entries 531

Mean 21.34 RMS 1.106

Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08 Entries 531

Mean 21.15 RMS 1.164

Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09 Entries 531

Mean 19.76 RMS 0.8484

Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10 Entries 531

Mean 23.63 RMS 0.7465

Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11 Entries 531

Mean 25.5 RMS 0.9027

Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12 Entries 531

Mean 19.38 RMS 0.8497

Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 528 Mean 10.32

RMS 0.8321 Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 528 Mean 20.7

RMS 1.085 Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 528 Mean 489.4

RMS 378.9 Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 528 Mean 19.46

RMS 0.9859 Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 528 Mean 21.42

RMS 0.8011 Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 528 Mean 20.38

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 528 Mean 21.39

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 528 Mean 21.33

RMS 1.182 Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 528 Mean 19.73

RMS 0.7946 Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 528 Mean 23.66

RMS 0.7483 Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 528 Mean 25.55

RMS 0.869 Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 528 Mean 19.39

RMS 0.8891 Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01 Entries 527

Mean 10.38 RMS 0.8532

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02 Entries 527

Mean 20.44 RMS 1.01

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03 Entries 527

Mean 21.68 RMS 0.9702

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04 Entries 527

Mean 264.8 RMS 185.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05 Entries 527

Mean 21.49 RMS 0.8193

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06 Entries 527

Mean 20.36 RMS 1.008

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07 Entries 527

Mean 21.28 RMS 1.026

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08 Entries 527

Mean 21.22 RMS 1.182

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09 Entries 527

Mean 19.75 RMS 0.8172

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10 Entries 527

Mean 23.67 RMS 0.7182

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11 Entries 527

Mean 25.44 RMS 0.8354

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12 Entries 527

Mean 19.39 RMS 0.8508

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 531 Mean 10.3

RMS 0.8802 Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 531 Mean 20.48

RMS 0.9976 Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 531 Mean 21.7

RMS 0.9533 Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 531 Mean 19.62

RMS 0.911 Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 531 Mean 546.5

RMS 408.4 Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 531 Mean 20.44

RMS 1.092 Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 531 Mean 21.35

RMS 0.9767 Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 531 Mean 21.16

RMS 1.206 Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 531 Mean 19.71

RMS 0.8167 Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 531 Mean 23.58

RMS 0.7283 Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 531 Mean 25.53

RMS 0.8417 Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 531 Mean 19.39

RMS 0.8786 Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01 Entries 529

Mean 10.37 RMS 0.8845

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02 Entries 529

Mean 20.45 RMS 1.039

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03 Entries 529

Mean 21.75 RMS 0.931

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04 Entries 529

Mean 19.58 RMS 0.9187

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05 Entries 529

Mean 21.47 RMS 0.8132

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06 Entries 529

Mean 276.2 RMS 202.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07 Entries 529

Mean 21.39 RMS 1.067

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08 Entries 529

Mean 21.27 RMS 1.21

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09 Entries 529

Mean 19.71 RMS 0.8171

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10 Entries 529

Mean 23.63 RMS 0.7293

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11 Entries 529

Mean 25.56 RMS 0.881

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12 Entries 529

Mean 19.45 RMS 0.8854

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 531 Mean 10.37

RMS 0.8826 Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 531 Mean 20.48

RMS 1.005 Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 531 Mean 21.7

RMS 0.9628 Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 531 Mean 19.52

RMS 0.9212 Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 531 Mean 21.4

RMS 0.7992 Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 531 Mean 20.48

RMS 1.083 Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 531 Mean 173

RMS 111.3 Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 531 Mean 21.22

RMS 1.181 Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 531 Mean 19.76

RMS 0.7861 Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 531 Mean 23.57

RMS 0.7569 Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 531 Mean 25.52

RMS 0.8487 Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 531 Mean 19.39

RMS 0.8894 Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 525

Mean 10.33 RMS 0.8403

Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 525

Mean 20.48 RMS 1.013

Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 525

Mean 21.79 RMS 0.8726

Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 525

Mean 19.43 RMS 0.9669

Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 525

Mean 21.4 RMS 0.7778

Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 525

Mean 20.27 RMS 1.012

Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 525

Mean 21.28 RMS 1.043

Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 525

Mean 169 RMS 109.9

Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 525

Mean 19.7 RMS 0.8409

Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 525

Mean 23.57 RMS 0.7489

Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 525

Mean 25.51 RMS 0.8544

Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 525

Mean 19.36 RMS 0.8711

Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01 Entries 528

Mean 10.32 RMS 0.8618

Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02 Entries 528

Mean 20.42 RMS 1.016

Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03 Entries 528

Mean 21.75 RMS 0.9303

Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04 Entries 528

Mean 19.41 RMS 0.9394

Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05 Entries 528

Mean 21.38 RMS 0.7809

Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06 Entries 528

Mean 20.35 RMS 1.021

Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07 Entries 528

Mean 21.29 RMS 1.048

Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08 Entries 528

Mean 21.16 RMS 1.22

Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09 Entries 528

Mean 179.9 RMS 121.9

Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10 Entries 528

Mean 23.74 RMS 0.7518

Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11 Entries 528

Mean 25.5 RMS 0.8833

Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12 Entries 528

Mean 19.39 RMS 0.8915

Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 525 Mean 10.34

RMS 0.8368 Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 525 Mean 20.44

RMS 1.074 Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 525 Mean 21.69

RMS 0.9641 Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 525 Mean 19.53

RMS 0.8716 Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 525 Mean 21.44

RMS 0.8087 Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 525 Mean 20.4

RMS 1.102 Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 525 Mean 21.31

RMS 0.9759 Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 525 Mean 21.18

RMS 1.252 Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 525 Mean 19.8

RMS 0.7986 Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 525 Mean 194

RMS 130.7 Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 525 Mean 25.6

RMS 0.8614 Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 525 Mean 19.38

RMS 0.8661 Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01 Entries 531

Mean 10.36 RMS 0.8747

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02 Entries 531

Mean 20.39 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03 Entries 531

Mean 21.71 RMS 0.9556

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04 Entries 531

Mean 19.48 RMS 0.9553

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05 Entries 531

Mean 21.39 RMS 0.8306

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06 Entries 531

Mean 20.34 RMS 1.097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07 Entries 531

Mean 21.36 RMS 1.048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08 Entries 531

Mean 21.21 RMS 1.268

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09 Entries 531

Mean 19.72 RMS 0.8099

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10 Entries 531

Mean 23.58 RMS 0.7655

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11 Entries 531

Mean 274.2 RMS 196.4

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12 Entries 531

Mean 19.48 RMS 0.8706

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12 02TB01

Entries 530 Mean 10.37

RMS 0.8554 Underflow 0

ADC for 02TB01, cr/chan=002/024, tube=P02TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11 02TB02

Entries 530 Mean 20.5

RMS 1.025 Underflow 0

ADC for 02TB02, cr/chan=002/025, tube=P02TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10 02TB03

Entries 530 Mean 21.8

RMS 0.9255 Underflow 0

ADC for 02TB03, cr/chan=002/026, tube=P02TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09 02TB04

Entries 530 Mean 19.43

RMS 0.9613 Underflow 0

ADC for 02TB04, cr/chan=002/092, tube=P02TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08 02TB05

Entries 530 Mean 21.36

RMS 0.8194 Underflow 0

ADC for 02TB05, cr/chan=002/093, tube=P02TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07 02TB06

Entries 530 Mean 20.39

RMS 1.108 Underflow 0

ADC for 02TB06, cr/chan=002/094, tube=P02TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06 02TB07

Entries 530 Mean 21.32

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 02TB07, cr/chan=002/095, tube=P02TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05 02TB08

Entries 530 Mean 21.24

RMS 1.195 Underflow 0

ADC for 02TB08, cr/chan=002/027, tube=P02TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04 02TB09

Entries 530 Mean 19.78

RMS 0.8163 Underflow 0

ADC for 02TB09, cr/chan=002/028, tube=P02TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03 02TB10

Entries 530 Mean 23.65

RMS 0.7278 Underflow 0

ADC for 02TB10, cr/chan=002/029, tube=P02TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02 02TB11

Entries 530 Mean 25.63

RMS 0.8617 Underflow 0

ADC for 02TB11, cr/chan=002/030, tube=P02TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01 02TB12

Entries 530 Mean 193

RMS 138.5 Underflow 0

ADC for 02TB12, cr/chan=002/031, tube=P02TB01