Tue Oct 26 15:38:37 2004 12 towers for subsector 2TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 531

Mean 780.7 RMS 583.1

Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 531

Mean 17.51 RMS 1.145

Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 531

Mean 17.05 RMS 0.9807

Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 531

Mean 20.09 RMS 1.069

Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 531

Mean 23.7 RMS 0.7924

Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 531

Mean 24.2 RMS 0.9112

Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 531

Mean 23.58 RMS 1.008

Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 531

Mean 18.55 RMS 1.228

Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 531

Mean 11.14 RMS 0.8611

Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 531

Mean 13.64 RMS 0.9993

Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 531

Mean 15.6 RMS 1.194

Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 531

Mean 17.94 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01 Entries 531

Mean 15.19 RMS 1.087

Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02 Entries 531

Mean 1060 RMS 871.1

Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03 Entries 531

Mean 17.07 RMS 0.984

Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04 Entries 531

Mean 20.03 RMS 1.03

Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05 Entries 531

Mean 23.79 RMS 0.8023

Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06 Entries 531

Mean 24.13 RMS 0.9468

Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07 Entries 531

Mean 23.59 RMS 1.034

Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08 Entries 531

Mean 18.55 RMS 1.194

Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09 Entries 531

Mean 11.1 RMS 0.9083

Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10 Entries 531

Mean 13.71 RMS 0.9999

Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11 Entries 531

Mean 15.7 RMS 1.13

Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12 Entries 531

Mean 17.87 RMS 1.055

Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 532 Mean 14.94

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 532 Mean 17.39

RMS 1.053 Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 532 Mean 562.8

RMS 453.9 Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 532 Mean 20.09

RMS 0.9944 Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 532 Mean 23.71

RMS 0.7319 Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 532 Mean 24.22

RMS 0.9291 Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 532 Mean 23.6

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 532 Mean 18.6

RMS 1.189 Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 532 Mean 11.09

RMS 0.8945 Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 532 Mean 13.6

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 532 Mean 15.64

RMS 1.128 Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 532 Mean 17.83

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01 Entries 528

Mean 14.95 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02 Entries 528

Mean 17.22 RMS 1.081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03 Entries 528

Mean 17.06 RMS 1.02

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04 Entries 528

Mean 822 RMS 662.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05 Entries 528

Mean 23.77 RMS 0.7914

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06 Entries 528

Mean 24.11 RMS 0.915

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07 Entries 528

Mean 23.48 RMS 0.9846

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08 Entries 528

Mean 18.54 RMS 1.18

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09 Entries 528

Mean 11.14 RMS 0.89

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10 Entries 528

Mean 13.55 RMS 1.006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11 Entries 528

Mean 15.66 RMS 1.173

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12 Entries 528

Mean 17.98 RMS 1.064

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 525 Mean 14.93

RMS 1.089 Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 525 Mean 17.39

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 525 Mean 17.2

RMS 0.981 Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 525 Mean 20.22

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 525 Mean 891.6

RMS 701.3 Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 525 Mean 24.16

RMS 0.9168 Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 525 Mean 23.6

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 525 Mean 18.6

RMS 1.179 Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 525 Mean 11.1

RMS 0.858 Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 525 Mean 13.6

RMS 1.005 Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 525 Mean 15.72

RMS 1.154 Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 525 Mean 17.95

RMS 0.9429 Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01 Entries 528

Mean 14.94 RMS 1.098

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02 Entries 528

Mean 17.28 RMS 1.051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03 Entries 528

Mean 17.11 RMS 1.011

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04 Entries 528

Mean 20.11 RMS 0.9878

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05 Entries 528

Mean 23.78 RMS 0.7594

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06 Entries 528

Mean 601.5 RMS 468.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07 Entries 528

Mean 23.67 RMS 1.016

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08 Entries 528

Mean 18.48 RMS 1.198

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09 Entries 528

Mean 11.11 RMS 0.9041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10 Entries 528

Mean 13.58 RMS 0.993

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11 Entries 528

Mean 15.65 RMS 1.145

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12 Entries 528

Mean 17.88 RMS 1.012

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 525 Mean 14.96

RMS 1.066 Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 525 Mean 17.42

RMS 1.016 Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 525 Mean 17.17

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 525 Mean 19.79

RMS 1.033 Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 525 Mean 23.57

RMS 0.7465 Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 525 Mean 23.99

RMS 0.9309 Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 525 Mean 1979

RMS 1575 Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 525 Mean 18.66

RMS 1.27 Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 525 Mean 11.1

RMS 0.8619 Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 525 Mean 13.63

RMS 0.9936 Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 525 Mean 15.71

RMS 1.09 Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 525 Mean 17.95

RMS 1.023 Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 531

Mean 15.09 RMS 1.034

Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 531

Mean 17.44 RMS 1.011

Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 531

Mean 17.39 RMS 0.9687

Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 531

Mean 20.07 RMS 0.9995

Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 531

Mean 23.77 RMS 0.8221

Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 531

Mean 24.2 RMS 0.9194

Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 531

Mean 23.59 RMS 1.024

Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 531

Mean 674.7 RMS 521.1

Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 531

Mean 11.1 RMS 0.8416

Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 531

Mean 13.52 RMS 0.9533

Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 531

Mean 15.66 RMS 1.133

Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 531

Mean 17.95 RMS 1.036

Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01 Entries 528

Mean 15.08 RMS 0.9862

Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02 Entries 528

Mean 17.28 RMS 1.073

Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03 Entries 528

Mean 17.19 RMS 0.9734

Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04 Entries 528

Mean 20.11 RMS 1.024

Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05 Entries 528

Mean 23.81 RMS 0.7973

Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06 Entries 528

Mean 24.28 RMS 0.9608

Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07 Entries 528

Mean 23.58 RMS 0.9911

Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08 Entries 528

Mean 18.65 RMS 1.269

Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09 Entries 528

Mean 1648 RMS 1284

Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10 Entries 528

Mean 13.79 RMS 0.9599

Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11 Entries 528

Mean 15.69 RMS 1.137

Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12 Entries 528

Mean 17.84 RMS 1.046

Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 531 Mean 14.97

RMS 1.058 Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 531 Mean 17.44

RMS 1.06 Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 531 Mean 17.13

RMS 0.9743 Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 531 Mean 20.11

RMS 0.9923 Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 531 Mean 23.76

RMS 0.7643 Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 531 Mean 24.14

RMS 0.9372 Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 531 Mean 23.6

RMS 1.032 Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 531 Mean 18.64

RMS 1.225 Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 531 Mean 11.22

RMS 0.8396 Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 531 Mean 854.7

RMS 653.1 Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 531 Mean 15.72

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 531 Mean 17.99

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01 Entries 528

Mean 14.97 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02 Entries 528

Mean 17.37 RMS 1.007

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03 Entries 528

Mean 17.09 RMS 1.012

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04 Entries 528

Mean 20.11 RMS 1.031

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05 Entries 528

Mean 23.75 RMS 0.7631

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06 Entries 528

Mean 24.22 RMS 0.8915

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07 Entries 528

Mean 23.66 RMS 0.9435

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08 Entries 528

Mean 18.55 RMS 1.175

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09 Entries 528

Mean 11.19 RMS 0.8576

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10 Entries 528

Mean 13.73 RMS 1.023

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11 Entries 528

Mean 884.3 RMS 667

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12 Entries 528

Mean 18.08 RMS 0.971

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01 02TE01

Entries 528 Mean 15.05

RMS 1.074 Underflow 0

ADC for 02TE01, cr/chan=002/048, tube=P02TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02 02TE02

Entries 528 Mean 17.3

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 02TE02, cr/chan=002/049, tube=P02TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03 02TE03

Entries 528 Mean 17.23

RMS 0.9889 Underflow 0

ADC for 02TE03, cr/chan=002/050, tube=P02TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04 02TE04

Entries 528 Mean 20.04

RMS 1.05 Underflow 0

ADC for 02TE04, cr/chan=002/104, tube=P02TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05 02TE05

Entries 528 Mean 23.75

RMS 0.7724 Underflow 0

ADC for 02TE05, cr/chan=002/105, tube=P02TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06 02TE06

Entries 528 Mean 24.21

RMS 0.9734 Underflow 0

ADC for 02TE06, cr/chan=002/106, tube=P02TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07 02TE07

Entries 528 Mean 23.66

RMS 0.9997 Underflow 0

ADC for 02TE07, cr/chan=002/107, tube=P02TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08 02TE08

Entries 528 Mean 18.64

RMS 1.232 Underflow 0

ADC for 02TE08, cr/chan=002/051, tube=P02TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09 02TE09

Entries 528 Mean 11.09

RMS 0.8581 Underflow 0

ADC for 02TE09, cr/chan=002/052, tube=P02TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10 02TE10

Entries 528 Mean 13.59

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 02TE10, cr/chan=002/053, tube=P02TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11 02TE11

Entries 528 Mean 16.01

RMS 1.151 Underflow 0

ADC for 02TE11, cr/chan=002/054, tube=P02TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12 02TE12

Entries 528 Mean 1414

RMS 1178 Underflow 0

ADC for 02TE12, cr/chan=002/055, tube=P02TE12