Tue Oct 26 15:48:21 2004 12 towers for subsector 3TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 525

Mean 48.38 RMS 29.66

Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 525

Mean 11.7 RMS 0.9353

Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 525

Mean 20.77 RMS 0.9281

Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 525

Mean 18.84 RMS 1.172

Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 525

Mean 20.27 RMS 0.9306

Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 525

Mean 19.17 RMS 0.8793

Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 525

Mean 18.78 RMS 1.019

Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 525

Mean 17.46 RMS 1.071

Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 525

Mean 14.26 RMS 0.924

Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 525

Mean 18.34 RMS 0.7928

Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 525

Mean 19.3 RMS 0.801

Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 525

Mean 16.98 RMS 0.8974

Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01 Entries 526

Mean 12.05 RMS 0.9259

Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02 Entries 526

Mean 51.38 RMS 31.71

Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03 Entries 526

Mean 20.77 RMS 0.9419

Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04 Entries 526

Mean 18.86 RMS 1.086

Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05 Entries 526

Mean 20.35 RMS 0.9446

Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06 Entries 526

Mean 19.26 RMS 0.8447

Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07 Entries 526

Mean 18.82 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08 Entries 526

Mean 17.53 RMS 0.9441

Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09 Entries 526

Mean 14.33 RMS 0.9534

Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10 Entries 526

Mean 18.4 RMS 0.7966

Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11 Entries 526

Mean 19.34 RMS 0.7511

Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12 Entries 526

Mean 17.03 RMS 0.8822

Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 528 Mean 12.12

RMS 0.9185 Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 528 Mean 11.82

RMS 0.8804 Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 528 Mean 79.04

RMS 46.56 Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 528 Mean 18.8

RMS 1.058 Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 528 Mean 20.31

RMS 0.9644 Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 528 Mean 19.25

RMS 0.9108 Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 528 Mean 18.82

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 528 Mean 17.52

RMS 1.035 Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 528 Mean 14.25

RMS 0.9505 Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 528 Mean 18.38

RMS 0.7818 Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 528 Mean 19.26

RMS 0.7518 Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 528 Mean 17.05

RMS 0.9449 Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01 Entries 534

Mean 12.06 RMS 0.9046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02 Entries 534

Mean 11.79 RMS 0.8901

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03 Entries 534

Mean 20.71 RMS 0.8621

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04 Entries 534

Mean 49.52 RMS 24.82

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05 Entries 534

Mean 20.36 RMS 0.9806

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06 Entries 534

Mean 19.2 RMS 0.9141

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07 Entries 534

Mean 18.82 RMS 1.049

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08 Entries 534

Mean 17.43 RMS 0.9801

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09 Entries 534

Mean 14.28 RMS 0.9543

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10 Entries 534

Mean 18.39 RMS 0.8197

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11 Entries 534

Mean 19.29 RMS 0.7789

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12 Entries 534

Mean 17.08 RMS 0.9014

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 528 Mean 12.02

RMS 0.9542 Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 528 Mean 11.81

RMS 0.8414 Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 528 Mean 20.72

RMS 0.8502 Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 528 Mean 18.8

RMS 1.212 Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 528 Mean 37.33

RMS 13.46 Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 528 Mean 19.2

RMS 0.889 Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 528 Mean 18.81

RMS 1.02 Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 528 Mean 17.39

RMS 0.9978 Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 528 Mean 14.28

RMS 0.9368 Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 528 Mean 18.41

RMS 0.8039 Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 528 Mean 19.27

RMS 0.7944 Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 528 Mean 17.04

RMS 0.9235 Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01 Entries 528

Mean 12.06 RMS 0.9048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02 Entries 528

Mean 11.82 RMS 0.912

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03 Entries 528

Mean 20.75 RMS 0.9009

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04 Entries 528

Mean 18.77 RMS 1.112

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05 Entries 528

Mean 20.33 RMS 0.9211

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06 Entries 528

Mean 35.32 RMS 12.6

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07 Entries 528

Mean 18.81 RMS 1.027

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08 Entries 528

Mean 17.45 RMS 0.9682

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09 Entries 528

Mean 14.3 RMS 0.9601

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10 Entries 528

Mean 18.45 RMS 0.8149

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11 Entries 528

Mean 19.32 RMS 0.7689

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12 Entries 528

Mean 17.08 RMS 0.8874

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 531 Mean 12.03

RMS 0.8588 Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 531 Mean 11.72

RMS 0.8534 Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 531 Mean 20.74

RMS 0.9196 Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 531 Mean 18.85

RMS 1.146 Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 531 Mean 20.32

RMS 0.9602 Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 531 Mean 19.2

RMS 0.8824 Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 531 Mean 30.08

RMS 9.028 Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 531 Mean 17.49

RMS 0.9652 Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 531 Mean 14.36

RMS 0.9645 Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 531 Mean 18.41

RMS 0.831 Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 531 Mean 19.34

RMS 0.8291 Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 531 Mean 17.03

RMS 0.9066 Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 529

Mean 12.05 RMS 0.9323

Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 529

Mean 11.82 RMS 0.9189

Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 529

Mean 20.76 RMS 0.8926

Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 529

Mean 18.84 RMS 1.124

Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 529

Mean 20.33 RMS 0.9697

Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 529

Mean 19.23 RMS 0.8775

Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 529

Mean 18.71 RMS 1.022

Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 529

Mean 32.67 RMS 11.8

Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 529

Mean 14.27 RMS 0.9369

Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 529

Mean 18.44 RMS 0.773

Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 529

Mean 19.34 RMS 0.7523

Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 529

Mean 17.02 RMS 0.8972

Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01 Entries 525

Mean 12.02 RMS 0.9766

Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02 Entries 525

Mean 11.71 RMS 0.8811

Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03 Entries 525

Mean 20.71 RMS 0.9817

Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04 Entries 525

Mean 18.72 RMS 1.139

Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05 Entries 525

Mean 20.3 RMS 1.013

Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06 Entries 525

Mean 19.23 RMS 0.9008

Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07 Entries 525

Mean 18.76 RMS 1.091

Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08 Entries 525

Mean 17.42 RMS 1.036

Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09 Entries 525

Mean 43.93 RMS 22.75

Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10 Entries 525

Mean 18.37 RMS 0.8642

Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11 Entries 525

Mean 19.34 RMS 0.8039

Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12 Entries 525

Mean 17.03 RMS 0.9356

Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 525 Mean 12.1

RMS 0.9017 Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 525 Mean 11.8

RMS 0.9188 Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 525 Mean 20.77

RMS 0.9193 Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 525 Mean 18.77

RMS 1.166 Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 525 Mean 20.23

RMS 0.98 Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 525 Mean 19.22

RMS 0.9141 Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 525 Mean 18.8

RMS 1.088 Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 525 Mean 17.41

RMS 0.9926 Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 525 Mean 14.3

RMS 0.993 Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 525 Mean 56.42

RMS 28.55 Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 525 Mean 19.3

RMS 0.7783 Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 525 Mean 17.05

RMS 0.9417 Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01 Entries 531

Mean 12.11 RMS 0.9107

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02 Entries 531

Mean 11.84 RMS 0.9048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03 Entries 531

Mean 20.79 RMS 0.913

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04 Entries 531

Mean 18.73 RMS 1.128

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05 Entries 531

Mean 20.31 RMS 0.9453

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06 Entries 531

Mean 19.26 RMS 0.8332

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07 Entries 531

Mean 18.81 RMS 0.9989

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08 Entries 531

Mean 17.5 RMS 1.009

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09 Entries 531

Mean 14.31 RMS 0.9553

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10 Entries 531

Mean 18.43 RMS 0.8235

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11 Entries 531

Mean 80.57 RMS 45.89

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12 Entries 531

Mean 17.1 RMS 0.8771

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01 03TA01

Entries 531 Mean 12.07

RMS 0.9424 Underflow 0

ADC for 03TA01, cr/chan=002/056, tube=P03TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02 03TA02

Entries 531 Mean 11.8

RMS 0.8854 Underflow 0

ADC for 03TA02, cr/chan=002/057, tube=P03TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03 03TA03

Entries 531 Mean 20.77

RMS 0.8798 Underflow 0

ADC for 03TA03, cr/chan=002/058, tube=P03TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04 03TA04

Entries 531 Mean 18.83

RMS 1.127 Underflow 0

ADC for 03TA04, cr/chan=002/108, tube=P03TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05 03TA05

Entries 531 Mean 20.38

RMS 0.8948 Underflow 0

ADC for 03TA05, cr/chan=002/109, tube=P03TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06 03TA06

Entries 531 Mean 19.22

RMS 0.8943 Underflow 0

ADC for 03TA06, cr/chan=002/110, tube=P03TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07 03TA07

Entries 531 Mean 18.82

RMS 0.9858 Underflow 0

ADC for 03TA07, cr/chan=002/111, tube=P03TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08 03TA08

Entries 531 Mean 17.49

RMS 0.9768 Underflow 0

ADC for 03TA08, cr/chan=002/059, tube=P03TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09 03TA09

Entries 531 Mean 14.32

RMS 0.9417 Underflow 0

ADC for 03TA09, cr/chan=002/060, tube=P03TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10 03TA10

Entries 531 Mean 18.42

RMS 0.7831 Underflow 0

ADC for 03TA10, cr/chan=002/061, tube=P03TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11 03TA11

Entries 531 Mean 19.37

RMS 0.7633 Underflow 0

ADC for 03TA11, cr/chan=002/062, tube=P03TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12 03TA12

Entries 531 Mean 27.38

RMS 8.606 Underflow 0

ADC for 03TA12, cr/chan=002/063, tube=P03TA12