Tue Oct 26 15:59:47 2004 12 towers for subsector 3TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 525

Mean 29.41 RMS 7.949

Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 525

Mean 21.97 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 525

Mean 20.58 RMS 0.8188

Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 525

Mean 15.19 RMS 0.8976

Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 525

Mean 11.28 RMS 0.783

Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 525

Mean 6.444 RMS 0.8854

Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 525

Mean 8.225 RMS 0.8547

Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 525

Mean 19.52 RMS 0.8629

Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 525

Mean 21.04 RMS 1.179

Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 525

Mean 15.25 RMS 1.092

Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 525

Mean 17.98 RMS 1.022

Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 525

Mean 16.44 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01 Entries 528

Mean 20.12 RMS 1.077

Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02 Entries 528

Mean 41.06 RMS 16.75

Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03 Entries 528

Mean 20.49 RMS 0.7953

Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04 Entries 528

Mean 15.23 RMS 0.8953

Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05 Entries 528

Mean 11.24 RMS 0.7724

Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06 Entries 528

Mean 6.468 RMS 0.8955

Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07 Entries 528

Mean 8.233 RMS 0.8146

Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08 Entries 528

Mean 19.52 RMS 0.8768

Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09 Entries 528

Mean 20.94 RMS 1.17

Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10 Entries 528

Mean 15.12 RMS 1.088

Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11 Entries 528

Mean 17.96 RMS 0.9877

Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12 Entries 528

Mean 16.42 RMS 1.119

Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 531 Mean 20.22

RMS 1.058 Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 531 Mean 22.08

RMS 1.041 Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 531 Mean 26.01

RMS 4.629 Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 531 Mean 15.24

RMS 0.9319 Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 531 Mean 11.25

RMS 0.7649 Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 531 Mean 6.377

RMS 0.9334 Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 531 Mean 8.241

RMS 0.8132 Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 531 Mean 19.52

RMS 0.8421 Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 531 Mean 21.04

RMS 1.214 Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 531 Mean 15.21

RMS 1.052 Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 531 Mean 17.93

RMS 0.9332 Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 531 Mean 16.49

RMS 1.114 Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01 Entries 528

Mean 20.12 RMS 1.024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02 Entries 528

Mean 22.03 RMS 0.9686

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03 Entries 528

Mean 20.58 RMS 0.7789

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04 Entries 528

Mean 44.73 RMS 26.63

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05 Entries 528

Mean 11.31 RMS 0.7364

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06 Entries 528

Mean 6.5 RMS 0.8638

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07 Entries 528

Mean 8.278 RMS 0.8235

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08 Entries 528

Mean 19.53 RMS 0.8275

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09 Entries 528

Mean 21 RMS 1.082

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10 Entries 528

Mean 15.17 RMS 1.021

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11 Entries 528

Mean 17.98 RMS 0.9835

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12 Entries 528

Mean 16.48 RMS 1.106

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 528 Mean 20.13

RMS 1.054 Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 528 Mean 22

RMS 1.065 Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 528 Mean 20.57

RMS 0.7752 Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 528 Mean 15.19

RMS 0.9085 Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 528 Mean 42.92

RMS 28.42 Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 528 Mean 6.447

RMS 0.8445 Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 528 Mean 8.237

RMS 0.7994 Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 528 Mean 19.55

RMS 0.9033 Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 528 Mean 20.94

RMS 1.182 Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 528 Mean 15.16

RMS 1.058 Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 528 Mean 17.92

RMS 0.9793 Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 528 Mean 16.46

RMS 1.085 Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01 Entries 531

Mean 20.14 RMS 1.062

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02 Entries 531

Mean 21.98 RMS 0.998

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03 Entries 531

Mean 20.57 RMS 0.7864

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04 Entries 531

Mean 15.19 RMS 0.9101

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05 Entries 531

Mean 11.27 RMS 0.796

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06 Entries 531

Mean 20.15 RMS 12.25

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07 Entries 531

Mean 8.175 RMS 0.8242

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08 Entries 531

Mean 19.56 RMS 0.824

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09 Entries 531

Mean 20.99 RMS 1.175

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10 Entries 531

Mean 15.28 RMS 1.067

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11 Entries 531

Mean 18.02 RMS 0.9683

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12 Entries 531

Mean 16.52 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 531 Mean 20.13

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 531 Mean 21.96

RMS 1.016 Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 531 Mean 20.58

RMS 0.7682 Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 531 Mean 15.27

RMS 0.9353 Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 531 Mean 11.37

RMS 0.7658 Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 531 Mean 6.467

RMS 0.8746 Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 531 Mean 44.33

RMS 31.82 Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 531 Mean 19.55

RMS 0.8295 Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 531 Mean 20.93

RMS 1.192 Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 531 Mean 15.19

RMS 1.139 Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 531 Mean 18.03

RMS 0.9524 Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 531 Mean 16.41

RMS 1.071 Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 528

Mean 20.11 RMS 1.051

Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 528

Mean 21.96 RMS 1.041

Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 528

Mean 20.51 RMS 0.7637

Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 528

Mean 15.24 RMS 0.9268

Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 528

Mean 11.31 RMS 0.7471

Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 528

Mean 6.47 RMS 0.85

Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 528

Mean 8.258 RMS 0.8671

Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 528

Mean 36.48 RMS 15.09

Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 528

Mean 20.91 RMS 1.109

Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 528

Mean 15.2 RMS 1.005

Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 528

Mean 17.99 RMS 0.9847

Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 528

Mean 16.41 RMS 1.067

Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01 Entries 531

Mean 20.1 RMS 1.086

Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02 Entries 531

Mean 21.86 RMS 1.064

Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03 Entries 531

Mean 20.52 RMS 0.7914

Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04 Entries 531

Mean 15.08 RMS 0.9154

Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05 Entries 531

Mean 11.33 RMS 0.773

Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06 Entries 531

Mean 6.478 RMS 0.8554

Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07 Entries 531

Mean 8.217 RMS 0.8097

Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08 Entries 531

Mean 19.53 RMS 0.881

Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09 Entries 531

Mean 47.25 RMS 23.43

Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10 Entries 531

Mean 15.18 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11 Entries 531

Mean 17.89 RMS 1.017

Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12 Entries 531

Mean 16.45 RMS 1.121

Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 531 Mean 20.03

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 531 Mean 21.98

RMS 1.06 Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 531 Mean 20.51

RMS 0.7844 Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 531 Mean 15.17

RMS 0.9475 Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 531 Mean 11.33

RMS 0.7499 Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 531 Mean 6.473

RMS 0.8791 Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 531 Mean 8.203

RMS 0.8348 Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 531 Mean 19.42

RMS 0.8826 Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 531 Mean 20.92

RMS 1.135 Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 531 Mean 35.18

RMS 17.5 Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 531 Mean 17.92

RMS 1.003 Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 531 Mean 16.44

RMS 1.076 Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01 Entries 528

Mean 20.11 RMS 1.006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02 Entries 528

Mean 22.01 RMS 1.041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03 Entries 528

Mean 20.6 RMS 0.7957

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04 Entries 528

Mean 15.21 RMS 0.9913

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05 Entries 528

Mean 11.32 RMS 0.711

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06 Entries 528

Mean 6.491 RMS 0.8461

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07 Entries 528

Mean 8.305 RMS 0.8415

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08 Entries 528

Mean 19.53 RMS 0.872

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09 Entries 528

Mean 21.08 RMS 1.132

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10 Entries 528

Mean 15.32 RMS 1.049

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11 Entries 528

Mean 63.38 RMS 39.25

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12 Entries 528

Mean 16.57 RMS 1.097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01 03TE01

Entries 525 Mean 20.12

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 03TE01, cr/chan=003/008, tube=P03TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02 03TE02

Entries 525 Mean 22.08

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 03TE02, cr/chan=003/009, tube=P03TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03 03TE03

Entries 525 Mean 20.58

RMS 0.7954 Underflow 0

ADC for 03TE03, cr/chan=003/010, tube=P03TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04 03TE04

Entries 525 Mean 15.26

RMS 0.9399 Underflow 0

ADC for 03TE04, cr/chan=003/084, tube=P03TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05 03TE05

Entries 525 Mean 11.27

RMS 0.7821 Underflow 0

ADC for 03TE05, cr/chan=003/085, tube=P03TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06 03TE06

Entries 525 Mean 6.451

RMS 0.8304 Underflow 0

ADC for 03TE06, cr/chan=003/086, tube=P03TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07 03TE07

Entries 525 Mean 8.276

RMS 0.7964 Underflow 0

ADC for 03TE07, cr/chan=003/087, tube=P03TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08 03TE08

Entries 525 Mean 19.5

RMS 0.8272 Underflow 0

ADC for 03TE08, cr/chan=003/011, tube=P03TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09 03TE09

Entries 525 Mean 21.03

RMS 1.158 Underflow 0

ADC for 03TE09, cr/chan=003/012, tube=P03TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10 03TE10

Entries 525 Mean 15.26

RMS 0.995 Underflow 0

ADC for 03TE10, cr/chan=003/013, tube=P03TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11 03TE11

Entries 525 Mean 17.99

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 03TE11, cr/chan=003/014, tube=P03TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12 03TE12

Entries 525 Mean 21.73

RMS 4.991 Underflow 0

ADC for 03TE12, cr/chan=003/015, tube=P03TE12