Tue Oct 26 15:52:03 2004 12 towers for subsector 4TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 528

Mean 120.1 RMS 84.03

Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 528

Mean 18.83 RMS 1.059

Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 528

Mean 17.14 RMS 0.9696

Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 528

Mean 10.99 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 528

Mean 10.17 RMS 0.8095

Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 528

Mean 10.91 RMS 0.8722

Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 528

Mean 7.398 RMS 0.8796

Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 528

Mean 15.49 RMS 1.143

Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 528

Mean 10.23 RMS 0.8471

Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 528

Mean 14.7 RMS 1

Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 528

Mean 13.09 RMS 0.9058

Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 528

Mean 13.54 RMS 0.8995

Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01 Entries 531

Mean 17.97 RMS 0.9552

Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02 Entries 531

Mean 72.91 RMS 47.92

Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03 Entries 531

Mean 17.15 RMS 0.9122

Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04 Entries 531

Mean 10.99 RMS 0.9347

Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05 Entries 531

Mean 10.18 RMS 0.7922

Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06 Entries 531

Mean 10.85 RMS 0.9266

Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07 Entries 531

Mean 7.439 RMS 0.8265

Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08 Entries 531

Mean 15.45 RMS 1.159

Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09 Entries 531

Mean 10.28 RMS 0.8747

Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10 Entries 531

Mean 14.74 RMS 0.9339

Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11 Entries 531

Mean 13.15 RMS 0.8971

Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12 Entries 531

Mean 13.56 RMS 0.9134

Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 528 Mean 18

RMS 0.9799 Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 528 Mean 18.81

RMS 1.079 Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 528 Mean 117.9

RMS 88.42 Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 528 Mean 10.9

RMS 0.9575 Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 528 Mean 10.1

RMS 0.8143 Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 528 Mean 10.81

RMS 0.9021 Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 528 Mean 7.358

RMS 0.9122 Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 528 Mean 15.44

RMS 1.082 Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 528 Mean 10.23

RMS 0.8288 Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 528 Mean 14.73

RMS 0.9568 Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 528 Mean 13.15

RMS 0.9209 Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 528 Mean 13.59

RMS 0.8899 Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01 Entries 525

Mean 17.93 RMS 0.9517

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02 Entries 525

Mean 18.68 RMS 1.044

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03 Entries 525

Mean 17.07 RMS 0.9356

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04 Entries 525

Mean 105.2 RMS 80.56

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05 Entries 525

Mean 10.18 RMS 0.8202

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06 Entries 525

Mean 10.84 RMS 0.9319

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07 Entries 525

Mean 7.389 RMS 0.8867

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08 Entries 525

Mean 15.39 RMS 1.112

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09 Entries 525

Mean 10.26 RMS 0.8655

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10 Entries 525

Mean 14.63 RMS 0.9326

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11 Entries 525

Mean 13.13 RMS 0.9618

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12 Entries 525

Mean 13.58 RMS 0.9029

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 528 Mean 17.97

RMS 0.9882 Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 528 Mean 18.74

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 528 Mean 17.12

RMS 0.9219 Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 528 Mean 10.99

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 528 Mean 83.55

RMS 62.66 Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 528 Mean 10.75

RMS 0.9349 Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 528 Mean 7.36

RMS 0.8678 Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 528 Mean 15.34

RMS 1.109 Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 528 Mean 10.21

RMS 0.87 Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 528 Mean 14.7

RMS 0.9462 Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 528 Mean 13.13

RMS 0.8704 Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 528 Mean 13.52

RMS 0.8831 Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01 Entries 528

Mean 17.91 RMS 0.9551

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02 Entries 528

Mean 18.75 RMS 1.087

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03 Entries 528

Mean 17.04 RMS 0.8761

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04 Entries 528

Mean 10.98 RMS 0.9592

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05 Entries 528

Mean 10.1 RMS 0.8096

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06 Entries 528

Mean 124.3 RMS 96.51

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07 Entries 528

Mean 7.303 RMS 0.8977

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08 Entries 528

Mean 15.35 RMS 1.139

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09 Entries 528

Mean 10.2 RMS 0.8725

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10 Entries 528

Mean 14.7 RMS 0.9644

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11 Entries 528

Mean 13.07 RMS 0.8905

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12 Entries 528

Mean 13.48 RMS 0.8391

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 525 Mean 17.87

RMS 0.94 Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 525 Mean 18.68

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 525 Mean 17.05

RMS 1.003 Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 525 Mean 10.9

RMS 0.9554 Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 525 Mean 10.09

RMS 0.8225 Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 525 Mean 10.79

RMS 0.8982 Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 525 Mean 95.19

RMS 72.82 Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 525 Mean 15.33

RMS 1.162 Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 525 Mean 10.25

RMS 0.9495 Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 525 Mean 14.63

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 525 Mean 13.04

RMS 0.9301 Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 525 Mean 13.44

RMS 0.8961 Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 528

Mean 17.91 RMS 0.9855

Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 528

Mean 18.76 RMS 1.022

Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 528

Mean 17.1 RMS 0.9347

Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 528

Mean 10.96 RMS 0.9683

Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 528

Mean 10.09 RMS 0.7921

Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 528

Mean 10.77 RMS 0.9265

Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 528

Mean 7.29 RMS 0.8776

Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 528

Mean 56.09 RMS 35.59

Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 528

Mean 10.26 RMS 0.8839

Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 528

Mean 14.72 RMS 0.9982

Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 528

Mean 13.08 RMS 0.9159

Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 528

Mean 13.43 RMS 0.9081

Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01 Entries 531

Mean 17.82 RMS 0.9573

Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02 Entries 531

Mean 18.69 RMS 1.063

Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03 Entries 531

Mean 17.08 RMS 0.8785

Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04 Entries 531

Mean 10.99 RMS 0.9694

Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05 Entries 531

Mean 10.19 RMS 0.8116

Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06 Entries 531

Mean 10.76 RMS 0.9273

Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07 Entries 531

Mean 7.382 RMS 0.8929

Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08 Entries 531

Mean 15.37 RMS 1.091

Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09 Entries 531

Mean 134.7 RMS 107.7

Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10 Entries 531

Mean 14.62 RMS 0.9797

Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11 Entries 531

Mean 13.08 RMS 0.8798

Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12 Entries 531

Mean 13.43 RMS 0.8876

Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 528 Mean 17.84

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 528 Mean 18.72

RMS 1.076 Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 528 Mean 16.99

RMS 0.9424 Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 528 Mean 10.98

RMS 0.9701 Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 528 Mean 10.1

RMS 0.8267 Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 528 Mean 10.74

RMS 0.8801 Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 528 Mean 7.337

RMS 0.8747 Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 528 Mean 15.31

RMS 1.111 Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 528 Mean 10.18

RMS 0.852 Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 528 Mean 208.4

RMS 164.5 Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 528 Mean 13.09

RMS 0.9179 Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 528 Mean 13.44

RMS 0.9172 Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01 Entries 531

Mean 17.87 RMS 0.9553

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02 Entries 531

Mean 18.69 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03 Entries 531

Mean 16.98 RMS 0.9808

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04 Entries 531

Mean 10.89 RMS 1.013

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05 Entries 531

Mean 10.05 RMS 0.7984

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06 Entries 531

Mean 10.68 RMS 0.8935

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07 Entries 531

Mean 7.273 RMS 0.8802

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08 Entries 531

Mean 15.24 RMS 1.132

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09 Entries 531

Mean 10.25 RMS 0.8948

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10 Entries 531

Mean 14.64 RMS 0.9861

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11 Entries 531

Mean 135 RMS 102.6

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12 Entries 531

Mean 13.44 RMS 0.9051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01 04TA01

Entries 525 Mean 17.93

RMS 0.9707 Underflow 0

ADC for 04TA01, cr/chan=003/016, tube=P04TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02 04TA02

Entries 525 Mean 18.69

RMS 1.066 Underflow 0

ADC for 04TA02, cr/chan=003/017, tube=P04TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03 04TA03

Entries 525 Mean 17.08

RMS 0.9314 Underflow 0

ADC for 04TA03, cr/chan=003/018, tube=P04TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04 04TA04

Entries 525 Mean 10.98

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 04TA04, cr/chan=003/088, tube=P04TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05 04TA05

Entries 525 Mean 10.13

RMS 0.8044 Underflow 0

ADC for 04TA05, cr/chan=003/089, tube=P04TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06 04TA06

Entries 525 Mean 10.81

RMS 0.8982 Underflow 0

ADC for 04TA06, cr/chan=003/090, tube=P04TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07 04TA07

Entries 525 Mean 7.368

RMS 0.8838 Underflow 0

ADC for 04TA07, cr/chan=003/091, tube=P04TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08 04TA08

Entries 525 Mean 15.35

RMS 1.099 Underflow 0

ADC for 04TA08, cr/chan=003/019, tube=P04TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09 04TA09

Entries 525 Mean 10.26

RMS 0.8731 Underflow 0

ADC for 04TA09, cr/chan=003/020, tube=P04TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10 04TA10

Entries 525 Mean 14.68

RMS 0.9703 Underflow 0

ADC for 04TA10, cr/chan=003/021, tube=P04TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11 04TA11

Entries 525 Mean 13.14

RMS 0.9287 Underflow 0

ADC for 04TA11, cr/chan=003/022, tube=P04TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12 04TA12

Entries 525 Mean 292.4

RMS 230.4 Underflow 0

ADC for 04TA12, cr/chan=003/023, tube=P04TA12