Tue Oct 26 15:52:30 2004 12 towers for subsector 4TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 525

Mean 264 RMS 202.1

Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 525

Mean 16.8 RMS 1.129

Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 525

Mean 17.62 RMS 0.8375

Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 525

Mean 11.66 RMS 0.7663

Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 525

Mean 9.55 RMS 0.7608

Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 525

Mean 10.46 RMS 0.7564

Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 525

Mean 13.38 RMS 1.452

Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 525

Mean 22.76 RMS 0.9084

Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 525

Mean 20.55 RMS 0.6616

Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 525

Mean 21.03 RMS 0.6909

Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 525

Mean 16.27 RMS 0.7753

Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 525

Mean 18.8 RMS 0.7642

Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01 Entries 528

Mean 16.41 RMS 1.042

Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02 Entries 528

Mean 262.8 RMS 205.5

Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03 Entries 528

Mean 17.64 RMS 0.8457

Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04 Entries 528

Mean 11.7 RMS 0.7567

Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05 Entries 528

Mean 9.57 RMS 0.7063

Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06 Entries 528

Mean 10.38 RMS 0.72

Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07 Entries 528

Mean 13.45 RMS 1.373

Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08 Entries 528

Mean 22.77 RMS 0.9235

Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09 Entries 528

Mean 20.5 RMS 0.6513

Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10 Entries 528

Mean 21.02 RMS 0.7123

Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11 Entries 528

Mean 16.23 RMS 0.7642

Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12 Entries 528

Mean 18.72 RMS 0.7805

Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 531 Mean 16.6

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 531 Mean 16.8

RMS 1.083 Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 531 Mean 269

RMS 201.6 Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 531 Mean 11.63

RMS 0.7927 Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 531 Mean 9.554

RMS 0.7729 Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 531 Mean 10.37

RMS 0.7421 Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 531 Mean 13.42

RMS 1.408 Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 531 Mean 22.76

RMS 0.9588 Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 531 Mean 20.59

RMS 0.6526 Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 531 Mean 21.05

RMS 0.709 Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 531 Mean 16.27

RMS 0.7628 Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 531 Mean 18.78

RMS 0.7366 Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01 Entries 531

Mean 16.49 RMS 1.062

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02 Entries 531

Mean 16.73 RMS 1.138

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03 Entries 531

Mean 17.59 RMS 0.8035

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04 Entries 531

Mean 359.5 RMS 283.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05 Entries 531

Mean 9.667 RMS 0.7365

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06 Entries 531

Mean 10.46 RMS 0.7414

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07 Entries 531

Mean 13.38 RMS 1.445

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08 Entries 531

Mean 22.74 RMS 0.9445

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09 Entries 531

Mean 20.49 RMS 0.6418

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10 Entries 531

Mean 21.06 RMS 0.6893

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11 Entries 531

Mean 16.25 RMS 0.7741

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12 Entries 531

Mean 18.79 RMS 0.7464

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 526 Mean 16.43

RMS 1.054 Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 526 Mean 16.67

RMS 1.111 Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 526 Mean 17.64

RMS 0.7562 Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 526 Mean 11.71

RMS 0.8054 Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 526 Mean 99.73

RMS 74.75 Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 526 Mean 10.49

RMS 0.7418 Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 526 Mean 13.38

RMS 1.444 Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 526 Mean 22.81

RMS 0.9288 Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 526 Mean 20.52

RMS 0.6631 Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 526 Mean 21.09

RMS 0.7302 Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 526 Mean 16.26

RMS 0.7442 Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 526 Mean 18.79

RMS 0.7749 Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01 Entries 528

Mean 16.51 RMS 1.066

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02 Entries 528

Mean 16.72 RMS 1.118

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03 Entries 528

Mean 17.56 RMS 0.8685

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04 Entries 528

Mean 11.68 RMS 0.8161

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05 Entries 528

Mean 9.542 RMS 0.7086

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06 Entries 528

Mean 81.12 RMS 60.13

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07 Entries 528

Mean 13.35 RMS 1.477

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08 Entries 528

Mean 22.78 RMS 0.963

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09 Entries 528

Mean 20.53 RMS 0.6733

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10 Entries 528

Mean 21.05 RMS 0.7292

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11 Entries 528

Mean 16.21 RMS 0.7805

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12 Entries 528

Mean 18.79 RMS 0.7311

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 531 Mean 16.45

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 531 Mean 16.64

RMS 1.178 Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 531 Mean 17.66

RMS 0.8392 Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 531 Mean 11.73

RMS 0.8137 Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 531 Mean 9.571

RMS 0.7617 Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 531 Mean 10.48

RMS 0.7398 Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 531 Mean 163.1

RMS 129.9 Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 531 Mean 22.69

RMS 0.9694 Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 531 Mean 20.55

RMS 0.6431 Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 531 Mean 21

RMS 0.7313 Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 531 Mean 16.24

RMS 0.7367 Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 531 Mean 18.79

RMS 0.7677 Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 525

Mean 16.49 RMS 1.093

Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 525

Mean 16.66 RMS 1.144

Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 525

Mean 17.68 RMS 0.8435

Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 525

Mean 11.69 RMS 0.7937

Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 525

Mean 9.539 RMS 0.7514

Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 525

Mean 10.42 RMS 0.6643

Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 525

Mean 13.36 RMS 1.466

Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 525

Mean 224.8 RMS 161.9

Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 525

Mean 20.5 RMS 0.655

Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 525

Mean 21.01 RMS 0.7419

Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 525

Mean 16.28 RMS 0.7908

Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 525

Mean 18.79 RMS 0.751

Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01 Entries 528

Mean 16.47 RMS 1.106

Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02 Entries 528

Mean 16.76 RMS 1.077

Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03 Entries 528

Mean 17.61 RMS 0.8316

Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04 Entries 528

Mean 11.72 RMS 0.7737

Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05 Entries 528

Mean 9.61 RMS 0.7483

Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06 Entries 528

Mean 10.41 RMS 0.7034

Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07 Entries 528

Mean 13.3 RMS 1.524

Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08 Entries 528

Mean 22.73 RMS 0.9106

Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09 Entries 528

Mean 86.12 RMS 54.4

Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10 Entries 528

Mean 21.05 RMS 0.7009

Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11 Entries 528

Mean 16.23 RMS 0.7934

Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12 Entries 528

Mean 18.77 RMS 0.7515

Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 525 Mean 16.47

RMS 0.9409 Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 525 Mean 16.69

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 525 Mean 17.62

RMS 0.7679 Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 525 Mean 11.75

RMS 0.7731 Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 525 Mean 9.554

RMS 0.7656 Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 525 Mean 10.44

RMS 0.7057 Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 525 Mean 13.38

RMS 1.452 Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 525 Mean 22.76

RMS 0.91 Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 525 Mean 20.56

RMS 0.6222 Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 525 Mean 62.8

RMS 36.09 Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 525 Mean 16.27

RMS 0.6992 Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 525 Mean 18.76

RMS 0.7461 Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01 Entries 531

Mean 16.41 RMS 1.051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02 Entries 531

Mean 16.65 RMS 1.174

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03 Entries 531

Mean 17.56 RMS 0.8287

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04 Entries 531

Mean 11.76 RMS 0.734

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05 Entries 531

Mean 9.527 RMS 0.7743

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06 Entries 531

Mean 10.37 RMS 0.708

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07 Entries 531

Mean 13.29 RMS 1.527

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08 Entries 531

Mean 22.69 RMS 0.8967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09 Entries 531

Mean 20.54 RMS 0.6317

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10 Entries 531

Mean 21.05 RMS 0.7487

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11 Entries 531

Mean 126.8 RMS 91.37

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12 Entries 531

Mean 18.73 RMS 0.7268

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12 04TB01

Entries 528 Mean 16.5

RMS 0.9847 Underflow 0

ADC for 04TB01, cr/chan=003/024, tube=P04TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11 04TB02

Entries 528 Mean 16.76

RMS 1.114 Underflow 0

ADC for 04TB02, cr/chan=003/025, tube=P04TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10 04TB03

Entries 528 Mean 17.67

RMS 0.8295 Underflow 0

ADC for 04TB03, cr/chan=003/026, tube=P04TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09 04TB04

Entries 528 Mean 11.74

RMS 0.7378 Underflow 0

ADC for 04TB04, cr/chan=003/092, tube=P04TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08 04TB05

Entries 528 Mean 9.562

RMS 0.7512 Underflow 0

ADC for 04TB05, cr/chan=003/093, tube=P04TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07 04TB06

Entries 528 Mean 10.48

RMS 0.7358 Underflow 0

ADC for 04TB06, cr/chan=003/094, tube=P04TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06 04TB07

Entries 528 Mean 13.5

RMS 1.323 Underflow 0

ADC for 04TB07, cr/chan=003/095, tube=P04TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05 04TB08

Entries 528 Mean 22.74

RMS 0.9399 Underflow 0

ADC for 04TB08, cr/chan=003/027, tube=P04TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04 04TB09

Entries 528 Mean 20.63

RMS 0.6735 Underflow 0

ADC for 04TB09, cr/chan=003/028, tube=P04TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03 04TB10

Entries 528 Mean 21.07

RMS 0.7317 Underflow 0

ADC for 04TB10, cr/chan=003/029, tube=P04TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02 04TB11

Entries 528 Mean 16.38

RMS 0.7797 Underflow 0

ADC for 04TB11, cr/chan=003/030, tube=P04TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01 04TB12

Entries 528 Mean 186.4

RMS 145.7 Underflow 0

ADC for 04TB12, cr/chan=003/031, tube=P04TB01