Tue Oct 26 15:52:59 2004 12 towers for subsector 4TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 525

Mean 312.7 RMS 246.4

Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 525

Mean 16.57 RMS 0.9326

Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 525

Mean 12.21 RMS 0.8813

Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 525

Mean 19.58 RMS 0.9095

Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 525

Mean 17.08 RMS 1.021

Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 525

Mean 18.92 RMS 0.937

Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 525

Mean 19.11 RMS 0.8863

Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 525

Mean 22.14 RMS 0.9072

Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 525

Mean 13.17 RMS 0.9945

Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 525

Mean 20.33 RMS 0.9772

Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 525

Mean 16.46 RMS 0.7713

Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 525

Mean 13.21 RMS 0.8331

Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01 Entries 525

Mean 17.57 RMS 1.056

Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02 Entries 525

Mean 215.3 RMS 166.1

Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03 Entries 525

Mean 12.09 RMS 0.8557

Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04 Entries 525

Mean 19.65 RMS 0.9066

Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05 Entries 525

Mean 17.06 RMS 1.012

Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06 Entries 525

Mean 19.03 RMS 0.9587

Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07 Entries 525

Mean 19.11 RMS 0.8889

Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08 Entries 525

Mean 22.15 RMS 0.8324

Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09 Entries 525

Mean 13.19 RMS 1.037

Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10 Entries 525

Mean 20.21 RMS 0.9577

Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11 Entries 525

Mean 16.54 RMS 0.774

Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12 Entries 525

Mean 13.15 RMS 0.8216

Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 528 Mean 17.65

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 528 Mean 16.62

RMS 0.8801 Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 528 Mean 152

RMS 117.2 Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 528 Mean 19.54

RMS 0.8715 Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 528 Mean 17.05

RMS 0.9671 Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 528 Mean 18.93

RMS 0.9245 Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 528 Mean 19.11

RMS 0.8978 Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 528 Mean 22.18

RMS 0.9387 Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 528 Mean 13.18

RMS 1.077 Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 528 Mean 20.24

RMS 0.9985 Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 528 Mean 16.49

RMS 0.7359 Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 528 Mean 13.25

RMS 0.8343 Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01 Entries 528

Mean 17.58 RMS 1.038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02 Entries 528

Mean 16.53 RMS 0.8851

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03 Entries 528

Mean 12.01 RMS 0.8538

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04 Entries 528

Mean 332.4 RMS 266.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05 Entries 528

Mean 17.1 RMS 0.9709

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06 Entries 528

Mean 18.99 RMS 0.9034

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07 Entries 528

Mean 19.14 RMS 0.9505

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08 Entries 528

Mean 22.19 RMS 0.9036

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09 Entries 528

Mean 13.22 RMS 1.038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10 Entries 528

Mean 20.22 RMS 1.024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11 Entries 528

Mean 16.5 RMS 0.7334

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12 Entries 528

Mean 13.25 RMS 0.8136

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 525 Mean 17.67

RMS 1.026 Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 525 Mean 16.56

RMS 0.9293 Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 525 Mean 12.1

RMS 0.8816 Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 525 Mean 19.62

RMS 0.8789 Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 525 Mean 330.8

RMS 253.5 Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 525 Mean 18.96

RMS 0.9179 Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 525 Mean 19.1

RMS 0.9283 Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 525 Mean 22.07

RMS 0.8645 Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 525 Mean 13.16

RMS 1.015 Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 525 Mean 20.11

RMS 0.996 Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 525 Mean 16.5

RMS 0.7214 Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 525 Mean 13.28

RMS 0.8383 Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01 Entries 526

Mean 17.6 RMS 1.07

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02 Entries 526

Mean 16.67 RMS 0.8923

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03 Entries 526

Mean 12.15 RMS 0.8833

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04 Entries 526

Mean 19.6 RMS 0.8763

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05 Entries 526

Mean 17.09 RMS 0.9973

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06 Entries 526

Mean 285.8 RMS 220.6

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07 Entries 526

Mean 19.16 RMS 0.9062

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08 Entries 526

Mean 22.17 RMS 0.8792

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09 Entries 526

Mean 13.3 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10 Entries 526

Mean 20.28 RMS 0.9671

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11 Entries 526

Mean 16.49 RMS 0.7418

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12 Entries 526

Mean 13.31 RMS 0.8438

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 531 Mean 17.67

RMS 1.035 Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 531 Mean 16.56

RMS 0.9494 Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 531 Mean 12.08

RMS 0.8076 Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 531 Mean 19.52

RMS 0.8728 Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 531 Mean 17.12

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 531 Mean 19.01

RMS 0.9537 Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 531 Mean 601.6

RMS 488.1 Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 531 Mean 22.21

RMS 0.8867 Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 531 Mean 13.22

RMS 0.9926 Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 531 Mean 20.23

RMS 0.9906 Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 531 Mean 16.51

RMS 0.7674 Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 531 Mean 13.22

RMS 0.8577 Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 534

Mean 17.68 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 534

Mean 16.61 RMS 0.9108

Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 534

Mean 12.1 RMS 0.873

Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 534

Mean 19.75 RMS 0.8724

Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 534

Mean 16.99 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 534

Mean 18.99 RMS 0.9271

Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 534

Mean 19.13 RMS 0.914

Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 534

Mean 304.8 RMS 239.7

Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 534

Mean 13.25 RMS 1.005

Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 534

Mean 20.24 RMS 0.9737

Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 534

Mean 16.51 RMS 0.7662

Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 534

Mean 13.32 RMS 0.8697

Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01 Entries 532

Mean 17.61 RMS 1.045

Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02 Entries 532

Mean 16.51 RMS 0.9449

Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03 Entries 532

Mean 12.03 RMS 0.8775

Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04 Entries 532

Mean 19.58 RMS 0.9231

Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05 Entries 532

Mean 17.05 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06 Entries 532

Mean 18.99 RMS 0.9439

Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07 Entries 532

Mean 19.14 RMS 0.9342

Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08 Entries 532

Mean 22.16 RMS 0.8765

Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09 Entries 532

Mean 262.6 RMS 213.6

Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10 Entries 532

Mean 20.16 RMS 0.9747

Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11 Entries 532

Mean 16.43 RMS 0.8096

Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12 Entries 532

Mean 13.23 RMS 0.849

Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 531 Mean 17.63

RMS 1.087 Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 531 Mean 16.55

RMS 0.9302 Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 531 Mean 12.01

RMS 0.8581 Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 531 Mean 19.57

RMS 0.9126 Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 531 Mean 16.97

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 531 Mean 18.95

RMS 0.9204 Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 531 Mean 19.06

RMS 0.8757 Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 531 Mean 22.14

RMS 0.8611 Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 531 Mean 13.2

RMS 0.9873 Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 531 Mean 285

RMS 211.7 Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 531 Mean 16.49

RMS 0.7424 Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 531 Mean 13.33

RMS 0.8276 Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01 Entries 531

Mean 17.55 RMS 1.05

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02 Entries 531

Mean 16.52 RMS 0.8941

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03 Entries 531

Mean 12.09 RMS 0.9153

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04 Entries 531

Mean 19.6 RMS 0.8893

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05 Entries 531

Mean 17.04 RMS 1.006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06 Entries 531

Mean 18.92 RMS 0.9815

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07 Entries 531

Mean 19.15 RMS 0.8991

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08 Entries 531

Mean 22.07 RMS 0.8846

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09 Entries 531

Mean 13.19 RMS 1.043

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10 Entries 531

Mean 20.21 RMS 0.9842

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11 Entries 531

Mean 237.7 RMS 173.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12 Entries 531

Mean 13.15 RMS 0.8117

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12 04TC01

Entries 531 Mean 17.58

RMS 1.087 Underflow 0

ADC for 04TC01, cr/chan=003/032, tube=P04TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11 04TC02

Entries 531 Mean 16.55

RMS 0.9524 Underflow 0

ADC for 04TC02, cr/chan=003/033, tube=P04TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10 04TC03

Entries 531 Mean 12.06

RMS 0.9256 Underflow 0

ADC for 04TC03, cr/chan=003/034, tube=P04TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09 04TC04

Entries 531 Mean 19.62

RMS 0.8781 Underflow 0

ADC for 04TC04, cr/chan=003/096, tube=P04TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08 04TC05

Entries 531 Mean 17.04

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 04TC05, cr/chan=003/097, tube=P04TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07 04TC06

Entries 531 Mean 18.97

RMS 0.9739 Underflow 0

ADC for 04TC06, cr/chan=003/098, tube=P04TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06 04TC07

Entries 531 Mean 19.08

RMS 0.8568 Underflow 0

ADC for 04TC07, cr/chan=003/099, tube=P04TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05 04TC08

Entries 531 Mean 22.15

RMS 0.8793 Underflow 0

ADC for 04TC08, cr/chan=003/035, tube=P04TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04 04TC09

Entries 531 Mean 13.1

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 04TC09, cr/chan=003/036, tube=P04TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03 04TC10

Entries 531 Mean 20.29

RMS 0.9775 Underflow 0

ADC for 04TC10, cr/chan=003/037, tube=P04TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02 04TC11

Entries 531 Mean 16.52

RMS 0.7448 Underflow 0

ADC for 04TC11, cr/chan=003/038, tube=P04TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01 04TC12

Entries 531 Mean 230.3

RMS 179.3 Underflow 0

ADC for 04TC12, cr/chan=003/039, tube=P04TC01