Tue Oct 26 15:53:26 2004 12 towers for subsector 4TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 531

Mean 264.3 RMS 201.9

Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 531

Mean 20.28 RMS 0.7545

Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 531

Mean 13.03 RMS 0.7855

Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 531

Mean 20.49 RMS 1.083

Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 531

Mean 17.42 RMS 0.9598

Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 531

Mean 19.31 RMS 0.9576

Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 531

Mean 20.08 RMS 0.8406

Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 531

Mean 13.43 RMS 0.7668

Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 531

Mean 18.8 RMS 0.889

Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 531

Mean 23.5 RMS 1.109

Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 531

Mean 20.7 RMS 0.7514

Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 531

Mean 17.83 RMS 0.8212

Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01 Entries 531

Mean 16.98 RMS 1.008

Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02 Entries 531

Mean 185.6 RMS 137.2

Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03 Entries 531

Mean 13.01 RMS 0.7942

Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04 Entries 531

Mean 20.5 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05 Entries 531

Mean 17.5 RMS 0.9998

Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06 Entries 531

Mean 19.31 RMS 0.9353

Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07 Entries 531

Mean 20.16 RMS 0.8393

Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08 Entries 531

Mean 13.4 RMS 0.7531

Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09 Entries 531

Mean 18.8 RMS 0.941

Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10 Entries 531

Mean 23.47 RMS 1.137

Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11 Entries 531

Mean 20.74 RMS 0.7752

Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12 Entries 531

Mean 17.72 RMS 0.8438

Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 525 Mean 16.99

RMS 0.9641 Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 525 Mean 20.26

RMS 0.7736 Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 525 Mean 45.05

RMS 27.4 Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 525 Mean 20.52

RMS 1.105 Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 525 Mean 17.46

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 525 Mean 19.29

RMS 0.977 Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 525 Mean 20.06

RMS 0.8511 Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 525 Mean 13.43

RMS 0.7386 Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 525 Mean 18.82

RMS 0.9705 Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 525 Mean 23.45

RMS 1.136 Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 525 Mean 20.76

RMS 0.7468 Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 525 Mean 17.83

RMS 0.8529 Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01 Entries 528

Mean 16.97 RMS 0.9746

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02 Entries 528

Mean 20.27 RMS 0.8386

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03 Entries 528

Mean 12.98 RMS 0.7421

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04 Entries 528

Mean 63.7 RMS 34.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05 Entries 528

Mean 17.49 RMS 0.9828

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06 Entries 528

Mean 19.37 RMS 0.9559

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07 Entries 528

Mean 20.13 RMS 0.7914

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08 Entries 528

Mean 13.45 RMS 0.7844

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09 Entries 528

Mean 18.87 RMS 0.9648

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10 Entries 528

Mean 23.52 RMS 1.15

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11 Entries 528

Mean 20.74 RMS 0.7917

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12 Entries 528

Mean 17.85 RMS 0.796

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 526 Mean 16.93

RMS 0.9762 Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 526 Mean 20.2

RMS 0.741 Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 526 Mean 12.98

RMS 0.7563 Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 526 Mean 20.5

RMS 0.9919 Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 526 Mean 282.8

RMS 227.3 Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 526 Mean 19.32

RMS 0.9281 Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 526 Mean 20.08

RMS 0.7876 Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 526 Mean 13.47

RMS 0.7811 Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 526 Mean 18.81

RMS 0.983 Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 526 Mean 23.45

RMS 1.117 Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 526 Mean 20.75

RMS 0.692 Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 526 Mean 17.79

RMS 0.8185 Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01 Entries 528

Mean 16.98 RMS 0.9613

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02 Entries 528

Mean 20.23 RMS 0.7653

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03 Entries 528

Mean 12.99 RMS 0.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04 Entries 528

Mean 20.55 RMS 1.021

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05 Entries 528

Mean 17.54 RMS 0.8846

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06 Entries 528

Mean 91.93 RMS 58.38

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07 Entries 528

Mean 20.16 RMS 0.8363

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08 Entries 528

Mean 13.41 RMS 0.7404

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09 Entries 528

Mean 18.79 RMS 0.9383

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10 Entries 528

Mean 23.44 RMS 1.091

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11 Entries 528

Mean 20.73 RMS 0.761

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12 Entries 528

Mean 17.8 RMS 0.8012

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 531 Mean 16.99

RMS 0.9857 Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 531 Mean 20.28

RMS 0.7556 Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 531 Mean 13.07

RMS 0.7915 Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 531 Mean 20.55

RMS 1.032 Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 531 Mean 17.49

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 531 Mean 19.33

RMS 0.9144 Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 531 Mean 71.23

RMS 43.17 Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 531 Mean 13.45

RMS 0.7609 Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 531 Mean 18.92

RMS 0.9331 Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 531 Mean 23.47

RMS 1.107 Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 531 Mean 20.8

RMS 0.795 Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 531 Mean 17.81

RMS 0.8201 Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 529

Mean 16.88 RMS 1.016

Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 529

Mean 20.26 RMS 0.8128

Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 529

Mean 12.98 RMS 0.7689

Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 529

Mean 20.53 RMS 1.075

Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 529

Mean 17.55 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 529

Mean 19.33 RMS 0.9589

Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 529

Mean 20.09 RMS 0.8195

Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 529

Mean 108.8 RMS 77.05

Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 529

Mean 18.81 RMS 0.9725

Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 529

Mean 23.38 RMS 1.139

Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 529

Mean 20.72 RMS 0.7477

Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 529

Mean 17.77 RMS 0.8122

Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01 Entries 531

Mean 16.96 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02 Entries 531

Mean 20.31 RMS 0.774

Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03 Entries 531

Mean 13.02 RMS 0.7552

Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04 Entries 531

Mean 20.52 RMS 1.145

Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05 Entries 531

Mean 17.5 RMS 0.9865

Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06 Entries 531

Mean 19.38 RMS 0.9444

Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07 Entries 531

Mean 20.12 RMS 0.7991

Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08 Entries 531

Mean 13.41 RMS 0.805

Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09 Entries 531

Mean 111 RMS 77.54

Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10 Entries 531

Mean 23.54 RMS 1.11

Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11 Entries 531

Mean 20.79 RMS 0.7746

Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12 Entries 531

Mean 17.79 RMS 0.8514

Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 525 Mean 17.01

RMS 1.035 Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 525 Mean 20.23

RMS 0.763 Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 525 Mean 13

RMS 0.7471 Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 525 Mean 20.52

RMS 1.017 Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 525 Mean 17.49

RMS 0.9849 Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 525 Mean 19.3

RMS 0.9337 Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 525 Mean 20.05

RMS 0.8197 Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 525 Mean 13.4

RMS 0.8283 Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 525 Mean 18.86

RMS 0.9781 Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 525 Mean 62.9

RMS 33.39 Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 525 Mean 20.75

RMS 0.7474 Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 525 Mean 17.78

RMS 0.7836 Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01 Entries 528

Mean 16.91 RMS 0.933

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02 Entries 528

Mean 20.3 RMS 0.8052

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03 Entries 528

Mean 13.02 RMS 0.7636

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04 Entries 528

Mean 20.53 RMS 1.075

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05 Entries 528

Mean 17.46 RMS 0.9761

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06 Entries 528

Mean 19.3 RMS 0.9231

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07 Entries 528

Mean 20.1 RMS 0.7907

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08 Entries 528

Mean 13.41 RMS 0.7754

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09 Entries 528

Mean 18.88 RMS 0.9064

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10 Entries 528

Mean 23.51 RMS 1.05

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11 Entries 528

Mean 112.6 RMS 78.31

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12 Entries 528

Mean 17.8 RMS 0.8249

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12 04TD01

Entries 528 Mean 16.9

RMS 0.9913 Underflow 0

ADC for 04TD01, cr/chan=003/040, tube=P04TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11 04TD02

Entries 528 Mean 20.26

RMS 0.7994 Underflow 0

ADC for 04TD02, cr/chan=003/041, tube=P04TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10 04TD03

Entries 528 Mean 13.05

RMS 0.7561 Underflow 0

ADC for 04TD03, cr/chan=003/042, tube=P04TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09 04TD04

Entries 528 Mean 20.55

RMS 1.033 Underflow 0

ADC for 04TD04, cr/chan=003/100, tube=P04TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08 04TD05

Entries 528 Mean 17.48

RMS 0.963 Underflow 0

ADC for 04TD05, cr/chan=003/101, tube=P04TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07 04TD06

Entries 528 Mean 19.36

RMS 0.9151 Underflow 0

ADC for 04TD06, cr/chan=003/102, tube=P04TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06 04TD07

Entries 528 Mean 20.07

RMS 0.8285 Underflow 0

ADC for 04TD07, cr/chan=003/103, tube=P04TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05 04TD08

Entries 528 Mean 13.45

RMS 0.7814 Underflow 0

ADC for 04TD08, cr/chan=003/043, tube=P04TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04 04TD09

Entries 528 Mean 18.73

RMS 0.9322 Underflow 0

ADC for 04TD09, cr/chan=003/044, tube=P04TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03 04TD10

Entries 528 Mean 23.45

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 04TD10, cr/chan=003/045, tube=P04TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02 04TD11

Entries 528 Mean 20.76

RMS 0.8153 Underflow 0

ADC for 04TD11, cr/chan=003/046, tube=P04TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01 04TD12

Entries 528 Mean 130.8

RMS 90.62 Underflow 0

ADC for 04TD12, cr/chan=003/047, tube=P04TD01