Tue Oct 26 15:53:54 2004 12 towers for subsector 4TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 525

Mean 64.18 RMS 33.03

Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 525

Mean 17.31 RMS 0.9542

Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 525

Mean 14.22 RMS 0.9309

Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 525

Mean 21.31 RMS 0.7966

Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 525

Mean 17.74 RMS 0.7332

Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 525

Mean 21.79 RMS 0.8792

Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 525

Mean 16.05 RMS 0.8985

Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 525

Mean 14.37 RMS 1.012

Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 525

Mean 24.85 RMS 0.8849

Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 525

Mean 14.28 RMS 0.8456

Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 525

Mean 24.46 RMS 0.8261

Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 525

Mean 24.02 RMS 0.8517

Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01 Entries 528

Mean 22.62 RMS 0.9437

Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02 Entries 528

Mean 139.1 RMS 97.04

Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03 Entries 528

Mean 14.16 RMS 0.9487

Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04 Entries 528

Mean 21.3 RMS 0.7952

Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05 Entries 528

Mean 17.69 RMS 0.7531

Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06 Entries 528

Mean 21.69 RMS 0.9144

Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07 Entries 528

Mean 16.02 RMS 0.8778

Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08 Entries 528

Mean 14.27 RMS 0.9386

Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09 Entries 528

Mean 24.81 RMS 0.87

Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10 Entries 528

Mean 14.28 RMS 0.8683

Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11 Entries 528

Mean 24.42 RMS 0.7672

Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12 Entries 528

Mean 24.05 RMS 0.8106

Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 531 Mean 22.67

RMS 0.9458 Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 531 Mean 17.18

RMS 0.9374 Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 531 Mean 148.9

RMS 105.2 Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 531 Mean 21.33

RMS 0.7986 Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 531 Mean 17.73

RMS 0.7388 Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 531 Mean 21.79

RMS 0.9643 Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 531 Mean 16.03

RMS 0.8587 Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 531 Mean 14.34

RMS 0.9632 Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 531 Mean 24.79

RMS 0.8748 Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 531 Mean 14.27

RMS 0.8887 Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 531 Mean 24.48

RMS 0.862 Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 531 Mean 24.09

RMS 0.8658 Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01 Entries 528

Mean 22.68 RMS 0.9159

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02 Entries 528

Mean 17.18 RMS 0.9148

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03 Entries 528

Mean 14.14 RMS 0.8765

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04 Entries 528

Mean 21.37 RMS 0.7797

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05 Entries 528

Mean 17.75 RMS 0.6664

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06 Entries 528

Mean 21.79 RMS 0.9158

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07 Entries 528

Mean 15.98 RMS 0.8895

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08 Entries 528

Mean 14.39 RMS 0.9549

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09 Entries 528

Mean 24.83 RMS 0.8498

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10 Entries 528

Mean 14.3 RMS 0.8939

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11 Entries 528

Mean 24.48 RMS 0.7509

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12 Entries 528

Mean 24.05 RMS 0.8489

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 528 Mean 22.66

RMS 0.976 Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 528 Mean 17.27

RMS 0.9612 Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 528 Mean 14.2

RMS 0.9142 Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 528 Mean 21.36

RMS 0.8177 Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 528 Mean 102.4

RMS 70.96 Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 528 Mean 21.76

RMS 0.949 Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 528 Mean 16.02

RMS 0.8231 Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 528 Mean 14.45

RMS 0.9871 Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 528 Mean 24.85

RMS 0.8445 Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 528 Mean 14.26

RMS 0.8987 Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 528 Mean 24.46

RMS 0.7824 Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 528 Mean 24.09

RMS 0.8344 Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01 Entries 531

Mean 22.6 RMS 0.9343

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02 Entries 531

Mean 17.21 RMS 0.9352

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03 Entries 531

Mean 14.16 RMS 0.9301

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04 Entries 531

Mean 21.35 RMS 0.8019

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05 Entries 531

Mean 17.67 RMS 0.7462

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06 Entries 531

Mean 94.93 RMS 60.71

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07 Entries 531

Mean 16.04 RMS 0.8767

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08 Entries 531

Mean 14.31 RMS 0.984

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09 Entries 531

Mean 24.79 RMS 0.8967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10 Entries 531

Mean 14.32 RMS 0.8804

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11 Entries 531

Mean 24.55 RMS 0.7804

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12 Entries 531

Mean 24.13 RMS 0.857

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 531 Mean 22.63

RMS 0.9854 Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 531 Mean 17.24

RMS 1.006 Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 531 Mean 14.19

RMS 0.921 Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 531 Mean 21.36

RMS 0.7794 Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 531 Mean 17.78

RMS 0.6906 Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 531 Mean 21.78

RMS 0.9451 Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 531 Mean 91.61

RMS 62.2 Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 531 Mean 14.33

RMS 0.995 Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 531 Mean 24.86

RMS 0.8938 Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 531 Mean 14.34

RMS 0.8407 Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 531 Mean 24.56

RMS 0.792 Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 531 Mean 24.01

RMS 0.8646 Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 528

Mean 22.69 RMS 0.9648

Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 528

Mean 17.2 RMS 0.9468

Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 528

Mean 14.2 RMS 0.9047

Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 528

Mean 21.37 RMS 0.7597

Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 528

Mean 17.75 RMS 0.736

Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 528

Mean 21.74 RMS 0.942

Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 528

Mean 16.02 RMS 0.8884

Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 528

Mean 190.2 RMS 142.6

Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 528

Mean 24.82 RMS 0.9079

Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 528

Mean 14.32 RMS 0.8988

Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 528

Mean 24.43 RMS 0.7731

Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 528

Mean 24.02 RMS 0.8658

Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01 Entries 531

Mean 22.58 RMS 0.8887

Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02 Entries 531

Mean 17.15 RMS 0.9632

Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03 Entries 531

Mean 14.11 RMS 0.8442

Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04 Entries 531

Mean 21.29 RMS 0.7798

Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05 Entries 531

Mean 17.69 RMS 0.7458

Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06 Entries 531

Mean 21.72 RMS 0.9511

Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07 Entries 531

Mean 16.08 RMS 0.8901

Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08 Entries 531

Mean 14.35 RMS 0.9513

Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09 Entries 531

Mean 114.1 RMS 72.27

Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10 Entries 531

Mean 14.28 RMS 0.8769

Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11 Entries 531

Mean 24.54 RMS 0.7881

Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12 Entries 531

Mean 24.05 RMS 0.8945

Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 531 Mean 22.69

RMS 0.9109 Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 531 Mean 17.24

RMS 0.9182 Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 531 Mean 14.2

RMS 0.9058 Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 531 Mean 21.31

RMS 0.8037 Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 531 Mean 17.7

RMS 0.7668 Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 531 Mean 21.74

RMS 0.9238 Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 531 Mean 16.04

RMS 0.9166 Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 531 Mean 14.32

RMS 0.9664 Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 531 Mean 24.82

RMS 0.8722 Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 531 Mean 127.6

RMS 90.32 Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 531 Mean 24.49

RMS 0.7723 Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 531 Mean 24.05

RMS 0.7796 Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01 Entries 528

Mean 22.68 RMS 0.9009

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02 Entries 528

Mean 17.29 RMS 0.9259

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03 Entries 528

Mean 14.26 RMS 0.9313

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04 Entries 528

Mean 21.32 RMS 0.7732

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05 Entries 528

Mean 17.71 RMS 0.708

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06 Entries 528

Mean 21.76 RMS 0.945

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07 Entries 528

Mean 16.07 RMS 0.8596

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08 Entries 528

Mean 14.36 RMS 0.992

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09 Entries 528

Mean 24.85 RMS 0.8981

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10 Entries 528

Mean 14.39 RMS 0.8232

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11 Entries 528

Mean 68.73 RMS 34.96

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12 Entries 528

Mean 24.1 RMS 0.8143

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12 04TE01

Entries 525 Mean 22.67

RMS 0.9286 Underflow 0

ADC for 04TE01, cr/chan=003/048, tube=P04TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11 04TE02

Entries 525 Mean 17.22

RMS 0.92 Underflow 0

ADC for 04TE02, cr/chan=003/049, tube=P04TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10 04TE03

Entries 525 Mean 14.18

RMS 0.8784 Underflow 0

ADC for 04TE03, cr/chan=003/050, tube=P04TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09 04TE04

Entries 525 Mean 21.33

RMS 0.7896 Underflow 0

ADC for 04TE04, cr/chan=003/104, tube=P04TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08 04TE05

Entries 525 Mean 17.74

RMS 0.7006 Underflow 0

ADC for 04TE05, cr/chan=003/105, tube=P04TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07 04TE06

Entries 525 Mean 21.69

RMS 0.9217 Underflow 0

ADC for 04TE06, cr/chan=003/106, tube=P04TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06 04TE07

Entries 525 Mean 16.08

RMS 0.9108 Underflow 0

ADC for 04TE07, cr/chan=003/107, tube=P04TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05 04TE08

Entries 525 Mean 14.4

RMS 0.96 Underflow 0

ADC for 04TE08, cr/chan=003/051, tube=P04TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04 04TE09

Entries 525 Mean 24.83

RMS 0.8721 Underflow 0

ADC for 04TE09, cr/chan=003/052, tube=P04TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03 04TE10

Entries 525 Mean 14.32

RMS 0.8869 Underflow 0

ADC for 04TE10, cr/chan=003/053, tube=P04TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02 04TE11

Entries 525 Mean 24.51

RMS 0.8133 Underflow 0

ADC for 04TE11, cr/chan=003/054, tube=P04TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01 04TE12

Entries 525 Mean 75.03

RMS 43.3 Underflow 0

ADC for 04TE12, cr/chan=003/055, tube=P04TE01