Tue Oct 26 15:54:21 2004 12 towers for subsector 5TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 528

Mean 134.6 RMS 85.04

Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 528

Mean 28.49 RMS 0.7562

Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 528

Mean 23.72 RMS 0.7594

Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 528

Mean 19.22 RMS 0.9102

Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 528

Mean 18.98 RMS 0.9503

Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 528

Mean 18.72 RMS 0.8908

Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 528

Mean 20.83 RMS 0.8211

Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 528

Mean 24.33 RMS 0.787

Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 528

Mean 18.13 RMS 0.7184

Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 528

Mean 19.84 RMS 0.7017

Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 528

Mean 20.87 RMS 0.7487

Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 528

Mean 28.81 RMS 0.7999

Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01 Entries 531

Mean 26.21 RMS 0.8232

Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02 Entries 531

Mean 163 RMS 113.7

Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03 Entries 531

Mean 23.75 RMS 0.738

Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04 Entries 531

Mean 19.25 RMS 0.9094

Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05 Entries 531

Mean 19.05 RMS 0.9477

Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06 Entries 531

Mean 18.71 RMS 0.8536

Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07 Entries 531

Mean 20.83 RMS 0.8386

Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08 Entries 531

Mean 24.26 RMS 0.7468

Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09 Entries 531

Mean 18.11 RMS 0.6402

Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10 Entries 531

Mean 19.84 RMS 0.6761

Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11 Entries 531

Mean 20.87 RMS 0.7397

Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12 Entries 531

Mean 28.74 RMS 0.8583

Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 528 Mean 26.13

RMS 0.8868 Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 528 Mean 28.48

RMS 0.7433 Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 528 Mean 287.8

RMS 220.7 Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 528 Mean 19.22

RMS 0.9062 Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 528 Mean 18.99

RMS 0.8919 Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 528 Mean 18.71

RMS 0.8597 Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 528 Mean 20.91

RMS 0.891 Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 528 Mean 24.38

RMS 0.7366 Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 528 Mean 18.02

RMS 0.6782 Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 528 Mean 19.76

RMS 0.7124 Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 528 Mean 20.89

RMS 0.7146 Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 528 Mean 28.79

RMS 0.8237 Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01 Entries 525

Mean 26.12 RMS 0.8912

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02 Entries 525

Mean 28.49 RMS 0.7748

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03 Entries 525

Mean 23.68 RMS 0.7537

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04 Entries 525

Mean 416.2 RMS 324.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05 Entries 525

Mean 19.16 RMS 0.8957

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06 Entries 525

Mean 18.76 RMS 0.8232

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07 Entries 525

Mean 20.8 RMS 0.8566

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08 Entries 525

Mean 24.3 RMS 0.7494

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09 Entries 525

Mean 18.04 RMS 0.6877

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10 Entries 525

Mean 19.82 RMS 0.6998

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11 Entries 525

Mean 20.86 RMS 0.7627

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12 Entries 525

Mean 28.78 RMS 0.8232

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 528 Mean 26.01

RMS 0.8449 Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 528 Mean 28.37

RMS 0.7496 Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 528 Mean 23.56

RMS 0.731 Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 528 Mean 19.27

RMS 0.8928 Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 528 Mean 172.6

RMS 124.8 Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 528 Mean 18.69

RMS 0.8219 Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 528 Mean 20.8

RMS 0.8187 Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 528 Mean 24.25

RMS 0.7563 Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 528 Mean 18

RMS 0.6853 Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 528 Mean 19.83

RMS 0.7203 Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 528 Mean 20.84

RMS 0.7596 Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 528 Mean 28.73

RMS 0.8011 Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01 Entries 528

Mean 26.05 RMS 0.898

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02 Entries 528

Mean 28.41 RMS 0.7478

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03 Entries 528

Mean 23.66 RMS 0.7642

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04 Entries 528

Mean 19.23 RMS 0.9315

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05 Entries 528

Mean 19.09 RMS 0.9531

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06 Entries 528

Mean 243.7 RMS 182.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07 Entries 528

Mean 20.91 RMS 0.7915

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08 Entries 528

Mean 24.26 RMS 0.7487

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09 Entries 528

Mean 18.04 RMS 0.7114

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10 Entries 528

Mean 19.83 RMS 0.7044

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11 Entries 528

Mean 20.85 RMS 0.7669

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12 Entries 528

Mean 28.73 RMS 0.8157

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 525 Mean 26.01

RMS 0.8847 Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 525 Mean 28.38

RMS 0.7225 Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 525 Mean 23.59

RMS 0.7716 Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 525 Mean 19.26

RMS 0.8421 Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 525 Mean 19.03

RMS 0.9346 Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 525 Mean 18.81

RMS 0.857 Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 525 Mean 192.3

RMS 135 Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 525 Mean 24.22

RMS 0.7745 Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 525 Mean 18.01

RMS 0.6746 Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 525 Mean 19.83

RMS 0.6627 Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 525 Mean 20.82

RMS 0.7446 Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 525 Mean 28.7

RMS 0.8277 Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 528

Mean 26.13 RMS 0.8135

Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 528

Mean 28.43 RMS 0.7972

Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 528

Mean 23.71 RMS 0.7586

Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 528

Mean 19.26 RMS 0.9008

Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 528

Mean 19.03 RMS 0.8667

Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 528

Mean 18.76 RMS 0.821

Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 528

Mean 20.86 RMS 0.839

Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 528

Mean 209.4 RMS 154.6

Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 528

Mean 18.05 RMS 0.7093

Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 528

Mean 19.83 RMS 0.6503

Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 528

Mean 20.88 RMS 0.7481

Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 528

Mean 28.75 RMS 0.784

Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01 Entries 531

Mean 26.08 RMS 0.9048

Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02 Entries 531

Mean 28.39 RMS 0.714

Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03 Entries 531

Mean 23.63 RMS 0.7312

Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04 Entries 531

Mean 19.21 RMS 0.8834

Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05 Entries 531

Mean 18.93 RMS 0.9452

Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06 Entries 531

Mean 18.71 RMS 0.8474

Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07 Entries 531

Mean 20.82 RMS 0.8187

Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08 Entries 531

Mean 24.3 RMS 0.7943

Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09 Entries 531

Mean 112.2 RMS 77.61

Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10 Entries 531

Mean 19.85 RMS 0.7285

Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11 Entries 531

Mean 20.9 RMS 0.7918

Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12 Entries 531

Mean 28.71 RMS 0.7989

Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 528 Mean 26.02

RMS 0.9322 Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 528 Mean 28.35

RMS 0.7198 Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 528 Mean 23.66

RMS 0.7093 Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 528 Mean 19.23

RMS 0.9132 Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 528 Mean 19.02

RMS 0.925 Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 528 Mean 18.59

RMS 0.8808 Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 528 Mean 20.75

RMS 0.8774 Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 528 Mean 24.3

RMS 0.7919 Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 528 Mean 18.11

RMS 0.6771 Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 528 Mean 258.3

RMS 193.2 Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 528 Mean 20.84

RMS 0.7453 Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 528 Mean 28.81

RMS 0.8208 Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01 Entries 531

Mean 26.09 RMS 0.8732

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02 Entries 531

Mean 28.4 RMS 0.788

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03 Entries 531

Mean 23.6 RMS 0.7714

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04 Entries 531

Mean 19.21 RMS 0.8772

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05 Entries 531

Mean 18.99 RMS 1.006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06 Entries 531

Mean 18.67 RMS 0.843

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07 Entries 531

Mean 20.8 RMS 0.8066

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08 Entries 531

Mean 24.3 RMS 0.7653

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09 Entries 531

Mean 18.11 RMS 0.7014

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10 Entries 531

Mean 19.88 RMS 0.6748

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11 Entries 531

Mean 720.2 RMS 561.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12 Entries 531

Mean 28.95 RMS 0.8408

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12 05TA01

Entries 525 Mean 26.03

RMS 0.8569 Underflow 0

ADC for 05TA01, cr/chan=003/056, tube=P05TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11 05TA02

Entries 525 Mean 28.39

RMS 0.7671 Underflow 0

ADC for 05TA02, cr/chan=003/057, tube=P05TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10 05TA03

Entries 525 Mean 23.66

RMS 0.7246 Underflow 0

ADC for 05TA03, cr/chan=003/058, tube=P05TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09 05TA04

Entries 525 Mean 19.22

RMS 0.8714 Underflow 0

ADC for 05TA04, cr/chan=003/108, tube=P05TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08 05TA05

Entries 525 Mean 19.07

RMS 0.9766 Underflow 0

ADC for 05TA05, cr/chan=003/109, tube=P05TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07 05TA06

Entries 525 Mean 18.77

RMS 0.83 Underflow 0

ADC for 05TA06, cr/chan=003/110, tube=P05TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06 05TA07

Entries 525 Mean 20.82

RMS 0.855 Underflow 0

ADC for 05TA07, cr/chan=003/111, tube=P05TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05 05TA08

Entries 525 Mean 24.28

RMS 0.7399 Underflow 0

ADC for 05TA08, cr/chan=003/059, tube=P05TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04 05TA09

Entries 525 Mean 18.03

RMS 0.6962 Underflow 0

ADC for 05TA09, cr/chan=003/060, tube=P05TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03 05TA10

Entries 525 Mean 19.84

RMS 0.6732 Underflow 0

ADC for 05TA10, cr/chan=003/061, tube=P05TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02 05TA11

Entries 525 Mean 20.86

RMS 0.7408 Underflow 0

ADC for 05TA11, cr/chan=003/062, tube=P05TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01 05TA12

Entries 525 Mean 28.75

RMS 0.8238 Underflow 0

ADC for 05TA12, cr/chan=003/063, tube=P05TA01