Tue Oct 26 15:54:49 2004 12 towers for subsector 5TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 525

Mean 289 RMS 212.3

Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 525

Mean 15.95 RMS 1.003

Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 525

Mean 11.02 RMS 0.9027

Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 525

Mean 15.78 RMS 1.017

Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 525

Mean 24.64 RMS 0.9937

Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 525

Mean 16.06 RMS 0.9596

Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 525

Mean 15.59 RMS 1.145

Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 525

Mean 23.02 RMS 0.8714

Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 525

Mean 11.46 RMS 1.194

Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 525

Mean 14.86 RMS 1.175

Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 525

Mean 12.91 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 525

Mean 14.89 RMS 0.9546

Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01 Entries 528

Mean 11.53 RMS 1.001

Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02 Entries 528

Mean 357.7 RMS 272.8

Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03 Entries 528

Mean 10.93 RMS 0.8586

Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04 Entries 528

Mean 15.67 RMS 1.051

Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05 Entries 528

Mean 24.58 RMS 0.9656

Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06 Entries 528

Mean 15.97 RMS 0.8568

Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07 Entries 528

Mean 15.48 RMS 1.033

Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08 Entries 528

Mean 23.01 RMS 0.8992

Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09 Entries 528

Mean 11.39 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10 Entries 528

Mean 14.77 RMS 1.112

Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11 Entries 528

Mean 12.88 RMS 0.9584

Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12 Entries 528

Mean 14.8 RMS 0.9738

Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 531 Mean 11.47

RMS 0.945 Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 531 Mean 15.59

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 531 Mean 2011

RMS 1534 Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 531 Mean 15.83

RMS 0.9717 Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 531 Mean 24.69

RMS 1.014 Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 531 Mean 15.98

RMS 0.8934 Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 531 Mean 15.55

RMS 1.03 Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 531 Mean 23.04

RMS 0.9116 Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 531 Mean 11.47

RMS 1.128 Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 531 Mean 14.66

RMS 1.176 Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 531 Mean 12.96

RMS 0.9684 Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 531 Mean 14.83

RMS 0.9288 Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01 Entries 531

Mean 11.44 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02 Entries 531

Mean 15.86 RMS 0.9829

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03 Entries 531

Mean 10.85 RMS 0.862

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04 Entries 531

Mean 1964 RMS 1521

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05 Entries 531

Mean 24.69 RMS 0.9747

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06 Entries 531

Mean 16.02 RMS 0.8708

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07 Entries 531

Mean 15.34 RMS 1.063

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08 Entries 531

Mean 23.13 RMS 0.9201

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09 Entries 531

Mean 11.4 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10 Entries 531

Mean 14.77 RMS 1.197

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11 Entries 531

Mean 12.89 RMS 1.013

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12 Entries 531

Mean 14.89 RMS 0.9953

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 526 Mean 11.51

RMS 0.9957 Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 526 Mean 15.85

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 526 Mean 11.03

RMS 0.8824 Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 526 Mean 15.9

RMS 0.9878 Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 526 Mean 584.2

RMS 442.1 Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 526 Mean 16.09

RMS 0.8957 Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 526 Mean 15.47

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 526 Mean 23.07

RMS 0.8596 Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 526 Mean 11.43

RMS 1.111 Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 526 Mean 14.84

RMS 1.189 Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 526 Mean 12.89

RMS 0.9509 Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 526 Mean 14.96

RMS 0.9454 Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01 Entries 528

Mean 11.44 RMS 1.039

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02 Entries 528

Mean 15.71 RMS 1.027

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03 Entries 528

Mean 10.87 RMS 0.8461

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04 Entries 528

Mean 15.75 RMS 1.055

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05 Entries 528

Mean 24.6 RMS 0.9871

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06 Entries 528

Mean 408 RMS 317.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07 Entries 528

Mean 15.66 RMS 1.112

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08 Entries 528

Mean 22.94 RMS 0.9099

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09 Entries 528

Mean 11.36 RMS 1.126

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10 Entries 528

Mean 14.79 RMS 1.186

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11 Entries 528

Mean 12.85 RMS 1.006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12 Entries 528

Mean 14.84 RMS 0.9581

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 531 Mean 11.5

RMS 0.9922 Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 531 Mean 15.79

RMS 0.9921 Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 531 Mean 10.95

RMS 0.8707 Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 531 Mean 15.65

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 531 Mean 24.6

RMS 1.039 Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 531 Mean 16.18

RMS 0.9138 Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 531 Mean 1290

RMS 1055 Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 531 Mean 23.07

RMS 0.9312 Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 531 Mean 11.44

RMS 1.1 Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 531 Mean 14.89

RMS 1.273 Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 531 Mean 12.86

RMS 0.979 Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 531 Mean 14.89

RMS 0.9942 Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 525

Mean 11.42 RMS 0.9659

Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 525

Mean 15.75 RMS 0.9639

Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 525

Mean 10.97 RMS 0.7827

Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 525

Mean 15.7 RMS 1.044

Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 525

Mean 24.65 RMS 1.002

Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 525

Mean 16.01 RMS 0.828

Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 525

Mean 15.55 RMS 1.118

Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 525

Mean 411.8 RMS 297

Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 525

Mean 11.44 RMS 1.116

Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 525

Mean 14.79 RMS 1.138

Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 525

Mean 12.88 RMS 0.9504

Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 525

Mean 14.84 RMS 0.9393

Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01 Entries 528

Mean 11.55 RMS 1.004

Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02 Entries 528

Mean 15.81 RMS 0.9624

Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03 Entries 528

Mean 11 RMS 0.8234

Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04 Entries 528

Mean 15.74 RMS 1.05

Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05 Entries 528

Mean 24.58 RMS 0.9558

Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06 Entries 528

Mean 16 RMS 0.9077

Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07 Entries 528

Mean 15.44 RMS 1.108

Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08 Entries 528

Mean 23.04 RMS 0.9356

Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09 Entries 528

Mean 1182 RMS 926.5

Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10 Entries 528

Mean 14.95 RMS 1.177

Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11 Entries 528

Mean 12.88 RMS 0.9609

Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12 Entries 528

Mean 14.73 RMS 0.9111

Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 525 Mean 11.43

RMS 1.044 Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 525 Mean 15.8

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 525 Mean 10.87

RMS 0.867 Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 525 Mean 15.79

RMS 1.061 Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 525 Mean 24.59

RMS 1.057 Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 525 Mean 16.05

RMS 0.9215 Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 525 Mean 15.51

RMS 1.056 Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 525 Mean 23.04

RMS 0.8631 Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 525 Mean 11.52

RMS 1.146 Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 525 Mean 981

RMS 796.1 Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 525 Mean 12.87

RMS 0.9945 Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 525 Mean 14.92

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01 Entries 531

Mean 11.44 RMS 0.9278

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02 Entries 531

Mean 15.7 RMS 0.9744

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03 Entries 531

Mean 10.92 RMS 0.8146

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04 Entries 531

Mean 15.71 RMS 1.004

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05 Entries 531

Mean 24.56 RMS 0.9792

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06 Entries 531

Mean 15.94 RMS 0.9259

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07 Entries 531

Mean 15.38 RMS 1.126

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08 Entries 531

Mean 23.02 RMS 0.8901

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09 Entries 531

Mean 11.37 RMS 1.129

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10 Entries 531

Mean 14.76 RMS 1.098

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11 Entries 531

Mean 411.7 RMS 314.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12 Entries 531

Mean 14.91 RMS 0.9376

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12 05TB01

Entries 528 Mean 11.52

RMS 0.973 Underflow 0

ADC for 05TB01, cr/chan=003/064, tube=P05TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11 05TB02

Entries 528 Mean 15.82

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 05TB02, cr/chan=003/065, tube=P05TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10 05TB03

Entries 528 Mean 10.95

RMS 0.8658 Underflow 0

ADC for 05TB03, cr/chan=003/066, tube=P05TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09 05TB04

Entries 528 Mean 15.8

RMS 1.048 Underflow 0

ADC for 05TB04, cr/chan=003/112, tube=P05TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08 05TB05

Entries 528 Mean 24.7

RMS 1.003 Underflow 0

ADC for 05TB05, cr/chan=003/113, tube=P05TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07 05TB06

Entries 528 Mean 16.08

RMS 0.9177 Underflow 0

ADC for 05TB06, cr/chan=003/114, tube=P05TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06 05TB07

Entries 528 Mean 15.59

RMS 1.086 Underflow 0

ADC for 05TB07, cr/chan=003/115, tube=P05TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05 05TB08

Entries 528 Mean 23.09

RMS 0.9121 Underflow 0

ADC for 05TB08, cr/chan=003/067, tube=P05TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04 05TB09

Entries 528 Mean 11.47

RMS 1.112 Underflow 0

ADC for 05TB09, cr/chan=003/068, tube=P05TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03 05TB10

Entries 528 Mean 14.84

RMS 1.193 Underflow 0

ADC for 05TB10, cr/chan=003/069, tube=P05TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02 05TB11

Entries 528 Mean 12.99

RMS 0.9623 Underflow 0

ADC for 05TB11, cr/chan=003/070, tube=P05TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01 05TB12

Entries 528 Mean 249.2

RMS 195.3 Underflow 0

ADC for 05TB12, cr/chan=003/071, tube=P05TB01