Tue Oct 26 15:55:16 2004 12 towers for subsector 5TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 525

Mean 404.1 RMS 315.5

Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 525

Mean 7.785 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 525

Mean 13.69 RMS 0.9262

Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 525

Mean 21.08 RMS 0.8315

Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 525

Mean 21.87 RMS 0.8468

Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 525

Mean 17.03 RMS 0.7577

Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 525

Mean 21.48 RMS 0.8384

Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 525

Mean 5.64 RMS 0.7622

Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 525

Mean 12.03 RMS 1.121

Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 525

Mean 21.01 RMS 1.073

Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 525

Mean 13.44 RMS 0.923

Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 525

Mean 9.208 RMS 0.9763

Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01 Entries 525

Mean 10.01 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02 Entries 525

Mean 320.4 RMS 249.9

Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03 Entries 525

Mean 13.62 RMS 0.9134

Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04 Entries 525

Mean 21.09 RMS 0.7698

Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05 Entries 525

Mean 21.87 RMS 0.8234

Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06 Entries 525

Mean 17.09 RMS 0.7624

Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07 Entries 525

Mean 21.48 RMS 0.813

Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08 Entries 525

Mean 5.699 RMS 0.7489

Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09 Entries 525

Mean 11.93 RMS 1.127

Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10 Entries 525

Mean 20.96 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11 Entries 525

Mean 13.44 RMS 0.9271

Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12 Entries 525

Mean 9.004 RMS 0.9238

Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 528 Mean 9.883

RMS 1.067 Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 528 Mean 7.574

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 528 Mean 198.6

RMS 148.4 Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 528 Mean 21.12

RMS 0.8071 Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 528 Mean 21.84

RMS 0.8149 Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 528 Mean 17.03

RMS 0.725 Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 528 Mean 21.45

RMS 0.8174 Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 528 Mean 5.67

RMS 0.7186 Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 528 Mean 11.88

RMS 1.116 Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 528 Mean 20.9

RMS 1.067 Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 528 Mean 13.37

RMS 0.9103 Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 528 Mean 9.134

RMS 0.9349 Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01 Entries 528

Mean 9.86 RMS 1.083

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02 Entries 528

Mean 7.612 RMS 1.018

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03 Entries 528

Mean 13.58 RMS 0.932

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04 Entries 528

Mean 523.6 RMS 409.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05 Entries 528

Mean 21.91 RMS 0.8371

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06 Entries 528

Mean 17.09 RMS 0.7949

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07 Entries 528

Mean 21.49 RMS 0.8256

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08 Entries 528

Mean 5.644 RMS 0.7425

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09 Entries 528

Mean 11.91 RMS 1.068

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10 Entries 528

Mean 20.93 RMS 1.048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11 Entries 528

Mean 13.39 RMS 0.887

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12 Entries 528

Mean 9.182 RMS 1.001

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 525 Mean 9.907

RMS 1.098 Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 525 Mean 7.528

RMS 0.996 Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 525 Mean 13.59

RMS 0.9225 Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 525 Mean 21.16

RMS 0.8287 Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 525 Mean 700.9

RMS 524.9 Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 525 Mean 17.08

RMS 0.7115 Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 525 Mean 21.55

RMS 0.8419 Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 525 Mean 5.613

RMS 0.754 Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 525 Mean 11.86

RMS 1.095 Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 525 Mean 20.9

RMS 1.022 Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 525 Mean 13.33

RMS 0.9262 Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 525 Mean 9.139

RMS 0.9728 Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01 Entries 526

Mean 9.88 RMS 1.075

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02 Entries 526

Mean 7.551 RMS 0.9982

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03 Entries 526

Mean 13.54 RMS 0.8899

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04 Entries 526

Mean 21.1 RMS 0.8036

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05 Entries 526

Mean 21.8 RMS 0.8516

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06 Entries 526

Mean 244.3 RMS 179.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07 Entries 526

Mean 21.55 RMS 0.8522

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08 Entries 526

Mean 5.629 RMS 0.7227

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09 Entries 526

Mean 11.98 RMS 1.114

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10 Entries 526

Mean 20.95 RMS 1.038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11 Entries 526

Mean 13.44 RMS 0.9304

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12 Entries 526

Mean 9.148 RMS 0.9754

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 531 Mean 9.87

RMS 1.077 Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 531 Mean 7.573

RMS 1.063 Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 531 Mean 13.6

RMS 0.9098 Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 531 Mean 21.17

RMS 0.8288 Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 531 Mean 21.91

RMS 0.8749 Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 531 Mean 17.17

RMS 0.7625 Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 531 Mean 291.6

RMS 216.7 Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 531 Mean 5.616

RMS 0.7562 Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 531 Mean 11.97

RMS 1.056 Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 531 Mean 20.98

RMS 1.118 Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 531 Mean 13.4

RMS 0.9406 Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 531 Mean 9.147

RMS 0.9313 Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 534

Mean 9.998 RMS 1.05

Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 534

Mean 7.646 RMS 0.9735

Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 534

Mean 13.7 RMS 0.9053

Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 534

Mean 21.1 RMS 0.828

Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 534

Mean 21.8 RMS 0.8169

Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 534

Mean 17.1 RMS 0.7547

Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 534

Mean 21.49 RMS 0.8429

Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 534

Mean 206.5 RMS 163.1

Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 534

Mean 11.98 RMS 1.081

Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 534

Mean 21.05 RMS 1.059

Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 534

Mean 13.38 RMS 0.8914

Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 534

Mean 9.09 RMS 0.9398

Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01 Entries 532

Mean 9.868 RMS 1.092

Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02 Entries 532

Mean 7.617 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03 Entries 532

Mean 13.53 RMS 0.9893

Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04 Entries 532

Mean 21.01 RMS 0.8396

Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05 Entries 532

Mean 21.8 RMS 0.8475

Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06 Entries 532

Mean 17.05 RMS 0.774

Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07 Entries 532

Mean 21.48 RMS 0.7789

Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08 Entries 532

Mean 5.632 RMS 0.7968

Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09 Entries 532

Mean 359.3 RMS 284.1

Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10 Entries 532

Mean 20.95 RMS 1.076

Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11 Entries 532

Mean 13.37 RMS 0.9385

Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12 Entries 532

Mean 9.12 RMS 1.059

Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 531 Mean 9.902

RMS 1.05 Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 531 Mean 7.595

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 531 Mean 13.59

RMS 0.9049 Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 531 Mean 21.03

RMS 0.8113 Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 531 Mean 21.78

RMS 0.8053 Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 531 Mean 17.04

RMS 0.7544 Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 531 Mean 21.48

RMS 0.7818 Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 531 Mean 5.67

RMS 0.7407 Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 531 Mean 12

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 531 Mean 370.3

RMS 267 Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 531 Mean 13.37

RMS 0.9073 Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 531 Mean 9.158

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01 Entries 531

Mean 9.849 RMS 1.132

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02 Entries 531

Mean 7.495 RMS 1.095

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03 Entries 531

Mean 13.48 RMS 0.915

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04 Entries 531

Mean 21.15 RMS 0.8095

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05 Entries 531

Mean 21.75 RMS 0.831

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06 Entries 531

Mean 17.08 RMS 0.7915

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07 Entries 531

Mean 21.48 RMS 0.8377

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08 Entries 531

Mean 5.588 RMS 0.7771

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09 Entries 531

Mean 11.9 RMS 1.105

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10 Entries 531

Mean 20.94 RMS 1.075

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11 Entries 531

Mean 885.9 RMS 653.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12 Entries 531

Mean 9.269 RMS 0.9957

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01 05TC01

Entries 531 Mean 9.874

RMS 1.144 Underflow 0

ADC for 05TC01, cr/chan=003/072, tube=P05TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02 05TC02

Entries 531 Mean 7.527

RMS 1.062 Underflow 0

ADC for 05TC02, cr/chan=003/073, tube=P05TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03 05TC03

Entries 531 Mean 13.5

RMS 0.9416 Underflow 0

ADC for 05TC03, cr/chan=003/074, tube=P05TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04 05TC04

Entries 531 Mean 21.09

RMS 0.7937 Underflow 0

ADC for 05TC04, cr/chan=003/116, tube=P05TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05 05TC05

Entries 531 Mean 21.76

RMS 0.7933 Underflow 0

ADC for 05TC05, cr/chan=003/117, tube=P05TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06 05TC06

Entries 531 Mean 17.04

RMS 0.7754 Underflow 0

ADC for 05TC06, cr/chan=003/118, tube=P05TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07 05TC07

Entries 531 Mean 21.42

RMS 0.8065 Underflow 0

ADC for 05TC07, cr/chan=003/119, tube=P05TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08 05TC08

Entries 531 Mean 5.584

RMS 0.7378 Underflow 0

ADC for 05TC08, cr/chan=003/075, tube=P05TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09 05TC09

Entries 531 Mean 11.82

RMS 1.1 Underflow 0

ADC for 05TC09, cr/chan=003/076, tube=P05TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10 05TC10

Entries 531 Mean 20.97

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 05TC10, cr/chan=003/077, tube=P05TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11 05TC11

Entries 531 Mean 13.36

RMS 0.9106 Underflow 0

ADC for 05TC11, cr/chan=003/078, tube=P05TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12 05TC12

Entries 531 Mean 472

RMS 366.1 Underflow 0

ADC for 05TC12, cr/chan=003/079, tube=P05TC12