Tue Oct 26 15:55:43 2004 12 towers for subsector 5TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 531

Mean 242.5 RMS 171.8

Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 531

Mean 7.699 RMS 0.9506

Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 531

Mean 13.26 RMS 0.85

Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 531

Mean 19.69 RMS 0.9092

Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 531

Mean 14.87 RMS 1.215

Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 531

Mean 20.51 RMS 0.9997

Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 531

Mean 19.3 RMS 0.9678

Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 531

Mean 13.77 RMS 0.9035

Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 531

Mean 13.56 RMS 1.078

Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 531

Mean 4.893 RMS 0.8924

Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 531

Mean 13.68 RMS 0.896

Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 531

Mean 9.36 RMS 0.7055

Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01 Entries 531

Mean 18.41 RMS 0.9767

Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02 Entries 531

Mean 146 RMS 108.1

Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03 Entries 531

Mean 13.31 RMS 0.922

Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04 Entries 531

Mean 19.69 RMS 0.9137

Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05 Entries 531

Mean 14.91 RMS 1.266

Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06 Entries 531

Mean 20.55 RMS 1.063

Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07 Entries 531

Mean 19.32 RMS 1.011

Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08 Entries 531

Mean 13.72 RMS 0.9007

Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09 Entries 531

Mean 13.58 RMS 1.136

Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10 Entries 531

Mean 4.878 RMS 0.9419

Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11 Entries 531

Mean 13.64 RMS 0.9252

Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12 Entries 531

Mean 9.363 RMS 0.77

Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 525 Mean 18.46

RMS 0.9939 Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 525 Mean 7.707

RMS 0.961 Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 525 Mean 56.6

RMS 34.87 Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 525 Mean 19.69

RMS 0.9062 Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 525 Mean 14.85

RMS 1.205 Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 525 Mean 20.54

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 525 Mean 19.27

RMS 0.979 Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 525 Mean 13.89

RMS 0.9316 Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 525 Mean 13.68

RMS 1.136 Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 525 Mean 4.891

RMS 0.9059 Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 525 Mean 13.61

RMS 0.8976 Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 525 Mean 9.419

RMS 0.7756 Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01 Entries 528

Mean 18.43 RMS 0.9547

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02 Entries 528

Mean 7.693 RMS 1.041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03 Entries 528

Mean 13.44 RMS 0.8984

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04 Entries 528

Mean 103.3 RMS 63.66

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05 Entries 528

Mean 14.89 RMS 1.235

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06 Entries 528

Mean 20.5 RMS 0.9633

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07 Entries 528

Mean 19.29 RMS 0.9389

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08 Entries 528

Mean 13.81 RMS 0.9048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09 Entries 528

Mean 13.63 RMS 1.137

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10 Entries 528

Mean 4.824 RMS 0.9521

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11 Entries 528

Mean 13.65 RMS 0.9254

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12 Entries 528

Mean 9.432 RMS 0.8206

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 526 Mean 18.47

RMS 0.9562 Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 526 Mean 7.644

RMS 0.9696 Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 526 Mean 13.29

RMS 0.8492 Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 526 Mean 19.69

RMS 0.8361 Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 526 Mean 90.17

RMS 61.11 Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 526 Mean 20.53

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 526 Mean 19.33

RMS 0.9626 Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 526 Mean 13.85

RMS 0.9383 Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 526 Mean 13.55

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 526 Mean 4.84

RMS 0.8792 Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 526 Mean 13.63

RMS 0.8836 Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 526 Mean 9.395

RMS 0.7966 Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01 Entries 528

Mean 18.43 RMS 0.9764

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02 Entries 528

Mean 7.727 RMS 1.01

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03 Entries 528

Mean 13.36 RMS 0.902

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04 Entries 528

Mean 19.75 RMS 0.9364

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05 Entries 528

Mean 15.02 RMS 1.168

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06 Entries 528

Mean 126.7 RMS 80.35

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07 Entries 528

Mean 19.4 RMS 1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08 Entries 528

Mean 13.88 RMS 0.9344

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09 Entries 528

Mean 13.66 RMS 1.145

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10 Entries 528

Mean 4.955 RMS 0.9076

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11 Entries 528

Mean 13.61 RMS 0.9182

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12 Entries 528

Mean 9.394 RMS 0.7761

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 531 Mean 18.49

RMS 0.9632 Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 531 Mean 7.744

RMS 0.9926 Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 531 Mean 13.37

RMS 0.8998 Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 531 Mean 19.7

RMS 0.9038 Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 531 Mean 14.87

RMS 1.228 Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 531 Mean 20.6

RMS 1.063 Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 531 Mean 142.2

RMS 97.52 Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 531 Mean 13.84

RMS 0.9165 Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 531 Mean 13.62

RMS 1.118 Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 531 Mean 4.885

RMS 0.9267 Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 531 Mean 13.67

RMS 0.9484 Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 531 Mean 9.388

RMS 0.7592 Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 529

Mean 18.47 RMS 0.9662

Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 529

Mean 7.624 RMS 0.9665

Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 529

Mean 13.39 RMS 0.8974

Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 529

Mean 19.65 RMS 0.8764

Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 529

Mean 15.02 RMS 1.156

Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 529

Mean 20.54 RMS 0.9481

Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 529

Mean 19.24 RMS 0.9771

Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 529

Mean 121.7 RMS 82.39

Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 529

Mean 13.58 RMS 1.073

Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 529

Mean 4.847 RMS 0.9351

Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 529

Mean 13.66 RMS 0.8808

Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 529

Mean 9.331 RMS 0.817

Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01 Entries 531

Mean 18.44 RMS 0.9458

Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02 Entries 531

Mean 7.733 RMS 0.9723

Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03 Entries 531

Mean 13.43 RMS 0.9185

Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04 Entries 531

Mean 19.74 RMS 0.9005

Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05 Entries 531

Mean 15.06 RMS 1.187

Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06 Entries 531

Mean 20.69 RMS 1.047

Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07 Entries 531

Mean 19.4 RMS 1.05

Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08 Entries 531

Mean 13.78 RMS 0.9166

Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09 Entries 531

Mean 86.88 RMS 58.88

Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10 Entries 531

Mean 4.855 RMS 0.9346

Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11 Entries 531

Mean 13.71 RMS 0.935

Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12 Entries 531

Mean 9.369 RMS 0.7537

Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 525 Mean 18.46

RMS 0.9725 Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 525 Mean 7.596

RMS 1.015 Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 525 Mean 13.34

RMS 0.9018 Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 525 Mean 19.66

RMS 0.922 Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 525 Mean 14.95

RMS 1.182 Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 525 Mean 20.47

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 525 Mean 19.31

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 525 Mean 13.76

RMS 0.8802 Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 525 Mean 13.75

RMS 1.118 Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 525 Mean 512.3

RMS 401.5 Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 525 Mean 13.57

RMS 0.8929 Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 525 Mean 9.326

RMS 0.75 Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01 Entries 528

Mean 18.48 RMS 0.9572

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02 Entries 528

Mean 7.708 RMS 0.9703

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03 Entries 528

Mean 13.3 RMS 0.8518

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04 Entries 528

Mean 19.71 RMS 0.9085

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05 Entries 528

Mean 14.96 RMS 1.233

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06 Entries 528

Mean 20.64 RMS 1.088

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07 Entries 528

Mean 19.27 RMS 1.014

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08 Entries 528

Mean 13.74 RMS 0.9216

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09 Entries 528

Mean 13.58 RMS 1.136

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10 Entries 528

Mean 4.858 RMS 0.8986

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11 Entries 528

Mean 394.6 RMS 306.2

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12 Entries 528

Mean 9.428 RMS 0.7945

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12 05TD01

Entries 528 Mean 18.41

RMS 0.9574 Underflow 0

ADC for 05TD01, cr/chan=004/000, tube=P05TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11 05TD02

Entries 528 Mean 7.722

RMS 0.9375 Underflow 0

ADC for 05TD02, cr/chan=004/001, tube=P05TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10 05TD03

Entries 528 Mean 13.39

RMS 0.8853 Underflow 0

ADC for 05TD03, cr/chan=004/002, tube=P05TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09 05TD04

Entries 528 Mean 19.69

RMS 0.928 Underflow 0

ADC for 05TD04, cr/chan=004/080, tube=P05TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08 05TD05

Entries 528 Mean 15

RMS 1.202 Underflow 0

ADC for 05TD05, cr/chan=004/081, tube=P05TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07 05TD06

Entries 528 Mean 20.61

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 05TD06, cr/chan=004/082, tube=P05TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06 05TD07

Entries 528 Mean 19.34

RMS 0.9786 Underflow 0

ADC for 05TD07, cr/chan=004/083, tube=P05TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05 05TD08

Entries 528 Mean 13.85

RMS 0.8874 Underflow 0

ADC for 05TD08, cr/chan=004/003, tube=P05TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04 05TD09

Entries 528 Mean 13.64

RMS 1.089 Underflow 0

ADC for 05TD09, cr/chan=004/004, tube=P05TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03 05TD10

Entries 528 Mean 4.847

RMS 0.9114 Underflow 0

ADC for 05TD10, cr/chan=004/005, tube=P05TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02 05TD11

Entries 528 Mean 13.66

RMS 0.9063 Underflow 0

ADC for 05TD11, cr/chan=004/006, tube=P05TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01 05TD12

Entries 528 Mean 166.8

RMS 118.7 Underflow 0

ADC for 05TD12, cr/chan=004/007, tube=P05TD01