Tue Oct 26 15:56:09 2004 12 towers for subsector 5TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 525

Mean 172.9 RMS 116.2

Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 525

Mean 8.107 RMS 0.905

Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 525

Mean 13.06 RMS 0.9749

Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 525

Mean 21.55 RMS 0.8575

Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 525

Mean 21.32 RMS 0.7516

Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 525

Mean 19.46 RMS 0.882

Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 525

Mean 21.98 RMS 0.8461

Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 525

Mean 10.77 RMS 0.9166

Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 525

Mean 15.93 RMS 0.9362

Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 525

Mean 18.66 RMS 0.9043

Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 525

Mean 11.63 RMS 0.9246

Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 525

Mean 10.28 RMS 0.8968

Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01 Entries 528

Mean 16.15 RMS 0.912

Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02 Entries 528

Mean 153.9 RMS 110.4

Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03 Entries 528

Mean 13.15 RMS 0.958

Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04 Entries 528

Mean 21.5 RMS 0.9003

Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05 Entries 528

Mean 21.24 RMS 0.7681

Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06 Entries 528

Mean 19.45 RMS 0.8105

Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07 Entries 528

Mean 21.9 RMS 0.8529

Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08 Entries 528

Mean 10.66 RMS 0.9211

Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09 Entries 528

Mean 15.98 RMS 0.9796

Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10 Entries 528

Mean 18.65 RMS 0.9113

Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11 Entries 528

Mean 11.63 RMS 0.9186

Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12 Entries 528

Mean 10.28 RMS 0.8894

Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 531 Mean 16.11

RMS 0.9292 Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 531 Mean 8.047

RMS 0.8656 Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 531 Mean 88.86

RMS 55.35 Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 531 Mean 21.56

RMS 0.8879 Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 531 Mean 21.29

RMS 0.7427 Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 531 Mean 19.43

RMS 0.8098 Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 531 Mean 21.96

RMS 0.8604 Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 531 Mean 10.69

RMS 0.9059 Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 531 Mean 15.92

RMS 0.9131 Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 531 Mean 18.58

RMS 0.9058 Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 531 Mean 11.61

RMS 0.879 Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 531 Mean 10.28

RMS 0.8517 Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01 Entries 528

Mean 16.19 RMS 0.9284

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02 Entries 528

Mean 8.138 RMS 0.9262

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03 Entries 528

Mean 13.19 RMS 0.9249

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04 Entries 528

Mean 400.2 RMS 301

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05 Entries 528

Mean 21.41 RMS 0.7734

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06 Entries 528

Mean 19.56 RMS 0.8261

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07 Entries 528

Mean 21.99 RMS 0.8605

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08 Entries 528

Mean 10.78 RMS 0.8743

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09 Entries 528

Mean 15.92 RMS 0.9617

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10 Entries 528

Mean 18.62 RMS 0.8687

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11 Entries 528

Mean 11.65 RMS 0.869

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12 Entries 528

Mean 10.3 RMS 0.9032

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 528 Mean 16.06

RMS 0.9406 Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 528 Mean 8.074

RMS 0.8941 Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 528 Mean 13.11

RMS 0.9326 Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 528 Mean 21.55

RMS 0.8689 Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 528 Mean 153.9

RMS 104.1 Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 528 Mean 19.42

RMS 0.8539 Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 528 Mean 21.91

RMS 0.9125 Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 528 Mean 10.78

RMS 0.9003 Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 528 Mean 15.9

RMS 0.9736 Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 528 Mean 18.58

RMS 0.8776 Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 528 Mean 11.56

RMS 0.8683 Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 528 Mean 10.25

RMS 0.8682 Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01 Entries 531

Mean 16.12 RMS 0.9506

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02 Entries 531

Mean 8.058 RMS 0.9032

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03 Entries 531

Mean 13.08 RMS 0.9486

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04 Entries 531

Mean 21.56 RMS 0.89

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05 Entries 531

Mean 21.36 RMS 0.7846

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06 Entries 531

Mean 673.9 RMS 510.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07 Entries 531

Mean 22.1 RMS 0.8344

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08 Entries 531

Mean 10.7 RMS 0.9309

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09 Entries 531

Mean 15.92 RMS 0.991

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10 Entries 531

Mean 18.52 RMS 0.9025

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11 Entries 531

Mean 11.63 RMS 0.9087

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12 Entries 531

Mean 10.26 RMS 0.874

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 531 Mean 16.08

RMS 0.9127 Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 531 Mean 8.043

RMS 0.8957 Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 531 Mean 13.15

RMS 0.9441 Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 531 Mean 21.57

RMS 0.8982 Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 531 Mean 21.37

RMS 0.7682 Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 531 Mean 19.6

RMS 0.841 Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 531 Mean 290.7

RMS 206.5 Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 531 Mean 10.72

RMS 0.9268 Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 531 Mean 15.96

RMS 0.9408 Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 531 Mean 18.57

RMS 0.8677 Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 531 Mean 11.68

RMS 0.9595 Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 531 Mean 10.18

RMS 0.8249 Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 528

Mean 16.02 RMS 0.9865

Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 528

Mean 8.021 RMS 0.9483

Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 528

Mean 13.27 RMS 0.9927

Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 528

Mean 21.55 RMS 0.9115

Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 528

Mean 21.31 RMS 0.746

Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 528

Mean 19.5 RMS 0.7809

Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 528

Mean 21.97 RMS 0.8612

Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 528

Mean 176.5 RMS 125.9

Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 528

Mean 15.85 RMS 0.9794

Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 528

Mean 18.58 RMS 0.9362

Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 528

Mean 11.59 RMS 0.9211

Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 528

Mean 10.21 RMS 0.8839

Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01 Entries 531

Mean 16.12 RMS 0.9808

Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02 Entries 531

Mean 8.143 RMS 0.882

Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03 Entries 531

Mean 13.13 RMS 0.8942

Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04 Entries 531

Mean 21.49 RMS 0.8751

Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05 Entries 531

Mean 21.28 RMS 0.7666

Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06 Entries 531

Mean 19.43 RMS 0.8025

Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07 Entries 531

Mean 21.9 RMS 0.8267

Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08 Entries 531

Mean 10.77 RMS 0.9008

Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09 Entries 531

Mean 346.8 RMS 249.9

Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10 Entries 531

Mean 18.65 RMS 0.933

Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11 Entries 531

Mean 11.61 RMS 0.9435

Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12 Entries 531

Mean 10.19 RMS 0.9136

Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 531 Mean 16.07

RMS 0.8801 Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 531 Mean 8.083

RMS 0.9044 Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 531 Mean 13.11

RMS 0.9567 Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 531 Mean 21.54

RMS 0.8765 Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 531 Mean 21.32

RMS 0.7742 Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 531 Mean 19.54

RMS 0.7687 Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 531 Mean 21.93

RMS 0.8127 Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 531 Mean 10.77

RMS 0.8861 Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 531 Mean 15.93

RMS 0.9412 Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 531 Mean 525.4

RMS 377.4 Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 531 Mean 11.6

RMS 0.9321 Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 531 Mean 10.18

RMS 0.9205 Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01 Entries 528

Mean 16.11 RMS 0.9322

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02 Entries 528

Mean 8.098 RMS 0.8886

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03 Entries 528

Mean 13.19 RMS 0.965

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04 Entries 528

Mean 21.53 RMS 0.8656

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05 Entries 528

Mean 21.32 RMS 0.7714

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06 Entries 528

Mean 19.5 RMS 0.7858

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07 Entries 528

Mean 21.98 RMS 0.8863

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08 Entries 528

Mean 10.73 RMS 0.9438

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09 Entries 528

Mean 15.92 RMS 0.8926

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10 Entries 528

Mean 18.7 RMS 0.8794

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11 Entries 528

Mean 360.1 RMS 257

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12 Entries 528

Mean 10.33 RMS 0.8858

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12 05TE01

Entries 525 Mean 16.04

RMS 0.9299 Underflow 0

ADC for 05TE01, cr/chan=004/008, tube=P05TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11 05TE02

Entries 525 Mean 8.04

RMS 0.926 Underflow 0

ADC for 05TE02, cr/chan=004/009, tube=P05TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10 05TE03

Entries 525 Mean 13.06

RMS 0.9613 Underflow 0

ADC for 05TE03, cr/chan=004/010, tube=P05TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09 05TE04

Entries 525 Mean 21.51

RMS 0.9291 Underflow 0

ADC for 05TE04, cr/chan=004/084, tube=P05TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08 05TE05

Entries 525 Mean 21.26

RMS 0.8192 Underflow 0

ADC for 05TE05, cr/chan=004/085, tube=P05TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07 05TE06

Entries 525 Mean 19.53

RMS 0.8244 Underflow 0

ADC for 05TE06, cr/chan=004/086, tube=P05TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06 05TE07

Entries 525 Mean 21.97

RMS 0.897 Underflow 0

ADC for 05TE07, cr/chan=004/087, tube=P05TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05 05TE08

Entries 525 Mean 10.73

RMS 0.9151 Underflow 0

ADC for 05TE08, cr/chan=004/011, tube=P05TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04 05TE09

Entries 525 Mean 15.83

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 05TE09, cr/chan=004/012, tube=P05TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03 05TE10

Entries 525 Mean 18.59

RMS 0.9313 Underflow 0

ADC for 05TE10, cr/chan=004/013, tube=P05TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02 05TE11

Entries 525 Mean 11.66

RMS 0.9255 Underflow 0

ADC for 05TE11, cr/chan=004/014, tube=P05TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01 05TE12

Entries 525 Mean 276.8

RMS 212 Underflow 0

ADC for 05TE12, cr/chan=004/015, tube=P05TE01