Tue Oct 26 15:56:35 2004 12 towers for subsector 6TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 528

Mean 137.1 RMS 90.09

Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 528

Mean 14.04 RMS 0.8373

Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 528

Mean 28.05 RMS 1.333

Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 528

Mean 18.59 RMS 0.8485

Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 528

Mean 15.25 RMS 0.9765

Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 528

Mean 19.37 RMS 0.8567

Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 528

Mean 18.1 RMS 0.6199

Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 528

Mean 13.34 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 528

Mean 16.35 RMS 0.8777

Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 528

Mean 15.91 RMS 0.8537

Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 528

Mean 18.21 RMS 0.9543

Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 528

Mean 15.21 RMS 1.012

Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01 Entries 531

Mean 15.29 RMS 1.065

Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02 Entries 531

Mean 393.3 RMS 302.8

Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03 Entries 531

Mean 27.97 RMS 1.296

Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04 Entries 531

Mean 18.54 RMS 0.8784

Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05 Entries 531

Mean 15.33 RMS 1.004

Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06 Entries 531

Mean 19.39 RMS 0.8081

Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07 Entries 531

Mean 18.12 RMS 0.6838

Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08 Entries 531

Mean 13.25 RMS 1.067

Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09 Entries 531

Mean 16.3 RMS 0.9362

Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10 Entries 531

Mean 15.87 RMS 0.8081

Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11 Entries 531

Mean 18.13 RMS 0.9201

Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12 Entries 531

Mean 15.11 RMS 0.9708

Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 528 Mean 15.3

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 528 Mean 13.97

RMS 0.8902 Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 528 Mean 150.3

RMS 104 Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 528 Mean 18.59

RMS 0.8439 Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 528 Mean 15.32

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 528 Mean 19.35

RMS 0.7836 Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 528 Mean 18.12

RMS 0.7285 Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 528 Mean 13.35

RMS 1.041 Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 528 Mean 16.28

RMS 0.9471 Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 528 Mean 15.82

RMS 0.8811 Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 528 Mean 18.18

RMS 0.9223 Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 528 Mean 15.12

RMS 1.015 Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01 Entries 525

Mean 15.25 RMS 1.047

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02 Entries 525

Mean 14 RMS 0.853

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03 Entries 525

Mean 27.98 RMS 1.221

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04 Entries 525

Mean 159.4 RMS 109.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05 Entries 525

Mean 15.29 RMS 0.9998

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06 Entries 525

Mean 19.41 RMS 0.8494

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07 Entries 525

Mean 18.09 RMS 0.5978

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08 Entries 525

Mean 13.39 RMS 1.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09 Entries 525

Mean 16.3 RMS 0.9105

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10 Entries 525

Mean 15.9 RMS 0.8571

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11 Entries 525

Mean 18.22 RMS 0.9262

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12 Entries 525

Mean 15.11 RMS 1.013

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 528 Mean 15.31

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 528 Mean 14

RMS 0.8539 Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 528 Mean 27.98

RMS 1.242 Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 528 Mean 18.69

RMS 0.8464 Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 528 Mean 281.2

RMS 204.1 Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 528 Mean 19.43

RMS 0.8293 Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 528 Mean 18.14

RMS 0.745 Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 528 Mean 13.31

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 528 Mean 16.3

RMS 0.896 Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 528 Mean 15.92

RMS 0.8029 Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 528 Mean 18.15

RMS 0.9051 Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 528 Mean 15.15

RMS 0.9853 Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01 Entries 528

Mean 15.16 RMS 1.068

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02 Entries 528

Mean 13.92 RMS 0.9453

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03 Entries 528

Mean 27.97 RMS 1.296

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04 Entries 528

Mean 18.64 RMS 0.8527

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05 Entries 528

Mean 15.27 RMS 1.016

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06 Entries 528

Mean 290.1 RMS 208

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07 Entries 528

Mean 18.15 RMS 0.7636

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08 Entries 528

Mean 13.23 RMS 1.102

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09 Entries 528

Mean 16.33 RMS 0.9534

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10 Entries 528

Mean 15.81 RMS 0.8481

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11 Entries 528

Mean 18.12 RMS 0.9185

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12 Entries 528

Mean 15.14 RMS 0.9964

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 525 Mean 15.31

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 525 Mean 13.94

RMS 0.8905 Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 525 Mean 27.92

RMS 1.281 Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 525 Mean 18.59

RMS 0.8804 Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 525 Mean 15.3

RMS 0.9999 Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 525 Mean 19.38

RMS 0.8304 Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 525 Mean 250.1

RMS 171.9 Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 525 Mean 13.38

RMS 1.11 Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 525 Mean 16.32

RMS 0.8968 Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 525 Mean 15.85

RMS 0.8392 Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 525 Mean 18.18

RMS 0.9153 Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 525 Mean 15.22

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 528

Mean 15.23 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 528

Mean 14.04 RMS 0.8704

Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 528

Mean 28.04 RMS 1.261

Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 528

Mean 18.56 RMS 0.9131

Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 528

Mean 15.27 RMS 0.9879

Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 528

Mean 19.34 RMS 0.8253

Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 528

Mean 18.06 RMS 0.4886

Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 528

Mean 157.5 RMS 113.1

Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 528

Mean 16.38 RMS 0.9758

Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 528

Mean 15.93 RMS 0.8533

Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 528

Mean 18.25 RMS 0.879

Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 528

Mean 15.2 RMS 1.028

Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01 Entries 531

Mean 15.26 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02 Entries 531

Mean 14 RMS 0.9061

Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03 Entries 531

Mean 28 RMS 1.231

Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04 Entries 531

Mean 18.55 RMS 0.8385

Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05 Entries 531

Mean 15.3 RMS 1.015

Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06 Entries 531

Mean 19.4 RMS 0.7975

Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07 Entries 531

Mean 18.08 RMS 0.5966

Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08 Entries 531

Mean 13.42 RMS 0.9987

Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09 Entries 531

Mean 295.8 RMS 218

Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10 Entries 531

Mean 15.91 RMS 0.883

Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11 Entries 531

Mean 18.19 RMS 0.8899

Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12 Entries 531

Mean 15.14 RMS 0.9695

Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 528 Mean 15.25

RMS 1.05 Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 528 Mean 13.9

RMS 0.88 Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 528 Mean 27.96

RMS 1.293 Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 528 Mean 18.5

RMS 0.8594 Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 528 Mean 15.2

RMS 0.9804 Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 528 Mean 19.31

RMS 0.8763 Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 528 Mean 18.12

RMS 0.6857 Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 528 Mean 13.3

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 528 Mean 16.31

RMS 0.9177 Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 528 Mean 170.9

RMS 118.8 Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 528 Mean 18.15

RMS 0.9209 Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 528 Mean 15.09

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01 Entries 531

Mean 15.28 RMS 1.065

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02 Entries 531

Mean 14 RMS 0.8851

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03 Entries 531

Mean 27.94 RMS 1.348

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04 Entries 531

Mean 18.58 RMS 0.8735

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05 Entries 531

Mean 15.24 RMS 1.003

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06 Entries 531

Mean 19.33 RMS 0.8013

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07 Entries 531

Mean 18.08 RMS 0.5697

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08 Entries 531

Mean 13.28 RMS 0.993

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09 Entries 531

Mean 16.31 RMS 0.9264

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10 Entries 531

Mean 15.82 RMS 0.873

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11 Entries 531

Mean 133.2 RMS 87.41

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12 Entries 531

Mean 15.25 RMS 0.9869

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01 06TA01

Entries 525 Mean 15.22

RMS 1.069 Underflow 0

ADC for 06TA01, cr/chan=004/016, tube=P06TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02 06TA02

Entries 525 Mean 13.99

RMS 0.9007 Underflow 0

ADC for 06TA02, cr/chan=004/017, tube=P06TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03 06TA03

Entries 525 Mean 27.96

RMS 1.301 Underflow 0

ADC for 06TA03, cr/chan=004/018, tube=P06TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04 06TA04

Entries 525 Mean 18.55

RMS 0.8686 Underflow 0

ADC for 06TA04, cr/chan=004/092, tube=P06TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05 06TA05

Entries 525 Mean 15.26

RMS 0.9931 Underflow 0

ADC for 06TA05, cr/chan=004/093, tube=P06TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06 06TA06

Entries 525 Mean 19.32

RMS 0.7777 Underflow 0

ADC for 06TA06, cr/chan=004/094, tube=P06TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07 06TA07

Entries 525 Mean 18.14

RMS 0.7686 Underflow 0

ADC for 06TA07, cr/chan=004/095, tube=P06TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08 06TA08

Entries 525 Mean 13.34

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 06TA08, cr/chan=004/019, tube=P06TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09 06TA09

Entries 525 Mean 16.29

RMS 0.8811 Underflow 0

ADC for 06TA09, cr/chan=004/020, tube=P06TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10 06TA10

Entries 525 Mean 15.87

RMS 0.8692 Underflow 0

ADC for 06TA10, cr/chan=004/021, tube=P06TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11 06TA11

Entries 525 Mean 18.18

RMS 0.9103 Underflow 0

ADC for 06TA11, cr/chan=004/022, tube=P06TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12 06TA12

Entries 525 Mean 147.7

RMS 98.73 Underflow 0

ADC for 06TA12, cr/chan=004/023, tube=P06TA12