Tue Oct 26 15:57:01 2004 12 towers for subsector 6TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 525

Mean 203.7 RMS 138.1

Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 525

Mean 11.85 RMS 0.8769

Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 525

Mean 21.22 RMS 0.8252

Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 525

Mean 18.49 RMS 0.8654

Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 525

Mean 18.91 RMS 0.8494

Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 525

Mean 21.04 RMS 0.9279

Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 525

Mean 15.36 RMS 0.8755

Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 525

Mean 9.659 RMS 0.9894

Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 525

Mean 16.97 RMS 0.896

Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 525

Mean 13.7 RMS 0.8217

Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 525

Mean 14.42 RMS 0.9581

Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 525

Mean 5.345 RMS 0.8993

Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01 Entries 528

Mean 13.2 RMS 0.9044

Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02 Entries 528

Mean 389.8 RMS 285.6

Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03 Entries 528

Mean 21.21 RMS 0.8027

Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04 Entries 528

Mean 18.5 RMS 0.9475

Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05 Entries 528

Mean 18.9 RMS 0.8709

Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06 Entries 528

Mean 20.99 RMS 0.9303

Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07 Entries 528

Mean 15.34 RMS 0.8696

Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08 Entries 528

Mean 9.67 RMS 1.016

Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09 Entries 528

Mean 16.98 RMS 0.9012

Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10 Entries 528

Mean 13.74 RMS 0.8193

Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11 Entries 528

Mean 14.38 RMS 0.8774

Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12 Entries 528

Mean 5.358 RMS 0.8719

Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 531 Mean 13.05

RMS 0.8738 Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 531 Mean 11.77

RMS 0.9164 Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 531 Mean 93.63

RMS 53.61 Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 531 Mean 18.5

RMS 0.9213 Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 531 Mean 19.03

RMS 0.8297 Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 531 Mean 21.01

RMS 0.8967 Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 531 Mean 15.33

RMS 0.8444 Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 531 Mean 9.744

RMS 0.9926 Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 531 Mean 16.93

RMS 0.8853 Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 531 Mean 13.66

RMS 0.7926 Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 531 Mean 14.36

RMS 0.8456 Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 531 Mean 5.303

RMS 0.8725 Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01 Entries 531

Mean 13.04 RMS 0.8315

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02 Entries 531

Mean 11.77 RMS 0.8437

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03 Entries 531

Mean 21.26 RMS 0.7746

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04 Entries 531

Mean 71.02 RMS 38.89

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05 Entries 531

Mean 19 RMS 0.8381

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06 Entries 531

Mean 20.96 RMS 0.9042

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07 Entries 531

Mean 15.29 RMS 0.8162

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08 Entries 531

Mean 9.733 RMS 0.9991

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09 Entries 531

Mean 16.93 RMS 0.8856

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10 Entries 531

Mean 13.73 RMS 0.7503

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11 Entries 531

Mean 14.32 RMS 0.891

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12 Entries 531

Mean 5.354 RMS 0.876

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 526 Mean 13.07

RMS 0.8747 Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 526 Mean 11.88

RMS 0.8909 Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 526 Mean 21.18

RMS 0.7974 Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 526 Mean 18.39

RMS 0.9076 Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 526 Mean 79.09

RMS 45.03 Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 526 Mean 21.02

RMS 0.9195 Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 526 Mean 15.37

RMS 0.8409 Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 526 Mean 9.603

RMS 0.9846 Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 526 Mean 16.93

RMS 0.8737 Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 526 Mean 13.63

RMS 0.7676 Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 526 Mean 14.33

RMS 0.9053 Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 526 Mean 5.316

RMS 0.8738 Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01 Entries 528

Mean 13.01 RMS 0.8605

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02 Entries 528

Mean 11.76 RMS 0.8118

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03 Entries 528

Mean 21.24 RMS 0.7965

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04 Entries 528

Mean 18.5 RMS 0.977

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05 Entries 528

Mean 18.99 RMS 0.8561

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06 Entries 528

Mean 105.5 RMS 64.77

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07 Entries 528

Mean 15.33 RMS 0.8405

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08 Entries 528

Mean 9.657 RMS 1.051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09 Entries 528

Mean 16.9 RMS 0.88

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10 Entries 528

Mean 13.6 RMS 0.8147

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11 Entries 528

Mean 14.38 RMS 0.9504

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12 Entries 528

Mean 5.303 RMS 0.872

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 531 Mean 13.06

RMS 0.8785 Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 531 Mean 11.79

RMS 0.8274 Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 531 Mean 21.25

RMS 0.7891 Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 531 Mean 18.43

RMS 0.9123 Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 531 Mean 18.96

RMS 0.8463 Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 531 Mean 21.01

RMS 0.9417 Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 531 Mean 142.2

RMS 99.83 Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 531 Mean 9.589

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 531 Mean 16.95

RMS 0.8945 Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 531 Mean 13.64

RMS 0.7911 Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 531 Mean 14.3

RMS 0.9022 Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 531 Mean 5.269

RMS 0.8597 Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 525

Mean 13.06 RMS 0.8508

Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 525

Mean 11.81 RMS 0.8428

Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 525

Mean 21.24 RMS 0.8197

Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 525

Mean 18.41 RMS 0.9204

Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 525

Mean 18.91 RMS 0.8592

Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 525

Mean 20.93 RMS 0.8967

Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 525

Mean 15.34 RMS 0.8036

Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 525

Mean 172.6 RMS 117.6

Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 525

Mean 16.91 RMS 0.8906

Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 525

Mean 13.67 RMS 0.7811

Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 525

Mean 14.35 RMS 0.909

Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 525

Mean 5.227 RMS 0.8281

Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01 Entries 528

Mean 13.01 RMS 0.8692

Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02 Entries 528

Mean 11.78 RMS 0.8451

Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03 Entries 528

Mean 21.24 RMS 0.8112

Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04 Entries 528

Mean 18.47 RMS 0.9267

Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05 Entries 528

Mean 18.94 RMS 0.868

Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06 Entries 528

Mean 21 RMS 0.9354

Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07 Entries 528

Mean 15.27 RMS 0.8384

Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08 Entries 528

Mean 9.663 RMS 1.035

Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09 Entries 528

Mean 77.04 RMS 45.04

Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10 Entries 528

Mean 13.72 RMS 0.7898

Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11 Entries 528

Mean 14.35 RMS 0.9443

Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12 Entries 528

Mean 5.254 RMS 0.8682

Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 525 Mean 12.98

RMS 0.8539 Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 525 Mean 11.76

RMS 0.8555 Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 525 Mean 21.26

RMS 0.7835 Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 525 Mean 18.42

RMS 0.9379 Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 525 Mean 18.94

RMS 0.8792 Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 525 Mean 20.99

RMS 0.9268 Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 525 Mean 15.4

RMS 0.8436 Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 525 Mean 9.552

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 525 Mean 16.96

RMS 0.8599 Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 525 Mean 67.46

RMS 42.17 Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 525 Mean 14.31

RMS 0.9502 Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 525 Mean 5.251

RMS 0.8561 Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01 Entries 531

Mean 12.94 RMS 0.8852

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02 Entries 531

Mean 11.73 RMS 0.8802

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03 Entries 531

Mean 21.22 RMS 0.7952

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04 Entries 531

Mean 18.42 RMS 0.9282

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05 Entries 531

Mean 18.97 RMS 0.8499

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06 Entries 531

Mean 20.99 RMS 0.9164

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07 Entries 531

Mean 15.34 RMS 0.8679

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08 Entries 531

Mean 9.599 RMS 0.9834

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09 Entries 531

Mean 16.91 RMS 0.8482

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10 Entries 531

Mean 13.62 RMS 0.7698

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11 Entries 531

Mean 113.7 RMS 74.51

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12 Entries 531

Mean 5.29 RMS 0.8541

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01 06TB01

Entries 528 Mean 13.08

RMS 0.8935 Underflow 0

ADC for 06TB01, cr/chan=004/024, tube=P06TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02 06TB02

Entries 528 Mean 11.83

RMS 0.8876 Underflow 0

ADC for 06TB02, cr/chan=004/025, tube=P06TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03 06TB03

Entries 528 Mean 21.25

RMS 0.8217 Underflow 0

ADC for 06TB03, cr/chan=004/026, tube=P06TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04 06TB04

Entries 528 Mean 18.45

RMS 0.94 Underflow 0

ADC for 06TB04, cr/chan=004/088, tube=P06TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05 06TB05

Entries 528 Mean 18.9

RMS 0.8657 Underflow 0

ADC for 06TB05, cr/chan=004/089, tube=P06TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06 06TB06

Entries 528 Mean 21.01

RMS 0.9425 Underflow 0

ADC for 06TB06, cr/chan=004/090, tube=P06TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07 06TB07

Entries 528 Mean 15.37

RMS 0.878 Underflow 0

ADC for 06TB07, cr/chan=004/091, tube=P06TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08 06TB08

Entries 528 Mean 9.665

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 06TB08, cr/chan=004/027, tube=P06TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09 06TB09

Entries 528 Mean 16.92

RMS 0.8627 Underflow 0

ADC for 06TB09, cr/chan=004/028, tube=P06TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10 06TB10

Entries 528 Mean 13.69

RMS 0.7774 Underflow 0

ADC for 06TB10, cr/chan=004/029, tube=P06TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11 06TB11

Entries 528 Mean 14.39

RMS 0.8917 Underflow 0

ADC for 06TB11, cr/chan=004/030, tube=P06TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12 06TB12

Entries 528 Mean 114.3

RMS 86.28 Underflow 0

ADC for 06TB12, cr/chan=004/031, tube=P06TB12