Tue Oct 26 15:57:28 2004 12 towers for subsector 6TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 525

Mean 86.12 RMS 53.15

Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 525

Mean 16.61 RMS 1.929

Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 525

Mean 13.37 RMS 1.514

Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 525

Mean 13.4 RMS 0.9735

Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 525

Mean 16.92 RMS 0.9993

Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 525

Mean 14.91 RMS 0.9809

Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 525

Mean 17.74 RMS 0.9142

Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 525

Mean 7.413 RMS 1.683

Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 525

Mean 14.35 RMS 1.081

Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 525

Mean 17.26 RMS 0.9747

Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 525

Mean 13.5 RMS 0.9614

Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 525

Mean 8.316 RMS 1.025

Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01 Entries 525

Mean 15.7 RMS 1.966

Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02 Entries 525

Mean 186.3 RMS 128

Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03 Entries 525

Mean 13.26 RMS 1.473

Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04 Entries 525

Mean 13.41 RMS 0.939

Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05 Entries 525

Mean 16.92 RMS 1.008

Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06 Entries 525

Mean 14.83 RMS 0.9699

Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07 Entries 525

Mean 17.66 RMS 0.9638

Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08 Entries 525

Mean 7.293 RMS 1.651

Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09 Entries 525

Mean 14.39 RMS 1.032

Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10 Entries 525

Mean 17.23 RMS 0.9513

Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11 Entries 525

Mean 13.5 RMS 0.9594

Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12 Entries 525

Mean 8.406 RMS 1.013

Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 528 Mean 15.69

RMS 2.005 Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 528 Mean 16.66

RMS 1.914 Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 528 Mean 158.4

RMS 109.9 Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 528 Mean 13.42

RMS 1.036 Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 528 Mean 16.89

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 528 Mean 14.9

RMS 0.9959 Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 528 Mean 17.68

RMS 0.9155 Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 528 Mean 7.356

RMS 1.78 Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 528 Mean 14.31

RMS 1.083 Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 528 Mean 17.24

RMS 0.9923 Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 528 Mean 13.49

RMS 0.9981 Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 528 Mean 8.369

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01 Entries 528

Mean 15.73 RMS 2.052

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02 Entries 528

Mean 16.6 RMS 1.907

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03 Entries 528

Mean 13.34 RMS 1.515

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04 Entries 528

Mean 168.8 RMS 119.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05 Entries 528

Mean 17 RMS 1.053

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06 Entries 528

Mean 14.9 RMS 0.9484

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07 Entries 528

Mean 17.67 RMS 0.9374

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08 Entries 528

Mean 7.455 RMS 1.652

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09 Entries 528

Mean 14.4 RMS 1.082

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10 Entries 528

Mean 17.31 RMS 0.9581

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11 Entries 528

Mean 13.5 RMS 0.9943

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12 Entries 528

Mean 8.415 RMS 1.002

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 525 Mean 15.71

RMS 2.02 Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 525 Mean 16.59

RMS 1.943 Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 525 Mean 13.39

RMS 1.573 Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 525 Mean 13.52

RMS 0.9827 Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 525 Mean 276.7

RMS 189.7 Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 525 Mean 14.76

RMS 0.9343 Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 525 Mean 17.59

RMS 0.9083 Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 525 Mean 7.41

RMS 1.723 Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 525 Mean 14.35

RMS 1.036 Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 525 Mean 17.3

RMS 0.9582 Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 525 Mean 13.47

RMS 0.9709 Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 525 Mean 8.36

RMS 1.039 Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01 Entries 526

Mean 15.76 RMS 2.02

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02 Entries 526

Mean 16.56 RMS 1.939

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03 Entries 526

Mean 13.38 RMS 1.571

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04 Entries 526

Mean 13.4 RMS 1.023

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05 Entries 526

Mean 16.93 RMS 1.01

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06 Entries 526

Mean 80.16 RMS 48.71

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07 Entries 526

Mean 17.72 RMS 0.9305

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08 Entries 526

Mean 7.437 RMS 1.716

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09 Entries 526

Mean 14.33 RMS 1.074

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10 Entries 526

Mean 17.24 RMS 0.9531

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11 Entries 526

Mean 13.46 RMS 0.9967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12 Entries 526

Mean 8.373 RMS 0.9914

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 531 Mean 15.64

RMS 1.965 Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 531 Mean 16.56

RMS 1.889 Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 531 Mean 13.33

RMS 1.549 Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 531 Mean 13.44

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 531 Mean 16.88

RMS 1.13 Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 531 Mean 14.93

RMS 0.9995 Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 531 Mean 271.5

RMS 192.6 Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 531 Mean 7.426

RMS 1.682 Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 531 Mean 14.31

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 531 Mean 17.27

RMS 0.9854 Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 531 Mean 13.44

RMS 0.9848 Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 531 Mean 8.356

RMS 0.9988 Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 534

Mean 15.68 RMS 2.022

Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 534

Mean 16.65 RMS 1.871

Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 534

Mean 13.42 RMS 1.517

Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 534

Mean 13.43 RMS 1.075

Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 534

Mean 16.9 RMS 1.049

Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 534

Mean 14.84 RMS 0.9489

Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 534

Mean 17.7 RMS 0.9144

Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 534

Mean 152.4 RMS 111.7

Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 534

Mean 14.4 RMS 1.049

Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 534

Mean 17.22 RMS 0.933

Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 534

Mean 13.5 RMS 0.9195

Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 534

Mean 8.356 RMS 1.021

Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01 Entries 532

Mean 15.67 RMS 2.015

Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02 Entries 532

Mean 16.56 RMS 1.869

Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03 Entries 532

Mean 13.32 RMS 1.529

Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04 Entries 532

Mean 13.33 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05 Entries 532

Mean 16.83 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06 Entries 532

Mean 14.9 RMS 0.9842

Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07 Entries 532

Mean 17.71 RMS 0.9697

Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08 Entries 532

Mean 7.43 RMS 1.773

Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09 Entries 532

Mean 160.2 RMS 113.1

Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10 Entries 532

Mean 17.25 RMS 0.9817

Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11 Entries 532

Mean 13.48 RMS 0.9798

Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12 Entries 532

Mean 8.289 RMS 1.063

Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 531 Mean 15.69

RMS 2.039 Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 531 Mean 16.55

RMS 1.858 Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 531 Mean 13.31

RMS 1.502 Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 531 Mean 13.47

RMS 1.012 Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 531 Mean 16.87

RMS 1.034 Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 531 Mean 14.75

RMS 0.9676 Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 531 Mean 17.67

RMS 0.9216 Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 531 Mean 7.294

RMS 1.602 Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 531 Mean 14.42

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 531 Mean 74.66

RMS 41.48 Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 531 Mean 13.5

RMS 0.9788 Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 531 Mean 8.315

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01 Entries 531

Mean 15.67 RMS 2.08

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02 Entries 531

Mean 16.62 RMS 1.958

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03 Entries 531

Mean 13.32 RMS 1.537

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04 Entries 531

Mean 13.42 RMS 1.054

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05 Entries 531

Mean 16.86 RMS 1.061

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06 Entries 531

Mean 14.84 RMS 0.9528

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07 Entries 531

Mean 17.64 RMS 0.9712

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08 Entries 531

Mean 7.316 RMS 1.66

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09 Entries 531

Mean 14.34 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10 Entries 531

Mean 17.19 RMS 0.9597

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11 Entries 531

Mean 94.71 RMS 57.25

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12 Entries 531

Mean 8.337 RMS 0.9959

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01 06TC01

Entries 531 Mean 15.52

RMS 1.914 Underflow 0

ADC for 06TC01, cr/chan=004/032, tube=P06TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02 06TC02

Entries 531 Mean 16.45

RMS 1.796 Underflow 0

ADC for 06TC02, cr/chan=004/033, tube=P06TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03 06TC03

Entries 531 Mean 13.16

RMS 1.435 Underflow 0

ADC for 06TC03, cr/chan=004/034, tube=P06TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04 06TC04

Entries 531 Mean 13.45

RMS 1.063 Underflow 0

ADC for 06TC04, cr/chan=004/096, tube=P06TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05 06TC05

Entries 531 Mean 16.92

RMS 1.013 Underflow 0

ADC for 06TC05, cr/chan=004/097, tube=P06TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06 06TC06

Entries 531 Mean 14.9

RMS 0.9713 Underflow 0

ADC for 06TC06, cr/chan=004/098, tube=P06TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07 06TC07

Entries 531 Mean 17.68

RMS 0.9229 Underflow 0

ADC for 06TC07, cr/chan=004/099, tube=P06TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08 06TC08

Entries 531 Mean 7.322

RMS 1.633 Underflow 0

ADC for 06TC08, cr/chan=004/035, tube=P06TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09 06TC09

Entries 531 Mean 14.36

RMS 1.034 Underflow 0

ADC for 06TC09, cr/chan=004/036, tube=P06TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10 06TC10

Entries 531 Mean 17.26

RMS 0.9489 Underflow 0

ADC for 06TC10, cr/chan=004/037, tube=P06TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11 06TC11

Entries 531 Mean 13.5

RMS 0.9941 Underflow 0

ADC for 06TC11, cr/chan=004/038, tube=P06TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12 06TC12

Entries 531 Mean 331.2

RMS 241.2 Underflow 0

ADC for 06TC12, cr/chan=004/039, tube=P06TC12