Tue Oct 26 15:57:54 2004 12 towers for subsector 6TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 531

Mean 74.79 RMS 43.18

Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 531

Mean 13.86 RMS 1.191

Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 531

Mean 15.53 RMS 0.9188

Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 531

Mean 10.91 RMS 1.318

Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 531

Mean 14.02 RMS 1.201

Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 531

Mean 16.04 RMS 0.9878

Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 531

Mean 15.01 RMS 1.114

Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 531

Mean 14.63 RMS 0.9843

Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 531

Mean 14.09 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 531

Mean 14.21 RMS 1.147

Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 531

Mean 9.684 RMS 1.017

Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 531

Mean 14.83 RMS 0.9247

Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01 Entries 531

Mean 17.55 RMS 1.188

Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02 Entries 531

Mean 46.52 RMS 24.53

Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03 Entries 531

Mean 15.55 RMS 0.9036

Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04 Entries 531

Mean 10.94 RMS 1.439

Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05 Entries 531

Mean 14.15 RMS 1.277

Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06 Entries 531

Mean 16.08 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07 Entries 531

Mean 15.09 RMS 1.094

Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08 Entries 531

Mean 14.65 RMS 0.9709

Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09 Entries 531

Mean 14.15 RMS 1.152

Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10 Entries 531

Mean 14.25 RMS 1.16

Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11 Entries 531

Mean 9.766 RMS 1.022

Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12 Entries 531

Mean 14.85 RMS 0.9233

Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 525 Mean 17.47

RMS 1.201 Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 525 Mean 13.94

RMS 1.233 Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 525 Mean 140.6

RMS 96.57 Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 525 Mean 10.99

RMS 1.346 Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 525 Mean 14.19

RMS 1.335 Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 525 Mean 16.14

RMS 1.062 Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 525 Mean 15.01

RMS 1.143 Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 525 Mean 14.7

RMS 0.9941 Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 525 Mean 14.12

RMS 1.2 Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 525 Mean 14.27

RMS 1.217 Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 525 Mean 9.718

RMS 1.082 Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 525 Mean 14.88

RMS 0.9819 Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01 Entries 528

Mean 17.5 RMS 1.232

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02 Entries 528

Mean 13.9 RMS 1.224

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03 Entries 528

Mean 15.61 RMS 0.9058

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04 Entries 528

Mean 86.94 RMS 57.73

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05 Entries 528

Mean 14.16 RMS 1.298

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06 Entries 528

Mean 16.12 RMS 1.033

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07 Entries 528

Mean 15.1 RMS 1.109

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08 Entries 528

Mean 14.59 RMS 1.015

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09 Entries 528

Mean 14.25 RMS 1.162

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10 Entries 528

Mean 14.33 RMS 1.145

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11 Entries 528

Mean 9.814 RMS 0.9998

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12 Entries 528

Mean 14.93 RMS 0.8687

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 526 Mean 17.53

RMS 1.222 Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 526 Mean 13.89

RMS 1.217 Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 526 Mean 15.6

RMS 0.9228 Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 526 Mean 11

RMS 1.371 Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 526 Mean 84.99

RMS 55.42 Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 526 Mean 16.09

RMS 0.9707 Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 526 Mean 14.99

RMS 1.036 Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 526 Mean 14.56

RMS 0.9309 Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 526 Mean 14.15

RMS 1.157 Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 526 Mean 14.23

RMS 1.183 Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 526 Mean 9.713

RMS 0.9959 Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 526 Mean 14.77

RMS 0.953 Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01 Entries 528

Mean 17.54 RMS 1.114

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02 Entries 528

Mean 13.88 RMS 1.255

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03 Entries 528

Mean 15.65 RMS 0.9556

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04 Entries 528

Mean 11.05 RMS 1.414

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05 Entries 528

Mean 14.16 RMS 1.294

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06 Entries 528

Mean 133.6 RMS 87.74

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07 Entries 528

Mean 15.14 RMS 1.086

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08 Entries 528

Mean 14.65 RMS 1.011

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09 Entries 528

Mean 14.16 RMS 1.121

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10 Entries 528

Mean 14.24 RMS 1.156

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11 Entries 528

Mean 9.786 RMS 1.021

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12 Entries 528

Mean 14.88 RMS 0.9308

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 531 Mean 17.56

RMS 1.234 Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 531 Mean 13.87

RMS 1.242 Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 531 Mean 15.58

RMS 0.9928 Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 531 Mean 11.1

RMS 1.417 Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 531 Mean 14.26

RMS 1.337 Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 531 Mean 16.28

RMS 1.077 Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 531 Mean 170

RMS 119 Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 531 Mean 14.65

RMS 0.9961 Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 531 Mean 14.17

RMS 1.178 Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 531 Mean 14.34

RMS 1.18 Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 531 Mean 9.791

RMS 1.016 Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 531 Mean 14.92

RMS 0.9274 Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 529

Mean 17.5 RMS 1.199

Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 529

Mean 13.87 RMS 1.244

Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 529

Mean 15.74 RMS 0.963

Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 529

Mean 10.9 RMS 1.408

Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 529

Mean 14.12 RMS 1.25

Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 529

Mean 16.14 RMS 1.032

Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 529

Mean 15.13 RMS 1.104

Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 529

Mean 104.7 RMS 68.54

Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 529

Mean 14.14 RMS 1.142

Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 529

Mean 14.23 RMS 1.177

Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 529

Mean 9.671 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 529

Mean 14.8 RMS 0.9704

Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01 Entries 531

Mean 17.52 RMS 1.179

Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02 Entries 531

Mean 13.92 RMS 1.211

Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03 Entries 531

Mean 15.67 RMS 0.9468

Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04 Entries 531

Mean 10.98 RMS 1.407

Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05 Entries 531

Mean 14.17 RMS 1.271

Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06 Entries 531

Mean 16.18 RMS 1.008

Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07 Entries 531

Mean 15.01 RMS 1.099

Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08 Entries 531

Mean 14.71 RMS 0.974

Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09 Entries 531

Mean 215.7 RMS 153.8

Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10 Entries 531

Mean 14.44 RMS 1.145

Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11 Entries 531

Mean 9.864 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12 Entries 531

Mean 14.89 RMS 0.9858

Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 525 Mean 17.58

RMS 1.189 Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 525 Mean 13.92

RMS 1.192 Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 525 Mean 15.67

RMS 0.923 Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 525 Mean 10.93

RMS 1.384 Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 525 Mean 14.16

RMS 1.264 Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 525 Mean 16.12

RMS 1.055 Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 525 Mean 15.1

RMS 1.1 Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 525 Mean 14.63

RMS 0.9958 Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 525 Mean 14.16

RMS 1.156 Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 525 Mean 14.77

RMS 1.302 Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 525 Mean 9.693

RMS 1.06 Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 525 Mean 14.88

RMS 0.9601 Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01 Entries 528

Mean 17.56 RMS 1.151

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02 Entries 528

Mean 13.85 RMS 1.268

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03 Entries 528

Mean 15.63 RMS 0.9626

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04 Entries 528

Mean 10.94 RMS 1.329

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05 Entries 528

Mean 14.2 RMS 1.259

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06 Entries 528

Mean 16.09 RMS 1.003

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07 Entries 528

Mean 15.02 RMS 1.058

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08 Entries 528

Mean 14.6 RMS 0.9888

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09 Entries 528

Mean 14.18 RMS 1.11

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10 Entries 528

Mean 14.25 RMS 1.149

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11 Entries 528

Mean 9.778 RMS 1.038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12 Entries 528

Mean 14.9 RMS 0.9559

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01 06TD01

Entries 528 Mean 17.52

RMS 1.172 Underflow 0

ADC for 06TD01, cr/chan=004/040, tube=P06TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02 06TD02

Entries 528 Mean 13.96

RMS 1.241 Underflow 0

ADC for 06TD02, cr/chan=004/041, tube=P06TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03 06TD03

Entries 528 Mean 15.63

RMS 0.9502 Underflow 0

ADC for 06TD03, cr/chan=004/042, tube=P06TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04 06TD04

Entries 528 Mean 11

RMS 1.382 Underflow 0

ADC for 06TD04, cr/chan=004/100, tube=P06TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05 06TD05

Entries 528 Mean 14.18

RMS 1.294 Underflow 0

ADC for 06TD05, cr/chan=004/101, tube=P06TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06 06TD06

Entries 528 Mean 16.19

RMS 1.022 Underflow 0

ADC for 06TD06, cr/chan=004/102, tube=P06TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07 06TD07

Entries 528 Mean 15.06

RMS 1.063 Underflow 0

ADC for 06TD07, cr/chan=004/103, tube=P06TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08 06TD08

Entries 528 Mean 14.67

RMS 1.016 Underflow 0

ADC for 06TD08, cr/chan=004/043, tube=P06TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09 06TD09

Entries 528 Mean 14.24

RMS 1.112 Underflow 0

ADC for 06TD09, cr/chan=004/044, tube=P06TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10 06TD10

Entries 528 Mean 14.2

RMS 1.16 Underflow 0

ADC for 06TD10, cr/chan=004/045, tube=P06TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11 06TD11

Entries 528 Mean 9.769

RMS 1.064 Underflow 0

ADC for 06TD11, cr/chan=004/046, tube=P06TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12 06TD12

Entries 528 Mean 169.6

RMS 114.8 Underflow 0

ADC for 06TD12, cr/chan=004/047, tube=P06TD12