Tue Oct 26 15:58:22 2004 12 towers for subsector 6TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 525

Mean 245.5 RMS 170.7

Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 525

Mean 11.25 RMS 0.9017

Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 525

Mean 13.14 RMS 1.166

Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 525

Mean 10.8 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 525

Mean 9.01 RMS 1.03

Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 525

Mean 15.05 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 525

Mean 13.91 RMS 1.167

Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 525

Mean 7.775 RMS 1.016

Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 525

Mean 15.07 RMS 0.8982

Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 525

Mean 14.19 RMS 0.9716

Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 525

Mean 15.73 RMS 0.8828

Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 525

Mean 16.62 RMS 0.9072

Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01 Entries 528

Mean 9.551 RMS 0.8883

Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02 Entries 528

Mean 252.1 RMS 175.6

Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03 Entries 528

Mean 13.15 RMS 1.165

Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04 Entries 528

Mean 10.86 RMS 0.9742

Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05 Entries 528

Mean 8.989 RMS 1.011

Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06 Entries 528

Mean 15.09 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07 Entries 528

Mean 13.84 RMS 1.183

Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08 Entries 528

Mean 7.71 RMS 1.065

Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09 Entries 528

Mean 15.15 RMS 0.8637

Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10 Entries 528

Mean 14.09 RMS 0.9245

Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11 Entries 528

Mean 15.6 RMS 0.8597

Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12 Entries 528

Mean 16.47 RMS 0.951

Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 531 Mean 9.563

RMS 0.9959 Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 531 Mean 11.17

RMS 0.9069 Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 531 Mean 215.9

RMS 148.8 Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 531 Mean 10.84

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 531 Mean 9.002

RMS 1.03 Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 531 Mean 15.11

RMS 1.108 Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 531 Mean 13.9

RMS 1.054 Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 531 Mean 7.782

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 531 Mean 15.08

RMS 0.8568 Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 531 Mean 14.12

RMS 0.9383 Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 531 Mean 15.68

RMS 0.9112 Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 531 Mean 16.5

RMS 0.9007 Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01 Entries 528

Mean 9.564 RMS 0.9043

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02 Entries 528

Mean 11.17 RMS 0.9327

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03 Entries 528

Mean 13.15 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04 Entries 528

Mean 921.5 RMS 697.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05 Entries 528

Mean 9.191 RMS 1.119

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06 Entries 528

Mean 15.07 RMS 1.054

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07 Entries 528

Mean 13.86 RMS 1.184

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08 Entries 528

Mean 7.797 RMS 0.9917

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09 Entries 528

Mean 15.17 RMS 0.9024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10 Entries 528

Mean 14.19 RMS 0.9419

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11 Entries 528

Mean 15.73 RMS 0.9557

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12 Entries 528

Mean 16.55 RMS 0.8949

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 528 Mean 9.528

RMS 0.9268 Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 528 Mean 11.23

RMS 0.9059 Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 528 Mean 13.09

RMS 1.154 Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 528 Mean 10.94

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 528 Mean 365.9

RMS 269 Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 528 Mean 15.15

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 528 Mean 13.78

RMS 1.119 Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 528 Mean 7.735

RMS 1.036 Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 528 Mean 15.12

RMS 0.869 Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 528 Mean 14.18

RMS 0.9285 Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 528 Mean 15.7

RMS 0.9032 Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 528 Mean 16.58

RMS 0.9323 Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01 Entries 531

Mean 9.537 RMS 0.9567

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02 Entries 531

Mean 11.21 RMS 0.8967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03 Entries 531

Mean 13.23 RMS 1.117

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04 Entries 531

Mean 10.86 RMS 1.021

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05 Entries 531

Mean 9.158 RMS 1.011

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06 Entries 531

Mean 337 RMS 241

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07 Entries 531

Mean 13.93 RMS 1.082

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08 Entries 531

Mean 7.827 RMS 1.008

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09 Entries 531

Mean 15.18 RMS 0.9047

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10 Entries 531

Mean 14.24 RMS 0.9308

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11 Entries 531

Mean 15.73 RMS 0.9133

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12 Entries 531

Mean 16.6 RMS 0.9327

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 531 Mean 9.55

RMS 0.9159 Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 531 Mean 11.16

RMS 0.8773 Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 531 Mean 13.19

RMS 1.088 Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 531 Mean 10.94

RMS 0.9993 Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 531 Mean 9.081

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 531 Mean 15.24

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 531 Mean 710.7

RMS 514.9 Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 531 Mean 7.768

RMS 1.027 Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 531 Mean 15.13

RMS 0.8973 Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 531 Mean 14.12

RMS 0.9331 Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 531 Mean 15.7

RMS 0.872 Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 531 Mean 16.57

RMS 0.9188 Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 528

Mean 9.491 RMS 0.9653

Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 528

Mean 11.11 RMS 0.9439

Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 528

Mean 13.23 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 528

Mean 10.78 RMS 1.068

Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 528

Mean 9.017 RMS 1.054

Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 528

Mean 15.06 RMS 1.082

Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 528

Mean 13.87 RMS 1.11

Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 528

Mean 431.9 RMS 309.3

Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 528

Mean 15.1 RMS 0.8907

Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 528

Mean 14.14 RMS 0.9701

Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 528

Mean 15.73 RMS 0.9182

Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 528

Mean 16.47 RMS 0.9123

Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01 Entries 531

Mean 9.556 RMS 1.002

Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02 Entries 531

Mean 11.16 RMS 0.9349

Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03 Entries 531

Mean 13.11 RMS 1.123

Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04 Entries 531

Mean 10.82 RMS 0.987

Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05 Entries 531

Mean 9.023 RMS 1.072

Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06 Entries 531

Mean 15.09 RMS 1.074

Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07 Entries 531

Mean 13.86 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08 Entries 531

Mean 7.77 RMS 1.081

Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09 Entries 531

Mean 188.6 RMS 127.3

Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10 Entries 531

Mean 14.21 RMS 0.9474

Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11 Entries 531

Mean 15.66 RMS 0.9297

Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12 Entries 531

Mean 16.51 RMS 0.8837

Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 531 Mean 9.559

RMS 0.9654 Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 531 Mean 11.13

RMS 0.8331 Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 531 Mean 13.17

RMS 1.1 Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 531 Mean 10.77

RMS 0.9885 Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 531 Mean 9.008

RMS 1.077 Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 531 Mean 15.06

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 531 Mean 13.79

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 531 Mean 7.733

RMS 1.025 Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 531 Mean 15.27

RMS 0.8431 Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 531 Mean 253.1

RMS 175.1 Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 531 Mean 15.82

RMS 0.8613 Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 531 Mean 16.57

RMS 0.929 Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01 Entries 528

Mean 9.555 RMS 0.9358

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02 Entries 528

Mean 11.19 RMS 0.9525

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03 Entries 528

Mean 13.21 RMS 1.102

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04 Entries 528

Mean 10.76 RMS 1.027

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05 Entries 528

Mean 9.059 RMS 1.049

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06 Entries 528

Mean 15.09 RMS 1.074

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07 Entries 528

Mean 13.98 RMS 1.083

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08 Entries 528

Mean 7.737 RMS 1.059

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09 Entries 528

Mean 15.13 RMS 0.8782

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10 Entries 528

Mean 14.23 RMS 0.92

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11 Entries 528

Mean 229.5 RMS 155.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12 Entries 528

Mean 16.63 RMS 0.9813

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01 06TE01

Entries 525 Mean 9.547

RMS 0.9741 Underflow 0

ADC for 06TE01, cr/chan=004/048, tube=P06TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02 06TE02

Entries 525 Mean 11.21

RMS 0.8651 Underflow 0

ADC for 06TE02, cr/chan=004/049, tube=P06TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03 06TE03

Entries 525 Mean 13.18

RMS 1.132 Underflow 0

ADC for 06TE03, cr/chan=004/050, tube=P06TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04 06TE04

Entries 525 Mean 10.91

RMS 1.022 Underflow 0

ADC for 06TE04, cr/chan=004/104, tube=P06TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05 06TE05

Entries 525 Mean 9.149

RMS 1.062 Underflow 0

ADC for 06TE05, cr/chan=004/105, tube=P06TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06 06TE06

Entries 525 Mean 15.01

RMS 1.061 Underflow 0

ADC for 06TE06, cr/chan=004/106, tube=P06TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07 06TE07

Entries 525 Mean 13.76

RMS 1.087 Underflow 0

ADC for 06TE07, cr/chan=004/107, tube=P06TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08 06TE08

Entries 525 Mean 7.811

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 06TE08, cr/chan=004/051, tube=P06TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09 06TE09

Entries 525 Mean 15.13

RMS 0.8877 Underflow 0

ADC for 06TE09, cr/chan=004/052, tube=P06TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10 06TE10

Entries 525 Mean 14.14

RMS 0.9315 Underflow 0

ADC for 06TE10, cr/chan=004/053, tube=P06TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11 06TE11

Entries 525 Mean 15.74

RMS 0.8968 Underflow 0

ADC for 06TE11, cr/chan=004/054, tube=P06TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12 06TE12

Entries 525 Mean 184.4

RMS 128.2 Underflow 0

ADC for 06TE12, cr/chan=004/055, tube=P06TE12