Tue Oct 26 16:01:33 2004 12 towers for subsector 7TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 528

Mean 10.2 RMS 1.111

Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 528

Mean 13.42 RMS 0.7542

Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 528

Mean 13.73 RMS 0.8695

Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 528

Mean 13.26 RMS 0.9813

Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 528

Mean 15.08 RMS 1.041

Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 528

Mean 16.45 RMS 0.9034

Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 528

Mean 13.2 RMS 0.9738

Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 528

Mean 10.17 RMS 0.874

Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 528

Mean 18.04 RMS 0.7847

Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 528

Mean 12.26 RMS 0.8118

Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 528

Mean 12.99 RMS 0.7255

Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 528

Mean 15.02 RMS 0.8401

Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01 Entries 531

Mean 10.05 RMS 0.9302

Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02 Entries 531

Mean 13.55 RMS 0.802

Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03 Entries 531

Mean 13.63 RMS 0.8256

Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04 Entries 531

Mean 13.28 RMS 0.9987

Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05 Entries 531

Mean 15.11 RMS 0.9819

Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06 Entries 531

Mean 16.43 RMS 0.8919

Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07 Entries 531

Mean 13.11 RMS 0.9429

Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08 Entries 531

Mean 10.07 RMS 0.8621

Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09 Entries 531

Mean 18.07 RMS 0.7939

Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10 Entries 531

Mean 12.31 RMS 0.8452

Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11 Entries 531

Mean 13.01 RMS 0.7261

Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12 Entries 531

Mean 15.01 RMS 0.9235

Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 528 Mean 9.945

RMS 0.8849 Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 528 Mean 13.45

RMS 0.7443 Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 528 Mean 13.99

RMS 1.126 Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 528 Mean 13.24

RMS 1.071 Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 528 Mean 15.16

RMS 1.009 Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 528 Mean 16.41

RMS 0.8984 Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 528 Mean 13.14

RMS 0.9302 Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 528 Mean 10.14

RMS 0.8618 Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 528 Mean 18.02

RMS 0.7976 Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 528 Mean 12.27

RMS 0.8352 Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 528 Mean 13.01

RMS 0.7334 Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 528 Mean 15.1

RMS 0.9343 Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01 Entries 525

Mean 9.928 RMS 0.9021

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02 Entries 525

Mean 13.44 RMS 0.7347

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03 Entries 525

Mean 13.73 RMS 0.8194

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04 Entries 525

Mean 13.41 RMS 1.134

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05 Entries 525

Mean 15.15 RMS 1.028

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06 Entries 525

Mean 16.35 RMS 0.8967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07 Entries 525

Mean 13.15 RMS 0.9076

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08 Entries 525

Mean 10.15 RMS 0.8092

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09 Entries 525

Mean 17.98 RMS 0.8045

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10 Entries 525

Mean 12.28 RMS 0.7638

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11 Entries 525

Mean 13.02 RMS 0.7353

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12 Entries 525

Mean 15.04 RMS 0.885

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 528 Mean 9.973

RMS 0.8656 Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 528 Mean 13.45

RMS 0.729 Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 528 Mean 13.71

RMS 0.8491 Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 528 Mean 13.3

RMS 1.041 Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 528 Mean 15.23

RMS 0.9498 Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 528 Mean 16.45

RMS 0.9117 Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 528 Mean 13.19

RMS 0.9571 Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 528 Mean 10.1

RMS 0.9063 Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 528 Mean 17.98

RMS 0.7793 Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 528 Mean 12.26

RMS 0.8314 Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 528 Mean 13.02

RMS 0.7485 Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 528 Mean 15.12

RMS 0.9313 Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01 Entries 528

Mean 10 RMS 0.8898

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02 Entries 528

Mean 13.44 RMS 0.7389

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03 Entries 528

Mean 13.8 RMS 0.889

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04 Entries 528

Mean 13.27 RMS 1.032

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05 Entries 528

Mean 15.08 RMS 1.024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06 Entries 528

Mean 16.89 RMS 1.341

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07 Entries 528

Mean 13.16 RMS 0.9059

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08 Entries 528

Mean 10.16 RMS 0.8869

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09 Entries 528

Mean 18.05 RMS 0.8046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10 Entries 528

Mean 12.24 RMS 0.7803

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11 Entries 528

Mean 13.01 RMS 0.7748

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12 Entries 528

Mean 15.1 RMS 0.9004

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 525 Mean 10.03

RMS 0.9201 Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 525 Mean 13.44

RMS 0.7298 Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 525 Mean 13.73

RMS 0.8408 Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 525 Mean 13.24

RMS 1.071 Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 525 Mean 15.2

RMS 1.036 Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 525 Mean 16.42

RMS 0.8944 Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 525 Mean 13.32

RMS 0.9663 Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 525 Mean 10.19

RMS 0.8682 Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 525 Mean 18.04

RMS 0.7919 Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 525 Mean 12.22

RMS 0.8383 Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 525 Mean 13.02

RMS 0.7719 Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 525 Mean 15.13

RMS 0.9172 Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 528

Mean 9.922 RMS 0.8548

Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 528

Mean 13.44 RMS 0.7614

Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 528

Mean 13.72 RMS 0.8834

Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 528

Mean 13.32 RMS 1.021

Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 528

Mean 15.16 RMS 1.037

Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 528

Mean 16.48 RMS 0.8723

Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 528

Mean 13.22 RMS 0.9184

Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 528

Mean 10.32 RMS 0.9887

Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 528

Mean 18.02 RMS 0.814

Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 528

Mean 12.22 RMS 0.7658

Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 528

Mean 13.03 RMS 0.7264

Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 528

Mean 15.12 RMS 0.8812

Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01 Entries 531

Mean 9.968 RMS 0.8877

Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02 Entries 531

Mean 13.42 RMS 0.7635

Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03 Entries 531

Mean 13.71 RMS 0.8167

Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04 Entries 531

Mean 13.34 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05 Entries 531

Mean 15.14 RMS 1.057

Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06 Entries 531

Mean 16.45 RMS 0.8628

Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07 Entries 531

Mean 13.2 RMS 0.9706

Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08 Entries 531

Mean 10.2 RMS 0.8654

Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09 Entries 531

Mean 18.23 RMS 0.9819

Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10 Entries 531

Mean 12.25 RMS 0.8225

Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11 Entries 531

Mean 13.01 RMS 0.7312

Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12 Entries 531

Mean 15.08 RMS 0.9074

Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 528 Mean 9.936

RMS 0.9106 Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 528 Mean 13.44

RMS 0.7978 Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 528 Mean 13.73

RMS 0.8431 Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 528 Mean 13.25

RMS 1.05 Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 528 Mean 15.12

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 528 Mean 16.4

RMS 0.8602 Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 528 Mean 13.23

RMS 0.9442 Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 528 Mean 10.12

RMS 0.9024 Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 528 Mean 18

RMS 0.813 Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 528 Mean 12.44

RMS 0.8837 Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 528 Mean 12.96

RMS 0.7738 Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 528 Mean 14.93

RMS 0.9112 Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01 Entries 531

Mean 9.932 RMS 0.8931

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02 Entries 531

Mean 13.47 RMS 0.7291

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03 Entries 531

Mean 13.81 RMS 0.8633

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04 Entries 531

Mean 13.32 RMS 1.051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05 Entries 531

Mean 15.13 RMS 1.051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06 Entries 531

Mean 16.45 RMS 0.9218

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07 Entries 531

Mean 13.18 RMS 0.9586

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08 Entries 531

Mean 10.22 RMS 0.8901

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09 Entries 531

Mean 17.99 RMS 0.7312

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10 Entries 531

Mean 12.27 RMS 0.8158

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11 Entries 531

Mean 13.12 RMS 0.9023

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12 Entries 531

Mean 15.09 RMS 0.9247

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01 07TA01

Entries 525 Mean 9.901

RMS 0.845 Underflow 0

ADC for 07TA01, cr/chan=004/056, tube=P07TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02 07TA02

Entries 525 Mean 13.41

RMS 0.7346 Underflow 0

ADC for 07TA02, cr/chan=004/057, tube=P07TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03 07TA03

Entries 525 Mean 13.75

RMS 0.8781 Underflow 0

ADC for 07TA03, cr/chan=004/058, tube=P07TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04 07TA04

Entries 525 Mean 13.28

RMS 1.027 Underflow 0

ADC for 07TA04, cr/chan=004/108, tube=P07TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05 07TA05

Entries 525 Mean 15.19

RMS 0.9431 Underflow 0

ADC for 07TA05, cr/chan=004/109, tube=P07TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06 07TA06

Entries 525 Mean 16.44

RMS 0.8811 Underflow 0

ADC for 07TA06, cr/chan=004/110, tube=P07TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07 07TA07

Entries 525 Mean 13.14

RMS 0.9114 Underflow 0

ADC for 07TA07, cr/chan=004/111, tube=P07TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08 07TA08

Entries 525 Mean 10.12

RMS 0.8823 Underflow 0

ADC for 07TA08, cr/chan=004/059, tube=P07TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09 07TA09

Entries 525 Mean 17.99

RMS 0.7867 Underflow 0

ADC for 07TA09, cr/chan=004/060, tube=P07TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10 07TA10

Entries 525 Mean 12.2

RMS 0.8149 Underflow 0

ADC for 07TA10, cr/chan=004/061, tube=P07TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11 07TA11

Entries 525 Mean 13.02

RMS 0.7582 Underflow 0

ADC for 07TA11, cr/chan=004/062, tube=P07TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12 07TA12

Entries 525 Mean 15.37

RMS 1.127 Underflow 0

ADC for 07TA12, cr/chan=004/063, tube=P07TA12