Tue Oct 26 16:02:00 2004 12 towers for subsector 7TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 525

Mean 29.23 RMS 7.095

Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 525

Mean 16.81 RMS 1.197

Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 525

Mean 2605 RMS 516

Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 525

Mean 15.7 RMS 1.025

Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 525

Mean 9.179 RMS 1.088

Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 525

Mean 14.4 RMS 1.134

Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 525

Mean 11.26 RMS 1.255

Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 525

Mean 18.17 RMS 0.9829

Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 525

Mean 20.3 RMS 0.8838

Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 525

Mean 19.92 RMS 0.9656

Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 525

Mean 17.34 RMS 0.792

Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 525

Mean 16.25 RMS 0.8256

Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01 Entries 528

Mean 19.48 RMS 1.033

Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02 Entries 528

Mean 27.26 RMS 7.874

Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03 Entries 528

Mean 2633 RMS 542.4

Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04 Entries 528

Mean 15.68 RMS 1.095

Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05 Entries 528

Mean 9.159 RMS 1.142

Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06 Entries 528

Mean 14.35 RMS 1.187

Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07 Entries 528

Mean 11.19 RMS 1.261

Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08 Entries 528

Mean 18.14 RMS 1.025

Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09 Entries 528

Mean 20.35 RMS 0.8603

Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10 Entries 528

Mean 19.82 RMS 0.9782

Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11 Entries 528

Mean 17.35 RMS 0.8324

Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12 Entries 528

Mean 16.3 RMS 0.7636

Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 531 Mean 19.49

RMS 1.074 Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 531 Mean 16.82

RMS 1.22 Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 531 Mean 2691

RMS 502.6 Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 531 Mean 15.66

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 531 Mean 9.224

RMS 1.105 Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 531 Mean 14.49

RMS 1.202 Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 531 Mean 11.31

RMS 1.251 Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 531 Mean 18.19

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 531 Mean 20.36

RMS 0.8939 Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 531 Mean 19.89

RMS 0.9824 Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 531 Mean 17.37

RMS 0.8453 Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 531 Mean 16.24

RMS 0.8253 Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01 Entries 531

Mean 19.53 RMS 1.044

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02 Entries 531

Mean 16.68 RMS 1.26

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03 Entries 531

Mean 2729 RMS 524.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04 Entries 531

Mean 48.48 RMS 24.43

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05 Entries 531

Mean 9.245 RMS 1.054

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06 Entries 531

Mean 14.47 RMS 1.101

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07 Entries 531

Mean 11.35 RMS 1.271

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08 Entries 531

Mean 18.09 RMS 1.05

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09 Entries 531

Mean 20.3 RMS 0.8776

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10 Entries 531

Mean 19.89 RMS 0.9144

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11 Entries 531

Mean 17.27 RMS 0.7696

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12 Entries 531

Mean 16.26 RMS 0.8045

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 526 Mean 19.52

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 526 Mean 16.71

RMS 1.24 Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 526 Mean 2735

RMS 520.8 Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 526 Mean 15.78

RMS 1.079 Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 526 Mean 49.34

RMS 29.76 Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 526 Mean 14.49

RMS 1.115 Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 526 Mean 11.28

RMS 1.268 Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 526 Mean 18.11

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 526 Mean 20.31

RMS 0.8186 Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 526 Mean 19.86

RMS 0.9991 Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 526 Mean 17.35

RMS 0.818 Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 526 Mean 16.23

RMS 0.8088 Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01 Entries 528

Mean 19.42 RMS 1.041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02 Entries 528

Mean 16.75 RMS 1.152

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03 Entries 528

Mean 2767 RMS 511.4

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04 Entries 528

Mean 15.65 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05 Entries 528

Mean 9.195 RMS 1.081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06 Entries 528

Mean 25.79 RMS 8.673

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07 Entries 528

Mean 11.36 RMS 1.371

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08 Entries 528

Mean 18.04 RMS 1.033

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09 Entries 528

Mean 20.31 RMS 0.8819

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10 Entries 528

Mean 19.85 RMS 0.9507

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11 Entries 528

Mean 17.31 RMS 0.7885

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12 Entries 528

Mean 16.22 RMS 0.8512

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 531 Mean 19.54

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 531 Mean 16.8

RMS 1.197 Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 531 Mean 2740

RMS 499 Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 531 Mean 15.71

RMS 1.092 Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 531 Mean 9.213

RMS 1 Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 531 Mean 14.48

RMS 1.135 Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 531 Mean 22.35

RMS 8.797 Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 531 Mean 18.08

RMS 0.9415 Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 531 Mean 20.39

RMS 0.8685 Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 531 Mean 19.9

RMS 0.9901 Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 531 Mean 17.33

RMS 0.8643 Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 531 Mean 16.28

RMS 0.822 Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 525

Mean 19.53 RMS 1.005

Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 525

Mean 16.78 RMS 1.176

Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 525

Mean 2747 RMS 493.3

Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 525

Mean 15.71 RMS 1.108

Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 525

Mean 9.185 RMS 1.066

Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 525

Mean 14.44 RMS 1.174

Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 525

Mean 11.17 RMS 1.233

Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 525

Mean 59.84 RMS 29.64

Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 525

Mean 20.35 RMS 0.8814

Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 525

Mean 19.86 RMS 0.9576

Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 525

Mean 17.33 RMS 0.8079

Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 525

Mean 16.25 RMS 0.801

Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01 Entries 528

Mean 19.57 RMS 0.9784

Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02 Entries 528

Mean 16.86 RMS 1.212

Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03 Entries 528

Mean 2667 RMS 509.6

Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04 Entries 528

Mean 15.77 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05 Entries 528

Mean 9.277 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06 Entries 528

Mean 14.5 RMS 1.204

Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07 Entries 528

Mean 11.32 RMS 1.225

Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08 Entries 528

Mean 18.22 RMS 0.9861

Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09 Entries 528

Mean 22.35 RMS 1.769

Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10 Entries 528

Mean 19.84 RMS 0.9447

Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11 Entries 528

Mean 17.3 RMS 0.8388

Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12 Entries 528

Mean 16.24 RMS 0.8083

Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 525 Mean 19.52

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 525 Mean 16.79

RMS 1.181 Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 525 Mean 2573

RMS 523.4 Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 525 Mean 15.66

RMS 1.087 Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 525 Mean 9.185

RMS 1.098 Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 525 Mean 14.34

RMS 1.144 Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 525 Mean 11.3

RMS 1.25 Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 525 Mean 18.19

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 525 Mean 20.34

RMS 0.8908 Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 525 Mean 65.5

RMS 35.34 Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 525 Mean 17.33

RMS 0.7827 Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 525 Mean 16.21

RMS 0.7787 Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01 Entries 531

Mean 19.51 RMS 1.005

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02 Entries 531

Mean 16.73 RMS 1.181

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03 Entries 531

Mean 2710 RMS 512.4

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04 Entries 531

Mean 15.58 RMS 1.061

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05 Entries 531

Mean 9.124 RMS 1.003

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06 Entries 531

Mean 14.31 RMS 1.168

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07 Entries 531

Mean 11.19 RMS 1.216

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08 Entries 531

Mean 18.08 RMS 1.041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09 Entries 531

Mean 20.33 RMS 0.8415

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10 Entries 531

Mean 19.84 RMS 1.005

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11 Entries 531

Mean 55.06 RMS 28.47

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12 Entries 531

Mean 16.27 RMS 0.7523

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01 07TB01

Entries 528 Mean 19.49

RMS 1.078 Underflow 0

ADC for 07TB01, cr/chan=004/064, tube=P07TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02 07TB02

Entries 528 Mean 16.83

RMS 1.123 Underflow 0

ADC for 07TB02, cr/chan=004/065, tube=P07TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03 07TB03

Entries 528 Mean 2760

RMS 517.6 Underflow 0

ADC for 07TB03, cr/chan=004/066, tube=P07TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04 07TB04

Entries 528 Mean 15.69

RMS 1.036 Underflow 0

ADC for 07TB04, cr/chan=004/112, tube=P07TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05 07TB05

Entries 528 Mean 9.214

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 07TB05, cr/chan=004/113, tube=P07TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06 07TB06

Entries 528 Mean 14.52

RMS 1.15 Underflow 0

ADC for 07TB06, cr/chan=004/114, tube=P07TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07 07TB07

Entries 528 Mean 11.34

RMS 1.209 Underflow 0

ADC for 07TB07, cr/chan=004/115, tube=P07TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08 07TB08

Entries 528 Mean 18.16

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 07TB08, cr/chan=004/067, tube=P07TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09 07TB09

Entries 528 Mean 20.3

RMS 0.8438 Underflow 0

ADC for 07TB09, cr/chan=004/068, tube=P07TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10 07TB10

Entries 528 Mean 19.89

RMS 0.9595 Underflow 0

ADC for 07TB10, cr/chan=004/069, tube=P07TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11 07TB11

Entries 528 Mean 17.33

RMS 0.813 Underflow 0

ADC for 07TB11, cr/chan=004/070, tube=P07TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12 07TB12

Entries 528 Mean 50.16

RMS 26.43 Underflow 0

ADC for 07TB12, cr/chan=004/071, tube=P07TB12