Tue Oct 26 16:02:26 2004 12 towers for subsector 7TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 525

Mean 32.72 RMS 9.898

Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 525

Mean 17 RMS 0.9837

Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 525

Mean 18.8 RMS 0.8047

Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 525

Mean 19.38 RMS 0.8508

Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 525

Mean 16.4 RMS 89.46

Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 525

Mean 16.09 RMS 0.9979

Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 525

Mean 13.27 RMS 1

Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 525

Mean 18.59 RMS 0.7162

Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 525

Mean 17.85 RMS 0.9378

Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 525

Mean 23.52 RMS 0.9632

Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 525

Mean 17.17 RMS 0.7267

Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 525

Mean 19.7 RMS 0.7251

Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01 Entries 525

Mean 20.11 RMS 0.8906

Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02 Entries 525

Mean 26.66 RMS 7.736

Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03 Entries 525

Mean 18.85 RMS 0.858

Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04 Entries 525

Mean 19.32 RMS 0.8779

Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05 Entries 525

Mean 12.48 RMS 1.057

Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06 Entries 525

Mean 16.12 RMS 0.9923

Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07 Entries 525

Mean 13.18 RMS 0.962

Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08 Entries 525

Mean 18.55 RMS 0.7169

Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09 Entries 525

Mean 17.71 RMS 0.8996

Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10 Entries 525

Mean 23.54 RMS 0.9427

Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11 Entries 525

Mean 17.19 RMS 0.7351

Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12 Entries 525

Mean 19.73 RMS 0.6628

Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 528 Mean 20.16

RMS 0.9535 Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 528 Mean 17.02

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 528 Mean 28.22

RMS 7.34 Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 528 Mean 19.37

RMS 0.8545 Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 528 Mean 16.33

RMS 89.21 Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 528 Mean 16.1

RMS 1 Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 528 Mean 13.25

RMS 0.9981 Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 528 Mean 18.59

RMS 0.7714 Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 528 Mean 17.76

RMS 0.8405 Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 528 Mean 23.54

RMS 0.9099 Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 528 Mean 17.19

RMS 0.7085 Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 528 Mean 19.75

RMS 0.6798 Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01 Entries 528

Mean 20.11 RMS 0.9451

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02 Entries 528

Mean 17 RMS 0.9838

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03 Entries 528

Mean 18.89 RMS 0.8253

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04 Entries 528

Mean 29.33 RMS 7.986

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05 Entries 528

Mean 20.27 RMS 126

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06 Entries 528

Mean 16.18 RMS 0.938

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07 Entries 528

Mean 13.23 RMS 1.005

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08 Entries 528

Mean 18.58 RMS 0.721

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09 Entries 528

Mean 17.73 RMS 0.8536

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10 Entries 528

Mean 23.54 RMS 0.9564

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11 Entries 528

Mean 17.21 RMS 0.7337

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12 Entries 528

Mean 19.77 RMS 0.6631

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 525 Mean 20.14

RMS 0.957 Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 525 Mean 17

RMS 0.9971 Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 525 Mean 18.85

RMS 0.8224 Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 525 Mean 19.37

RMS 0.8209 Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 525 Mean 300.8

RMS 696.7 Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 525 Mean 16.24

RMS 0.9839 Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 525 Mean 13.29

RMS 0.945 Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 525 Mean 18.57

RMS 0.7469 Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 525 Mean 17.7

RMS 0.9312 Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 525 Mean 23.5

RMS 0.8872 Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 525 Mean 17.17

RMS 0.7135 Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 525 Mean 19.72

RMS 0.7116 Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01 Entries 526

Mean 20.18 RMS 0.9558

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02 Entries 526

Mean 17 RMS 1.024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03 Entries 526

Mean 18.83 RMS 0.8164

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04 Entries 526

Mean 19.34 RMS 0.9028

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05 Entries 526

Mean 24.19 RMS 154.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06 Entries 526

Mean 33.13 RMS 13.51

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07 Entries 526

Mean 13.19 RMS 1.007

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08 Entries 526

Mean 18.54 RMS 0.7091

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09 Entries 526

Mean 17.78 RMS 0.9115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10 Entries 526

Mean 23.54 RMS 0.9397

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11 Entries 526

Mean 17.22 RMS 0.7725

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12 Entries 526

Mean 19.69 RMS 0.6966

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 531 Mean 20.19

RMS 0.8947 Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 531 Mean 16.98

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 531 Mean 18.89

RMS 0.8767 Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 531 Mean 19.34

RMS 0.8173 Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 531 Mean 20.17

RMS 125.7 Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 531 Mean 16.08

RMS 0.9618 Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 531 Mean 17.6

RMS 3.619 Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 531 Mean 18.58

RMS 0.7733 Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 531 Mean 17.82

RMS 0.9347 Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 531 Mean 23.63

RMS 0.923 Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 531 Mean 17.22

RMS 0.7362 Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 531 Mean 19.72

RMS 0.6823 Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 534

Mean 20.08 RMS 0.9151

Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 534

Mean 16.99 RMS 1.006

Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 534

Mean 18.96 RMS 0.8371

Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 534

Mean 19.38 RMS 0.8672

Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 534

Mean 12.43 RMS 1.078

Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 534

Mean 16.13 RMS 0.9646

Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 534

Mean 13.22 RMS 0.9802

Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 534

Mean 20.91 RMS 2.182

Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 534

Mean 17.76 RMS 0.8787

Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 534

Mean 23.54 RMS 0.9023

Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 534

Mean 17.21 RMS 0.7615

Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 534

Mean 19.7 RMS 0.6733

Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01 Entries 532

Mean 20.15 RMS 0.9285

Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02 Entries 532

Mean 17 RMS 0.981

Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03 Entries 532

Mean 18.82 RMS 0.8302

Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04 Entries 532

Mean 19.31 RMS 0.8639

Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05 Entries 532

Mean 16.32 RMS 88.87

Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06 Entries 532

Mean 16.12 RMS 0.9634

Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07 Entries 532

Mean 13.23 RMS 0.9385

Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08 Entries 532

Mean 18.58 RMS 0.7656

Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09 Entries 532

Mean 33.67 RMS 12.93

Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10 Entries 532

Mean 23.48 RMS 0.9307

Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11 Entries 532

Mean 17.16 RMS 0.6929

Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12 Entries 532

Mean 19.71 RMS 0.6859

Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 531 Mean 20.17

RMS 0.8497 Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 531 Mean 16.98

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 531 Mean 18.82

RMS 0.8065 Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 531 Mean 19.36

RMS 0.862 Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 531 Mean 12.5

RMS 1.048 Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 531 Mean 16.09

RMS 0.9408 Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 531 Mean 13.21

RMS 0.9378 Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 531 Mean 18.54

RMS 0.7235 Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 531 Mean 17.79

RMS 0.8837 Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 531 Mean 36.89

RMS 10.26 Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 531 Mean 17.19

RMS 0.7504 Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 531 Mean 19.73

RMS 0.6937 Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01 Entries 531

Mean 20.07 RMS 0.9042

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02 Entries 531

Mean 17.02 RMS 0.9643

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03 Entries 531

Mean 18.84 RMS 0.8333

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04 Entries 531

Mean 19.37 RMS 0.9161

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05 Entries 531

Mean 16.31 RMS 88.95

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06 Entries 531

Mean 16.13 RMS 1.005

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07 Entries 531

Mean 13.2 RMS 0.972

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08 Entries 531

Mean 18.58 RMS 0.7409

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09 Entries 531

Mean 17.72 RMS 0.9396

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10 Entries 531

Mean 23.52 RMS 0.9109

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11 Entries 531

Mean 46.88 RMS 22.68

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12 Entries 531

Mean 19.71 RMS 0.6977

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01 07TC01

Entries 531 Mean 20.2

RMS 0.8902 Underflow 0

ADC for 07TC01, cr/chan=004/072, tube=P07TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02 07TC02

Entries 531 Mean 16.97

RMS 0.9862 Underflow 0

ADC for 07TC02, cr/chan=004/073, tube=P07TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03 07TC03

Entries 531 Mean 18.77

RMS 0.8582 Underflow 0

ADC for 07TC03, cr/chan=004/074, tube=P07TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04 07TC04

Entries 531 Mean 19.31

RMS 0.9034 Underflow 0

ADC for 07TC04, cr/chan=004/116, tube=P07TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05 07TC05

Entries 531 Mean 20.2

RMS 125.7 Underflow 0

ADC for 07TC05, cr/chan=004/117, tube=P07TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06 07TC06

Entries 531 Mean 16.14

RMS 0.9492 Underflow 0

ADC for 07TC06, cr/chan=004/118, tube=P07TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07 07TC07

Entries 531 Mean 13.26

RMS 0.9279 Underflow 0

ADC for 07TC07, cr/chan=004/119, tube=P07TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08 07TC08

Entries 531 Mean 18.61

RMS 0.7772 Underflow 0

ADC for 07TC08, cr/chan=004/075, tube=P07TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09 07TC09

Entries 531 Mean 17.73

RMS 0.869 Underflow 0

ADC for 07TC09, cr/chan=004/076, tube=P07TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10 07TC10

Entries 531 Mean 23.54

RMS 0.9203 Underflow 0

ADC for 07TC10, cr/chan=004/077, tube=P07TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11 07TC11

Entries 531 Mean 17.23

RMS 0.7195 Underflow 0

ADC for 07TC11, cr/chan=004/078, tube=P07TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12 07TC12

Entries 531 Mean 34.97

RMS 12.48 Underflow 0

ADC for 07TC12, cr/chan=004/079, tube=P07TC12