Tue Oct 26 16:13:50 2004 12 towers for subsector 7TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 531

Mean 144.6 RMS 109.2

Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 531

Mean 15.58 RMS 1.351

Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 531

Mean 20.09 RMS 1.048

Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 531

Mean 20.45 RMS 1.064

Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 531

Mean 23.24 RMS 0.9304

Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 531

Mean 21.58 RMS 1.015

Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 531

Mean 20.97 RMS 1.021

Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 531

Mean 18.93 RMS 1.076

Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 531

Mean 19.88 RMS 1.281

Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 531

Mean 21.04 RMS 1.094

Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 531

Mean 18.99 RMS 1.18

Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 531

Mean 21.54 RMS 1.176

Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01 Entries 528

Mean 23.09 RMS 1.076

Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02 Entries 528

Mean 106.7 RMS 79.07

Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03 Entries 528

Mean 20.1 RMS 1.034

Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04 Entries 528

Mean 20.52 RMS 1.075

Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05 Entries 528

Mean 23.39 RMS 0.8479

Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06 Entries 528

Mean 21.68 RMS 0.9879

Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07 Entries 528

Mean 21.06 RMS 1.012

Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08 Entries 528

Mean 18.98 RMS 1.06

Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09 Entries 528

Mean 19.9 RMS 1.24

Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10 Entries 528

Mean 21.11 RMS 1.142

Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11 Entries 528

Mean 18.95 RMS 1.113

Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12 Entries 528

Mean 21.59 RMS 1.133

Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 531 Mean 23.08

RMS 1.166 Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 531 Mean 15.67

RMS 1.328 Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 531 Mean 72.61

RMS 48.27 Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 531 Mean 20.49

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 531 Mean 23.36

RMS 0.8933 Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 531 Mean 21.64

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 531 Mean 21.08

RMS 1.012 Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 531 Mean 18.93

RMS 1.058 Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 531 Mean 19.79

RMS 1.333 Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 531 Mean 21.03

RMS 1.12 Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 531 Mean 18.92

RMS 1.175 Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 531 Mean 21.5

RMS 1.1 Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01 Entries 531

Mean 23.01 RMS 1.07

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02 Entries 531

Mean 15.43 RMS 1.341

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03 Entries 531

Mean 19.93 RMS 1.067

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04 Entries 531

Mean 252.7 RMS 194.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05 Entries 531

Mean 23.28 RMS 0.9743

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06 Entries 531

Mean 21.55 RMS 1.045

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07 Entries 531

Mean 20.97 RMS 1.055

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08 Entries 531

Mean 18.76 RMS 1.049

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09 Entries 531

Mean 19.68 RMS 1.308

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10 Entries 531

Mean 20.93 RMS 1.116

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11 Entries 531

Mean 18.9 RMS 1.157

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12 Entries 531

Mean 21.42 RMS 1.185

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 531 Mean 23.14

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 531 Mean 15.63

RMS 1.25 Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 531 Mean 19.99

RMS 1.075 Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 531 Mean 20.47

RMS 1.15 Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 531 Mean 118.1

RMS 81.53 Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 531 Mean 21.57

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 531 Mean 21.02

RMS 1.083 Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 531 Mean 18.86

RMS 1.115 Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 531 Mean 19.81

RMS 1.281 Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 531 Mean 21.03

RMS 1.067 Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 531 Mean 18.97

RMS 1.141 Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 531 Mean 21.48

RMS 1.158 Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01 Entries 531

Mean 23.04 RMS 1.137

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02 Entries 531

Mean 15.52 RMS 1.345

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03 Entries 531

Mean 19.91 RMS 1.073

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04 Entries 531

Mean 20.55 RMS 1.048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05 Entries 531

Mean 23.41 RMS 0.9006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06 Entries 531

Mean 248.9 RMS 206.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07 Entries 531

Mean 21.15 RMS 1.071

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08 Entries 531

Mean 18.84 RMS 1.097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09 Entries 531

Mean 19.73 RMS 1.293

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10 Entries 531

Mean 20.85 RMS 1.111

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11 Entries 531

Mean 18.92 RMS 1.212

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12 Entries 531

Mean 21.47 RMS 1.218

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 531 Mean 23.1

RMS 1.079 Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 531 Mean 15.57

RMS 1.318 Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 531 Mean 19.95

RMS 1.054 Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 531 Mean 20.53

RMS 1.147 Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 531 Mean 23.41

RMS 0.8964 Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 531 Mean 21.71

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 531 Mean 185.6

RMS 144.6 Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 531 Mean 18.88

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 531 Mean 19.79

RMS 1.296 Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 531 Mean 21.05

RMS 1.105 Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 531 Mean 18.92

RMS 1.162 Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 531 Mean 21.47

RMS 1.166 Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 528

Mean 23.07 RMS 1.165

Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 528

Mean 15.64 RMS 1.331

Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 528

Mean 19.98 RMS 1.063

Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 528

Mean 20.41 RMS 1.116

Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 528

Mean 23.21 RMS 1.002

Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 528

Mean 21.47 RMS 1.037

Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 528

Mean 20.92 RMS 1.043

Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 528

Mean 235.7 RMS 197.1

Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 528

Mean 19.74 RMS 1.344

Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 528

Mean 21.02 RMS 1.113

Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 528

Mean 18.84 RMS 1.212

Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 528

Mean 21.39 RMS 1.209

Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01 Entries 533

Mean 23 RMS 1.133

Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02 Entries 533

Mean 15.55 RMS 1.342

Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03 Entries 533

Mean 19.96 RMS 1.086

Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04 Entries 533

Mean 20.47 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05 Entries 533

Mean 23.29 RMS 0.9747

Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06 Entries 533

Mean 21.62 RMS 1.099

Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07 Entries 533

Mean 21.02 RMS 1.099

Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08 Entries 533

Mean 18.8 RMS 1.102

Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09 Entries 533

Mean 144.7 RMS 110.1

Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10 Entries 533

Mean 20.97 RMS 1.122

Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11 Entries 533

Mean 18.86 RMS 1.219

Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12 Entries 533

Mean 21.39 RMS 1.127

Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 528 Mean 23

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 528 Mean 15.57

RMS 1.299 Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 528 Mean 20.02

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 528 Mean 20.52

RMS 1.099 Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 528 Mean 23.32

RMS 0.9343 Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 528 Mean 21.61

RMS 1.061 Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 528 Mean 21.02

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 528 Mean 18.9

RMS 1.069 Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 528 Mean 19.81

RMS 1.237 Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 528 Mean 307.2

RMS 255.3 Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 528 Mean 18.99

RMS 1.139 Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 528 Mean 21.52

RMS 1.168 Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01 Entries 525

Mean 23.01 RMS 1.097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02 Entries 525

Mean 15.46 RMS 1.321

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03 Entries 525

Mean 19.9 RMS 1.043

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04 Entries 525

Mean 20.41 RMS 1.157

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05 Entries 525

Mean 23.25 RMS 0.9236

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06 Entries 525

Mean 21.59 RMS 1.052

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07 Entries 525

Mean 20.99 RMS 1.076

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08 Entries 525

Mean 18.8 RMS 1.072

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09 Entries 525

Mean 19.73 RMS 1.294

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10 Entries 525

Mean 20.89 RMS 1.078

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11 Entries 525

Mean 89.02 RMS 61.91

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12 Entries 525

Mean 21.39 RMS 1.193

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01 07TD01

Entries 532 Mean 22.94

RMS 1.091 Underflow 0

ADC for 07TD01, cr/chan=005/000, tube=P07TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02 07TD02

Entries 532 Mean 15.52

RMS 1.343 Underflow 0

ADC for 07TD02, cr/chan=005/001, tube=P07TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03 07TD03

Entries 532 Mean 19.85

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 07TD03, cr/chan=005/002, tube=P07TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04 07TD04

Entries 532 Mean 20.44

RMS 1.142 Underflow 0

ADC for 07TD04, cr/chan=005/080, tube=P07TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05 07TD05

Entries 532 Mean 23.26

RMS 0.9255 Underflow 0

ADC for 07TD05, cr/chan=005/081, tube=P07TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06 07TD06

Entries 532 Mean 21.54

RMS 0.9753 Underflow 0

ADC for 07TD06, cr/chan=005/082, tube=P07TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07 07TD07

Entries 532 Mean 20.92

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 07TD07, cr/chan=005/083, tube=P07TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08 07TD08

Entries 532 Mean 18.76

RMS 1.073 Underflow 0

ADC for 07TD08, cr/chan=005/003, tube=P07TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09 07TD09

Entries 532 Mean 19.7

RMS 1.282 Underflow 0

ADC for 07TD09, cr/chan=005/004, tube=P07TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10 07TD10

Entries 532 Mean 20.87

RMS 1.122 Underflow 0

ADC for 07TD10, cr/chan=005/005, tube=P07TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11 07TD11

Entries 532 Mean 18.81

RMS 1.14 Underflow 0

ADC for 07TD11, cr/chan=005/006, tube=P07TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12 07TD12

Entries 532 Mean 126.3

RMS 90.47 Underflow 0

ADC for 07TD12, cr/chan=005/007, tube=P07TD12