Tue Oct 26 16:14:20 2004 12 towers for subsector 7TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 531

Mean 159.4 RMS 120.7

Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 531

Mean 16.6 RMS 1.123

Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 531

Mean 18.53 RMS 0.9804

Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 531

Mean 23.92 RMS 1.092

Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 531

Mean 22.95 RMS 0.9163

Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 531

Mean 21.48 RMS 0.8641

Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 531

Mean 21.64 RMS 1.011

Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 531

Mean 15.41 RMS 1.049

Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 531

Mean 15.6 RMS 1.235

Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 531

Mean 22.99 RMS 1.042

Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 531

Mean 16.9 RMS 0.9493

Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 531

Mean 15.79 RMS 1.022

Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01 Entries 528

Mean 16.11 RMS 0.9654

Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02 Entries 528

Mean 193.5 RMS 147.3

Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03 Entries 528

Mean 18.56 RMS 0.9963

Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04 Entries 528

Mean 23.98 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05 Entries 528

Mean 22.95 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06 Entries 528

Mean 21.45 RMS 0.8582

Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07 Entries 528

Mean 21.64 RMS 0.9514

Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08 Entries 528

Mean 15.4 RMS 1.098

Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09 Entries 528

Mean 15.62 RMS 1.133

Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10 Entries 528

Mean 22.95 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11 Entries 528

Mean 16.9 RMS 0.9963

Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12 Entries 528

Mean 15.76 RMS 1.06

Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 531 Mean 15.99

RMS 0.9752 Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 531 Mean 16.48

RMS 1.147 Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 531 Mean 64.26

RMS 37.48 Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 531 Mean 23.83

RMS 1.104 Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 531 Mean 22.87

RMS 0.8795 Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 531 Mean 21.35

RMS 0.8885 Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 531 Mean 21.61

RMS 1.048 Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 531 Mean 15.38

RMS 1.064 Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 531 Mean 15.51

RMS 1.197 Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 531 Mean 22.8

RMS 1.055 Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 531 Mean 16.88

RMS 0.9891 Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 531 Mean 15.73

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01 Entries 526

Mean 16.05 RMS 0.9617

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02 Entries 526

Mean 16.38 RMS 1.188

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03 Entries 526

Mean 18.4 RMS 0.959

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04 Entries 526

Mean 93.19 RMS 61.38

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05 Entries 526

Mean 22.91 RMS 0.9758

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06 Entries 526

Mean 21.44 RMS 0.8607

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07 Entries 526

Mean 21.71 RMS 0.9645

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08 Entries 526

Mean 15.26 RMS 1.087

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09 Entries 526

Mean 15.46 RMS 1.164

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10 Entries 526

Mean 22.81 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11 Entries 526

Mean 16.83 RMS 1.001

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12 Entries 526

Mean 15.61 RMS 1.039

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 537 Mean 16

RMS 0.9435 Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 537 Mean 16.41

RMS 1.1 Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 537 Mean 18.44

RMS 0.9861 Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 537 Mean 23.93

RMS 1.042 Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 537 Mean 164.1

RMS 123.4 Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 537 Mean 21.47

RMS 0.8161 Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 537 Mean 21.66

RMS 0.9799 Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 537 Mean 15.3

RMS 1.156 Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 537 Mean 15.47

RMS 1.205 Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 537 Mean 22.86

RMS 1.067 Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 537 Mean 16.86

RMS 0.9953 Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 537 Mean 15.67

RMS 1.052 Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01 Entries 531

Mean 16 RMS 0.9962

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02 Entries 531

Mean 16.37 RMS 1.124

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03 Entries 531

Mean 18.35 RMS 0.9628

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04 Entries 531

Mean 23.79 RMS 1.059

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05 Entries 531

Mean 22.86 RMS 0.9531

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06 Entries 531

Mean 191.8 RMS 146.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07 Entries 531

Mean 21.58 RMS 1.004

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08 Entries 531

Mean 15.21 RMS 1.08

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09 Entries 531

Mean 15.47 RMS 1.173

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10 Entries 531

Mean 22.82 RMS 1.071

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11 Entries 531

Mean 16.83 RMS 0.9607

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12 Entries 531

Mean 15.65 RMS 0.9999

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 528 Mean 16.02

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 528 Mean 16.43

RMS 1.172 Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 528 Mean 18.27

RMS 1.006 Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 528 Mean 23.71

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 528 Mean 22.79

RMS 0.8845 Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 528 Mean 21.46

RMS 0.8472 Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 528 Mean 119.1

RMS 83.47 Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 528 Mean 15.15

RMS 1.112 Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 528 Mean 15.55

RMS 1.195 Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 528 Mean 22.97

RMS 1.113 Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 528 Mean 16.8

RMS 0.99 Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 528 Mean 15.66

RMS 0.9837 Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 525

Mean 16.12 RMS 0.9788

Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 525

Mean 16.45 RMS 1.078

Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 525

Mean 18.39 RMS 0.9959

Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 525

Mean 23.69 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 525

Mean 22.81 RMS 0.9431

Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 525

Mean 21.41 RMS 0.8653

Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 525

Mean 21.56 RMS 0.9754

Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 525

Mean 283.4 RMS 226

Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 525

Mean 15.51 RMS 1.137

Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 525

Mean 23.04 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 525

Mean 16.9 RMS 0.9716

Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 525

Mean 15.73 RMS 0.99

Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01 Entries 531

Mean 16.02 RMS 0.9515

Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02 Entries 531

Mean 16.5 RMS 1.122

Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03 Entries 531

Mean 18.28 RMS 0.982

Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04 Entries 531

Mean 23.73 RMS 1.08

Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05 Entries 531

Mean 22.87 RMS 0.9109

Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06 Entries 531

Mean 21.37 RMS 0.8456

Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07 Entries 531

Mean 21.54 RMS 0.9348

Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08 Entries 531

Mean 15.25 RMS 1.109

Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09 Entries 531

Mean 72.49 RMS 47.18

Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10 Entries 531

Mean 22.96 RMS 1.075

Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11 Entries 531

Mean 16.81 RMS 0.936

Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12 Entries 531

Mean 15.73 RMS 1.013

Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 531 Mean 15.98

RMS 0.9151 Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 531 Mean 16.46

RMS 1.099 Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 531 Mean 18.38

RMS 0.9652 Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 531 Mean 23.71

RMS 1.069 Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 531 Mean 22.82

RMS 0.913 Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 531 Mean 21.37

RMS 0.8525 Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 531 Mean 21.53

RMS 0.9271 Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 531 Mean 15.31

RMS 1.067 Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 531 Mean 15.5

RMS 1.085 Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 531 Mean 157.5

RMS 119 Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 531 Mean 16.86

RMS 0.9278 Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 531 Mean 15.77

RMS 0.9625 Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01 Entries 531

Mean 15.98 RMS 0.9275

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02 Entries 531

Mean 16.4 RMS 1.081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03 Entries 531

Mean 18.33 RMS 0.9514

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04 Entries 531

Mean 23.8 RMS 1.066

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05 Entries 531

Mean 22.86 RMS 0.8996

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06 Entries 531

Mean 21.36 RMS 0.8796

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07 Entries 531

Mean 21.51 RMS 0.9959

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08 Entries 531

Mean 15.24 RMS 1.103

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09 Entries 531

Mean 15.44 RMS 1.134

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10 Entries 531

Mean 22.83 RMS 1.065

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11 Entries 531

Mean 208.8 RMS 161.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12 Entries 531

Mean 15.7 RMS 1.007

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01 07TE01

Entries 531 Mean 15.98

RMS 0.9554 Underflow 0

ADC for 07TE01, cr/chan=005/008, tube=P07TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02 07TE02

Entries 531 Mean 16.43

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 07TE02, cr/chan=005/009, tube=P07TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03 07TE03

Entries 531 Mean 18.37

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 07TE03, cr/chan=005/010, tube=P07TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04 07TE04

Entries 531 Mean 23.82

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 07TE04, cr/chan=005/084, tube=P07TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05 07TE05

Entries 531 Mean 22.89

RMS 0.9603 Underflow 0

ADC for 07TE05, cr/chan=005/085, tube=P07TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06 07TE06

Entries 531 Mean 21.37

RMS 0.8802 Underflow 0

ADC for 07TE06, cr/chan=005/086, tube=P07TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07 07TE07

Entries 531 Mean 21.57

RMS 0.9609 Underflow 0

ADC for 07TE07, cr/chan=005/087, tube=P07TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08 07TE08

Entries 531 Mean 15.28

RMS 1.082 Underflow 0

ADC for 07TE08, cr/chan=005/011, tube=P07TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09 07TE09

Entries 531 Mean 15.58

RMS 1.167 Underflow 0

ADC for 07TE09, cr/chan=005/012, tube=P07TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10 07TE10

Entries 531 Mean 22.88

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 07TE10, cr/chan=005/013, tube=P07TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11 07TE11

Entries 531 Mean 16.78

RMS 0.9913 Underflow 0

ADC for 07TE11, cr/chan=005/014, tube=P07TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12 07TE12

Entries 531 Mean 291.3

RMS 224 Underflow 0

ADC for 07TE12, cr/chan=005/015, tube=P07TE12