Tue Oct 26 16:04:23 2004 12 towers for subsector 8TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 525

Mean 44.79 RMS 26.15

Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 525

Mean 17.54 RMS 0.9567

Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 525

Mean 17.81 RMS 0.9827

Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 525

Mean 27.12 RMS 0.9416

Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 525

Mean 19.28 RMS 0.9812

Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 525

Mean 20.73 RMS 1.057

Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 525

Mean 17.75 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 525

Mean 14.74 RMS 1.066

Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 525

Mean 16.68 RMS 0.836

Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 525

Mean 18.91 RMS 0.7748

Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 525

Mean 18.2 RMS 0.6964

Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 525

Mean 17.94 RMS 0.7773

Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01 Entries 528

Mean 16.4 RMS 0.8943

Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02 Entries 528

Mean 38.51 RMS 19.07

Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03 Entries 528

Mean 17.76 RMS 0.9485

Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04 Entries 528

Mean 27.09 RMS 0.9582

Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05 Entries 528

Mean 19.27 RMS 0.9884

Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06 Entries 528

Mean 20.67 RMS 0.9879

Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07 Entries 528

Mean 17.78 RMS 0.9571

Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08 Entries 528

Mean 14.8 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09 Entries 528

Mean 16.74 RMS 0.8594

Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10 Entries 528

Mean 18.89 RMS 0.7231

Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11 Entries 528

Mean 18.18 RMS 0.7168

Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12 Entries 528

Mean 17.89 RMS 0.7261

Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 531 Mean 16.48

RMS 0.921 Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 531 Mean 17.6

RMS 0.9366 Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 531 Mean 36.14

RMS 16.55 Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 531 Mean 27.11

RMS 0.9568 Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 531 Mean 19.24

RMS 0.97 Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 531 Mean 20.66

RMS 0.9883 Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 531 Mean 17.76

RMS 0.9754 Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 531 Mean 14.79

RMS 1.074 Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 531 Mean 16.76

RMS 0.7897 Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 531 Mean 18.92

RMS 0.7653 Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 531 Mean 18.2

RMS 0.7619 Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 531 Mean 17.92

RMS 0.801 Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01 Entries 528

Mean 16.41 RMS 0.9017

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02 Entries 528

Mean 17.52 RMS 0.9632

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03 Entries 528

Mean 17.81 RMS 0.9716

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04 Entries 528

Mean 32.97 RMS 5.397

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05 Entries 528

Mean 19.12 RMS 0.9709

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06 Entries 528

Mean 20.62 RMS 1.025

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07 Entries 528

Mean 17.66 RMS 0.9965

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08 Entries 528

Mean 14.82 RMS 1.065

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09 Entries 528

Mean 16.72 RMS 0.7802

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10 Entries 528

Mean 18.9 RMS 0.7371

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11 Entries 528

Mean 18.22 RMS 0.7406

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12 Entries 528

Mean 17.93 RMS 0.722

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 528 Mean 16.35

RMS 0.957 Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 528 Mean 17.48

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 528 Mean 17.78

RMS 1.039 Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 528 Mean 27.1

RMS 0.9856 Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 528 Mean 34.34

RMS 13.44 Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 528 Mean 20.72

RMS 1.009 Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 528 Mean 17.7

RMS 0.9877 Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 528 Mean 14.84

RMS 1.055 Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 528 Mean 16.68

RMS 0.8027 Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 528 Mean 18.86

RMS 0.7565 Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 528 Mean 18.19

RMS 0.7651 Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 528 Mean 17.81

RMS 0.7616 Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01 Entries 531

Mean 16.35 RMS 0.9249

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02 Entries 531

Mean 17.46 RMS 0.9895

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03 Entries 531

Mean 17.81 RMS 0.9811

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04 Entries 531

Mean 27.01 RMS 0.9905

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05 Entries 531

Mean 19.2 RMS 0.9822

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06 Entries 531

Mean 34.49 RMS 12.04

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07 Entries 531

Mean 17.58 RMS 1.026

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08 Entries 531

Mean 14.72 RMS 1.063

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09 Entries 531

Mean 16.74 RMS 0.812

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10 Entries 531

Mean 18.92 RMS 0.7529

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11 Entries 531

Mean 18.15 RMS 0.7355

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12 Entries 531

Mean 17.91 RMS 0.7666

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 526 Mean 16.34

RMS 0.9386 Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 526 Mean 17.49

RMS 0.986 Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 526 Mean 17.86

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 526 Mean 27.05

RMS 0.9657 Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 526 Mean 19.24

RMS 0.8997 Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 526 Mean 20.67

RMS 1.025 Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 526 Mean 17.51

RMS 1.106 Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 526 Mean 14.72

RMS 0.9957 Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 526 Mean 16.72

RMS 0.8185 Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 526 Mean 18.9

RMS 0.7663 Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 526 Mean 18.16

RMS 0.7398 Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 526 Mean 17.93

RMS 0.7891 Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 531

Mean 16.21 RMS 0.9831

Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 531

Mean 17.32 RMS 0.9742

Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 531

Mean 17.62 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 531

Mean 27.04 RMS 1.015

Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 531

Mean 19.18 RMS 0.9658

Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 531

Mean 20.62 RMS 0.9678

Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 531

Mean 17.59 RMS 0.9992

Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 531

Mean 38.92 RMS 22.38

Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 531

Mean 16.6 RMS 0.8315

Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 531

Mean 18.77 RMS 0.7509

Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 531

Mean 18.09 RMS 0.7375

Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 531

Mean 17.75 RMS 0.7723

Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01 Entries 533

Mean 16.21 RMS 0.9508

Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02 Entries 533

Mean 17.31 RMS 0.9208

Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03 Entries 533

Mean 17.65 RMS 0.939

Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04 Entries 533

Mean 27.02 RMS 0.9961

Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05 Entries 533

Mean 19.18 RMS 0.9417

Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06 Entries 533

Mean 20.58 RMS 1.012

Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07 Entries 533

Mean 17.6 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08 Entries 533

Mean 14.63 RMS 1.014

Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09 Entries 533

Mean 20.68 RMS 3.865

Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10 Entries 533

Mean 18.7 RMS 0.7611

Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11 Entries 533

Mean 18.13 RMS 0.774

Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12 Entries 533

Mean 17.77 RMS 0.7912

Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 531 Mean 16.09

RMS 0.9669 Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 531 Mean 17.27

RMS 1.003 Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 531 Mean 17.59

RMS 0.9552 Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 531 Mean 26.91

RMS 0.9781 Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 531 Mean 19.18

RMS 0.8985 Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 531 Mean 20.53

RMS 0.9745 Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 531 Mean 17.46

RMS 1.052 Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 531 Mean 14.53

RMS 1.018 Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 531 Mean 16.55

RMS 0.8136 Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 531 Mean 26.17

RMS 6.738 Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 531 Mean 18.12

RMS 0.7429 Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 531 Mean 17.8

RMS 0.79 Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01 Entries 531

Mean 16.19 RMS 0.9224

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02 Entries 531

Mean 17.28 RMS 0.95

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03 Entries 531

Mean 17.61 RMS 0.9467

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04 Entries 531

Mean 26.84 RMS 0.9508

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05 Entries 531

Mean 19.1 RMS 0.9517

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06 Entries 531

Mean 20.51 RMS 1.048

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07 Entries 531

Mean 17.36 RMS 0.977

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08 Entries 531

Mean 14.52 RMS 0.9996

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09 Entries 531

Mean 16.48 RMS 0.824

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10 Entries 531

Mean 18.69 RMS 0.7779

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11 Entries 531

Mean 54.02 RMS 30.79

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12 Entries 531

Mean 17.71 RMS 0.7583

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01 08TA01

Entries 528 Mean 16.12

RMS 0.9609 Underflow 0

ADC for 08TA01, cr/chan=005/016, tube=P08TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02 08TA02

Entries 528 Mean 17.31

RMS 0.9381 Underflow 0

ADC for 08TA02, cr/chan=005/017, tube=P08TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03 08TA03

Entries 528 Mean 17.62

RMS 0.9758 Underflow 0

ADC for 08TA03, cr/chan=005/018, tube=P08TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04 08TA04

Entries 528 Mean 26.85

RMS 0.9717 Underflow 0

ADC for 08TA04, cr/chan=005/088, tube=P08TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05 08TA05

Entries 528 Mean 19.14

RMS 0.9193 Underflow 0

ADC for 08TA05, cr/chan=005/089, tube=P08TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06 08TA06

Entries 528 Mean 20.55

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 08TA06, cr/chan=005/090, tube=P08TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07 08TA07

Entries 528 Mean 17.44

RMS 1.017 Underflow 0

ADC for 08TA07, cr/chan=005/091, tube=P08TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08 08TA08

Entries 528 Mean 14.57

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 08TA08, cr/chan=005/019, tube=P08TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09 08TA09

Entries 528 Mean 16.54

RMS 0.7822 Underflow 0

ADC for 08TA09, cr/chan=005/020, tube=P08TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10 08TA10

Entries 528 Mean 18.73

RMS 0.766 Underflow 0

ADC for 08TA10, cr/chan=005/021, tube=P08TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11 08TA11

Entries 528 Mean 18.12

RMS 0.7709 Underflow 0

ADC for 08TA11, cr/chan=005/022, tube=P08TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12 08TA12

Entries 528 Mean 36.95

RMS 17.87 Underflow 0

ADC for 08TA12, cr/chan=005/023, tube=P08TA12