Tue Oct 26 16:04:51 2004 12 towers for subsector 8TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 528

Mean 50.09 RMS 24.8

Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 528

Mean 21.34 RMS 0.755

Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 528

Mean 21.82 RMS 0.8023

Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 528

Mean 24.61 RMS 0.9086

Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 528

Mean 18.23 RMS 0.9301

Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 528

Mean 12.09 RMS 0.9237

Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 528

Mean 16.64 RMS 1.893

Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 528

Mean 16.03 RMS 0.8881

Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 528

Mean 16.99 RMS 0.7004

Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 528

Mean 25.1 RMS 0.732

Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 528

Mean 19.69 RMS 0.6672

Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 528

Mean 14.95 RMS 0.7988

Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01 Entries 531

Mean 22.55 RMS 0.7384

Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02 Entries 531

Mean 52.63 RMS 28.23

Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03 Entries 531

Mean 21.76 RMS 0.7927

Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04 Entries 531

Mean 24.45 RMS 0.891

Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05 Entries 531

Mean 18.18 RMS 0.9375

Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06 Entries 531

Mean 11.95 RMS 0.9315

Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07 Entries 531

Mean 16.73 RMS 1.86

Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08 Entries 531

Mean 15.87 RMS 0.8334

Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09 Entries 531

Mean 16.95 RMS 0.6983

Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10 Entries 531

Mean 25.01 RMS 0.7338

Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11 Entries 531

Mean 19.66 RMS 0.6538

Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12 Entries 531

Mean 14.85 RMS 0.804

Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 531 Mean 22.54

RMS 0.7565 Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 531 Mean 21.26

RMS 0.7353 Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 531 Mean 52.49

RMS 27.06 Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 531 Mean 24.49

RMS 0.9554 Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 531 Mean 18.24

RMS 0.9364 Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 531 Mean 12.02

RMS 1.048 Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 531 Mean 16.68

RMS 1.896 Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 531 Mean 15.94

RMS 0.8735 Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 531 Mean 16.92

RMS 0.7207 Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 531 Mean 25.04

RMS 0.7027 Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 531 Mean 19.71

RMS 0.6404 Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 531 Mean 14.91

RMS 0.7927 Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01 Entries 528

Mean 22.54 RMS 0.765

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02 Entries 528

Mean 21.32 RMS 0.7608

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03 Entries 528

Mean 21.87 RMS 0.7754

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04 Entries 528

Mean 65.78 RMS 35.43

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05 Entries 528

Mean 18.27 RMS 0.9244

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06 Entries 528

Mean 12.04 RMS 1.008

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07 Entries 528

Mean 16.92 RMS 1.778

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08 Entries 528

Mean 16.09 RMS 0.8756

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09 Entries 528

Mean 17.02 RMS 0.7095

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10 Entries 528

Mean 25.12 RMS 0.6935

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11 Entries 528

Mean 19.69 RMS 0.6494

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12 Entries 528

Mean 14.91 RMS 0.8038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 531 Mean 22.51

RMS 0.7796 Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 531 Mean 21.24

RMS 0.7178 Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 531 Mean 21.83

RMS 0.8003 Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 531 Mean 24.45

RMS 0.9262 Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 531 Mean 47.42

RMS 25.61 Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 531 Mean 12.05

RMS 0.979 Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 531 Mean 16.85

RMS 1.812 Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 531 Mean 15.86

RMS 0.9043 Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 531 Mean 16.86

RMS 0.7603 Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 531 Mean 25.02

RMS 0.7154 Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 531 Mean 19.66

RMS 0.6637 Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 531 Mean 14.88

RMS 0.762 Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01 Entries 525

Mean 22.5 RMS 0.7575

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02 Entries 525

Mean 21.27 RMS 0.7415

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03 Entries 525

Mean 21.8 RMS 0.7832

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04 Entries 525

Mean 24.42 RMS 0.96

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05 Entries 525

Mean 18.25 RMS 0.952

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06 Entries 525

Mean 42.18 RMS 24.38

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07 Entries 525

Mean 16.7 RMS 1.872

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08 Entries 525

Mean 15.93 RMS 0.9274

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09 Entries 525

Mean 16.95 RMS 0.7234

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10 Entries 525

Mean 25.06 RMS 0.7333

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11 Entries 525

Mean 19.66 RMS 0.6695

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12 Entries 525

Mean 14.79 RMS 0.7947

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 525 Mean 22.54

RMS 0.7333 Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 525 Mean 21.26

RMS 0.746 Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 525 Mean 21.73

RMS 0.7704 Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 525 Mean 24.4

RMS 0.9073 Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 525 Mean 18.27

RMS 0.8702 Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 525 Mean 11.98

RMS 0.954 Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 525 Mean 153.1

RMS 111.6 Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 525 Mean 15.98

RMS 0.9132 Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 525 Mean 16.99

RMS 0.7341 Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 525 Mean 25.06

RMS 0.7172 Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 525 Mean 19.7

RMS 0.666 Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 525 Mean 14.88

RMS 0.7757 Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 531

Mean 22.52 RMS 0.7473

Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 531

Mean 21.19 RMS 0.7446

Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 531

Mean 21.83 RMS 0.8738

Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 531

Mean 24.42 RMS 0.956

Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 531

Mean 18.2 RMS 0.9296

Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 531

Mean 11.95 RMS 0.9949

Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 531

Mean 16.69 RMS 1.877

Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 531

Mean 58.31 RMS 35.26

Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 531

Mean 17 RMS 0.721

Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 531

Mean 25.04 RMS 0.7288

Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 531

Mean 19.74 RMS 0.6725

Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 531

Mean 14.94 RMS 0.7871

Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01 Entries 531

Mean 22.47 RMS 0.7493

Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02 Entries 531

Mean 21.22 RMS 0.7493

Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03 Entries 531

Mean 21.84 RMS 0.7955

Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04 Entries 531

Mean 24.37 RMS 0.9182

Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05 Entries 531

Mean 18.14 RMS 0.9425

Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06 Entries 531

Mean 11.9 RMS 0.9908

Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07 Entries 531

Mean 16.73 RMS 1.863

Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08 Entries 531

Mean 15.84 RMS 0.8788

Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09 Entries 531

Mean 64.43 RMS 40.87

Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10 Entries 531

Mean 25.05 RMS 0.7169

Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11 Entries 531

Mean 19.67 RMS 0.6619

Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12 Entries 531

Mean 14.82 RMS 0.801

Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 529 Mean 22.55

RMS 0.7212 Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 529 Mean 21.26

RMS 0.7562 Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 529 Mean 21.71

RMS 0.7773 Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 529 Mean 24.36

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 529 Mean 18.11

RMS 0.945 Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 529 Mean 11.96

RMS 1.043 Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 529 Mean 16.45

RMS 1.949 Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 529 Mean 15.93

RMS 0.8588 Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 529 Mean 16.92

RMS 0.7878 Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 529 Mean 68.61

RMS 35.2 Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 529 Mean 19.69

RMS 0.6678 Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 529 Mean 14.84

RMS 0.7874 Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01 Entries 528

Mean 22.6 RMS 0.7569

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02 Entries 528

Mean 21.29 RMS 0.7546

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03 Entries 528

Mean 21.77 RMS 0.7579

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04 Entries 528

Mean 24.48 RMS 0.923

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05 Entries 528

Mean 18.21 RMS 0.9371

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06 Entries 528

Mean 12.04 RMS 1.061

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07 Entries 528

Mean 16.54 RMS 1.926

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08 Entries 528

Mean 15.93 RMS 0.8835

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09 Entries 528

Mean 16.98 RMS 0.7226

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10 Entries 528

Mean 25.01 RMS 0.6908

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11 Entries 528

Mean 37.79 RMS 14.91

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12 Entries 528

Mean 14.88 RMS 0.8112

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01 08TB01

Entries 531 Mean 22.5

RMS 0.7868 Underflow 0

ADC for 08TB01, cr/chan=005/024, tube=P08TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02 08TB02

Entries 531 Mean 21.23

RMS 0.7523 Underflow 0

ADC for 08TB02, cr/chan=005/025, tube=P08TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03 08TB03

Entries 531 Mean 21.76

RMS 0.8365 Underflow 0

ADC for 08TB03, cr/chan=005/026, tube=P08TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04 08TB04

Entries 531 Mean 24.36

RMS 1.014 Underflow 0

ADC for 08TB04, cr/chan=005/092, tube=P08TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05 08TB05

Entries 531 Mean 18.18

RMS 0.9095 Underflow 0

ADC for 08TB05, cr/chan=005/093, tube=P08TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06 08TB06

Entries 531 Mean 11.98

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 08TB06, cr/chan=005/094, tube=P08TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07 08TB07

Entries 531 Mean 16.58

RMS 1.915 Underflow 0

ADC for 08TB07, cr/chan=005/095, tube=P08TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08 08TB08

Entries 531 Mean 15.89

RMS 0.8835 Underflow 0

ADC for 08TB08, cr/chan=005/027, tube=P08TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09 08TB09

Entries 531 Mean 16.85

RMS 0.7311 Underflow 0

ADC for 08TB09, cr/chan=005/028, tube=P08TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10 08TB10

Entries 531 Mean 25.02

RMS 0.706 Underflow 0

ADC for 08TB10, cr/chan=005/029, tube=P08TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11 08TB11

Entries 531 Mean 19.58

RMS 0.6483 Underflow 0

ADC for 08TB11, cr/chan=005/030, tube=P08TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12 08TB12

Entries 531 Mean 58.56

RMS 37.14 Underflow 0

ADC for 08TB12, cr/chan=005/031, tube=P08TB12