Tue Oct 26 16:05:18 2004 12 towers for subsector 8TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 531

Mean 155.5 RMS 117.8

Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 531

Mean 20.13 RMS 1.099

Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 531

Mean 19.38 RMS 1.131

Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 531

Mean 22.66 RMS 1.318

Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 531

Mean 18.5 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 531

Mean 20.75 RMS 0.942

Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 531

Mean 15.21 RMS 1.126

Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 531

Mean 18.18 RMS 1.192

Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 531

Mean 22.1 RMS 1.087

Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 531

Mean 20.2 RMS 1.027

Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 531

Mean 15.56 RMS 1.171

Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 531

Mean 14.53 RMS 1.086

Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01 Entries 525

Mean 16.17 RMS 1.284

Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02 Entries 525

Mean 178.3 RMS 135.7

Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03 Entries 525

Mean 19.31 RMS 1.235

Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04 Entries 525

Mean 22.71 RMS 1.376

Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05 Entries 525

Mean 18.39 RMS 1.11

Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06 Entries 525

Mean 20.63 RMS 0.9936

Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07 Entries 525

Mean 15.15 RMS 1.113

Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08 Entries 525

Mean 18.18 RMS 1.307

Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09 Entries 525

Mean 22.16 RMS 1.144

Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10 Entries 525

Mean 20.16 RMS 1.082

Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11 Entries 525

Mean 15.5 RMS 1.088

Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12 Entries 525

Mean 14.43 RMS 1.133

Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 525 Mean 16.02

RMS 1.225 Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 525 Mean 19.95

RMS 1.116 Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 525 Mean 163.9

RMS 115.3 Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 525 Mean 22.52

RMS 1.388 Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 525 Mean 18.42

RMS 1.083 Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 525 Mean 20.52

RMS 0.9592 Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 525 Mean 15.12

RMS 1.066 Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 525 Mean 18.04

RMS 1.224 Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 525 Mean 22.07

RMS 1.097 Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 525 Mean 20.16

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 525 Mean 15.5

RMS 1.139 Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 525 Mean 14.32

RMS 1.126 Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01 Entries 525

Mean 16.07 RMS 1.238

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02 Entries 525

Mean 19.95 RMS 1.135

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03 Entries 525

Mean 19.37 RMS 1.192

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04 Entries 525

Mean 151.1 RMS 105.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05 Entries 525

Mean 18.44 RMS 1.153

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06 Entries 525

Mean 20.58 RMS 0.9993

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07 Entries 525

Mean 15.12 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08 Entries 525

Mean 18.03 RMS 1.326

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09 Entries 525

Mean 22.1 RMS 1.123

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10 Entries 525

Mean 20.25 RMS 1.108

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11 Entries 525

Mean 15.5 RMS 1.129

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12 Entries 525

Mean 14.26 RMS 1.166

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 531 Mean 16.13

RMS 1.241 Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 531 Mean 20.04

RMS 1.091 Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 531 Mean 19.36

RMS 1.262 Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 531 Mean 22.54

RMS 1.31 Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 531 Mean 111.9

RMS 80.85 Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 531 Mean 20.56

RMS 0.9313 Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 531 Mean 15.06

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 531 Mean 18.06

RMS 1.249 Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 531 Mean 22.12

RMS 1.128 Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 531 Mean 20.21

RMS 1.025 Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 531 Mean 15.53

RMS 1.117 Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 531 Mean 14.44

RMS 1.071 Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01 Entries 528

Mean 16.11 RMS 1.169

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02 Entries 528

Mean 20.03 RMS 1.098

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03 Entries 528

Mean 19.33 RMS 1.215

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04 Entries 528

Mean 22.66 RMS 1.35

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05 Entries 528

Mean 18.41 RMS 1.071

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06 Entries 528

Mean 102 RMS 65.87

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07 Entries 528

Mean 15.11 RMS 1.085

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08 Entries 528

Mean 18.09 RMS 1.252

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09 Entries 528

Mean 22.19 RMS 1.125

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10 Entries 528

Mean 20.27 RMS 1.051

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11 Entries 528

Mean 15.52 RMS 1.06

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12 Entries 528

Mean 14.45 RMS 1.081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 528 Mean 16.1

RMS 1.214 Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 528 Mean 19.98

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 528 Mean 19.42

RMS 1.191 Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 528 Mean 22.52

RMS 1.405 Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 528 Mean 18.45

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 528 Mean 20.48

RMS 0.9807 Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 528 Mean 123.2

RMS 88.38 Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 528 Mean 18.05

RMS 1.313 Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 528 Mean 22.17

RMS 1.127 Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 528 Mean 20.34

RMS 1.047 Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 528 Mean 15.54

RMS 1.149 Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 528 Mean 14.32

RMS 1.094 Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 531

Mean 16.04 RMS 1.226

Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 531

Mean 20 RMS 1.102

Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 531

Mean 19.42 RMS 1.185

Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 531

Mean 22.58 RMS 1.394

Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 531

Mean 18.44 RMS 1.076

Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 531

Mean 20.48 RMS 0.9591

Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 531

Mean 15.11 RMS 1.102

Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 531

Mean 100.5 RMS 67.88

Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 531

Mean 22.08 RMS 1.139

Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 531

Mean 20.22 RMS 1.087

Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 531

Mean 15.54 RMS 1.159

Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 531

Mean 14.26 RMS 1.114

Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01 Entries 531

Mean 16.1 RMS 1.233

Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02 Entries 531

Mean 20.03 RMS 1.075

Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03 Entries 531

Mean 19.25 RMS 1.139

Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04 Entries 531

Mean 22.65 RMS 1.35

Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05 Entries 531

Mean 18.36 RMS 1.127

Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06 Entries 531

Mean 20.61 RMS 0.955

Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07 Entries 531

Mean 15.16 RMS 1.174

Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08 Entries 531

Mean 18.08 RMS 1.192

Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09 Entries 531

Mean 106.7 RMS 71.24

Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10 Entries 531

Mean 20.19 RMS 0.9525

Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11 Entries 531

Mean 15.49 RMS 1.074

Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12 Entries 531

Mean 14.45 RMS 1.055

Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 525 Mean 16

RMS 1.299 Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 525 Mean 19.89

RMS 1.144 Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 525 Mean 19.18

RMS 1.181 Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 525 Mean 22.46

RMS 1.267 Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 525 Mean 18.27

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 525 Mean 20.46

RMS 0.9726 Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 525 Mean 15.03

RMS 1.076 Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 525 Mean 17.91

RMS 1.21 Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 525 Mean 22

RMS 1.073 Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 525 Mean 159

RMS 115 Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 525 Mean 15.39

RMS 1.101 Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 525 Mean 14.29

RMS 1.142 Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01 Entries 528

Mean 16.06 RMS 1.274

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02 Entries 528

Mean 20 RMS 1.077

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03 Entries 528

Mean 19.26 RMS 1.125

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04 Entries 528

Mean 22.52 RMS 1.348

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05 Entries 528

Mean 18.36 RMS 1.081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06 Entries 528

Mean 20.49 RMS 0.9731

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07 Entries 528

Mean 15.04 RMS 1.157

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08 Entries 528

Mean 17.96 RMS 1.231

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09 Entries 528

Mean 22.14 RMS 1.12

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10 Entries 528

Mean 20.13 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11 Entries 528

Mean 109.8 RMS 77.16

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12 Entries 528

Mean 14.26 RMS 1.122

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01 08TC01

Entries 525 Mean 15.84

RMS 1.268 Underflow 0

ADC for 08TC01, cr/chan=005/032, tube=P08TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02 08TC02

Entries 525 Mean 19.8

RMS 1.119 Underflow 0

ADC for 08TC02, cr/chan=005/033, tube=P08TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03 08TC03

Entries 525 Mean 19.29

RMS 1.134 Underflow 0

ADC for 08TC03, cr/chan=005/034, tube=P08TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04 08TC04

Entries 525 Mean 22.36

RMS 1.37 Underflow 0

ADC for 08TC04, cr/chan=005/100, tube=P08TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05 08TC05

Entries 525 Mean 18.29

RMS 1.119 Underflow 0

ADC for 08TC05, cr/chan=005/101, tube=P08TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06 08TC06

Entries 525 Mean 20.41

RMS 0.9804 Underflow 0

ADC for 08TC06, cr/chan=005/102, tube=P08TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07 08TC07

Entries 525 Mean 15.07

RMS 1.118 Underflow 0

ADC for 08TC07, cr/chan=005/103, tube=P08TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08 08TC08

Entries 525 Mean 17.87

RMS 1.271 Underflow 0

ADC for 08TC08, cr/chan=005/035, tube=P08TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09 08TC09

Entries 525 Mean 21.98

RMS 1.106 Underflow 0

ADC for 08TC09, cr/chan=005/036, tube=P08TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10 08TC10

Entries 525 Mean 20.1

RMS 1.109 Underflow 0

ADC for 08TC10, cr/chan=005/037, tube=P08TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11 08TC11

Entries 525 Mean 15.36

RMS 1.096 Underflow 0

ADC for 08TC11, cr/chan=005/038, tube=P08TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12 08TC12

Entries 525 Mean 104.9

RMS 78.25 Underflow 0

ADC for 08TC12, cr/chan=005/039, tube=P08TC12