Tue Oct 26 16:05:45 2004 12 towers for subsector 8TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 531

Mean 97.24 RMS 72.03

Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 531

Mean 16.89 RMS 1.261

Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 531

Mean 16.6 RMS 0.8523

Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 531

Mean 16.89 RMS 1.161

Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 531

Mean 19.87 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 531

Mean 22.44 RMS 1.162

Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 531

Mean 15.64 RMS 1.244

Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 531

Mean 9.563 RMS 0.8422

Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 531

Mean 20.51 RMS 0.913

Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 531

Mean 15.23 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 531

Mean 13.67 RMS 0.9348

Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01 Entries 528

Mean 12.64 RMS 1.252

Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02 Entries 528

Mean 221.1 RMS 168.3

Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03 Entries 528

Mean 16.72 RMS 0.8435

Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05 Entries 528

Mean 16.9 RMS 1.236

Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06 Entries 528

Mean 19.87 RMS 1.037

Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07 Entries 528

Mean 22.46 RMS 1.172

Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08 Entries 528

Mean 15.75 RMS 1.204

Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09 Entries 528

Mean 9.559 RMS 0.8396

Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10 Entries 528

Mean 20.54 RMS 0.9664

Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11 Entries 528

Mean 15.28 RMS 1.039

Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12 Entries 528

Mean 13.76 RMS 0.9504

Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 531 Mean 12.48

RMS 1.229 Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 531 Mean 16.78

RMS 1.147 Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 531 Mean 143.6

RMS 110.7 Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 531 Mean 16.87

RMS 1.177 Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 531 Mean 19.87

RMS 0.9984 Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 531 Mean 22.43

RMS 1.115 Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 531 Mean 15.71

RMS 1.183 Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 531 Mean 9.565

RMS 0.9025 Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 531 Mean 20.47

RMS 0.9086 Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 531 Mean 15.21

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 531 Mean 13.73

RMS 0.9457 Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01 Entries 531

Mean 12.44 RMS 1.226

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02 Entries 531

Mean 16.77 RMS 1.157

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03 Entries 531

Mean 16.52 RMS 0.9047

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 08TD04, cr/chan=005/096, tube=P08TD04 08TD04 Entries 531

Mean 318.7 RMS 34.14

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05 Entries 531

Mean 16.82 RMS 1.135

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06 Entries 531

Mean 19.82 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07 Entries 531

Mean 22.4 RMS 1.261

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08 Entries 531

Mean 15.7 RMS 1.205

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09 Entries 531

Mean 9.46 RMS 0.8569

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10 Entries 531

Mean 20.56 RMS 0.9173

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11 Entries 531

Mean 15.21 RMS 1.01

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12 Entries 531

Mean 13.73 RMS 0.9467

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 531 Mean 12.59

RMS 1.19 Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 531 Mean 16.92

RMS 1.248 Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 531 Mean 16.63

RMS 0.885 Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 531 Mean 232.3

RMS 175.6 Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 531 Mean 19.92

RMS 0.994 Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 531 Mean 22.56

RMS 1.219 Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 531 Mean 15.77

RMS 1.206 Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 531 Mean 9.527

RMS 0.8618 Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 531 Mean 20.64

RMS 0.9252 Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 531 Mean 15.23

RMS 1.055 Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 531 Mean 13.73

RMS 0.9438 Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01 Entries 531

Mean 12.59 RMS 1.226

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02 Entries 531

Mean 16.84 RMS 1.176

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03 Entries 531

Mean 16.62 RMS 0.9544

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05 Entries 531

Mean 16.91 RMS 1.209

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06 Entries 531

Mean 164.3 RMS 124.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07 Entries 531

Mean 22.51 RMS 1.176

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08 Entries 531

Mean 15.78 RMS 1.171

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09 Entries 531

Mean 9.518 RMS 0.8793

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10 Entries 531

Mean 20.56 RMS 0.8962

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11 Entries 531

Mean 15.24 RMS 1.097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12 Entries 531

Mean 13.73 RMS 0.9343

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 531 Mean 12.53

RMS 1.222 Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 531 Mean 16.79

RMS 1.21 Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 531 Mean 16.54

RMS 0.8934 Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 531 Mean 16.89

RMS 1.225 Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 531 Mean 19.9

RMS 1.08 Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 531 Mean 193.7

RMS 142.8 Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 531 Mean 15.73

RMS 1.196 Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 531 Mean 9.467

RMS 0.9125 Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 531 Mean 20.58

RMS 0.9403 Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 531 Mean 15.27

RMS 1.025 Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 531 Mean 13.77

RMS 0.9536 Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 528

Mean 12.48 RMS 1.214

Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 528

Mean 16.8 RMS 1.205

Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 528

Mean 16.6 RMS 0.8817

Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 528

Mean 16.76 RMS 1.182

Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 528

Mean 19.8 RMS 1.043

Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 528

Mean 22.36 RMS 1.162

Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 528

Mean 15.62 RMS 1.195

Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 528

Mean 129.2 RMS 103.7

Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 528

Mean 20.54 RMS 0.9285

Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 528

Mean 15.19 RMS 1.03

Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 528

Mean 13.66 RMS 0.932

Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01 Entries 533

Mean 12.49 RMS 1.252

Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02 Entries 533

Mean 16.82 RMS 1.144

Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03 Entries 533

Mean 16.56 RMS 0.8825

Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05 Entries 533

Mean 16.8 RMS 1.14

Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06 Entries 533

Mean 19.8 RMS 1.029

Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07 Entries 533

Mean 22.39 RMS 1.107

Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08 Entries 533

Mean 201.4 RMS 155.7

Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09 Entries 533

Mean 9.456 RMS 0.8921

Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10 Entries 533

Mean 20.54 RMS 0.9475

Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11 Entries 533

Mean 15.16 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12 Entries 533

Mean 13.7 RMS 0.9458

Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 528 Mean 12.46

RMS 1.237 Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 528 Mean 16.8

RMS 1.216 Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 528 Mean 16.56

RMS 0.8794 Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 528 Mean 16.8

RMS 1.23 Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 528 Mean 19.72

RMS 1.073 Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 528 Mean 22.37

RMS 1.199 Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 528 Mean 15.64

RMS 1.229 Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 528 Mean 9.498

RMS 0.8919 Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 528 Mean 134.8

RMS 96.44 Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 528 Mean 15.18

RMS 1.046 Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 528 Mean 13.73

RMS 0.9616 Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01 Entries 525

Mean 12.5 RMS 1.251

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02 Entries 525

Mean 16.81 RMS 1.165

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03 Entries 525

Mean 16.63 RMS 0.8639

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05 Entries 525

Mean 16.84 RMS 1.166

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06 Entries 525

Mean 19.83 RMS 1.025

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07 Entries 525

Mean 22.41 RMS 1.151

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08 Entries 525

Mean 15.67 RMS 1.219

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09 Entries 525

Mean 9.429 RMS 0.8778

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10 Entries 525

Mean 20.57 RMS 0.9118

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11 Entries 525

Mean 310 RMS 245.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12 Entries 525

Mean 13.82 RMS 0.9626

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01 08TD01

Entries 532 Mean 12.37

RMS 1.213 Underflow 0

ADC for 08TD01, cr/chan=005/040, tube=P08TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02 08TD02

Entries 532 Mean 16.7

RMS 1.192 Underflow 0

ADC for 08TD02, cr/chan=005/041, tube=P08TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03 08TD03

Entries 532 Mean 16.49

RMS 0.8874 Underflow 0

ADC for 08TD03, cr/chan=005/042, tube=P08TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05 08TD05

Entries 532 Mean 16.69

RMS 1.214 Underflow 0

ADC for 08TD05, cr/chan=005/097, tube=P08TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06 08TD06

Entries 532 Mean 19.7

RMS 1.09 Underflow 0

ADC for 08TD06, cr/chan=005/098, tube=P08TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07 08TD07

Entries 532 Mean 22.32

RMS 1.25 Underflow 0

ADC for 08TD07, cr/chan=005/099, tube=P08TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08 08TD08

Entries 532 Mean 15.57

RMS 1.213 Underflow 0

ADC for 08TD08, cr/chan=005/044, tube=P08TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09 08TD09

Entries 532 Mean 9.43

RMS 0.8277 Underflow 0

ADC for 08TD09, cr/chan=005/043, tube=P08TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10 08TD10

Entries 532 Mean 20.54

RMS 0.9299 Underflow 0

ADC for 08TD10, cr/chan=005/045, tube=P08TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11 08TD11

Entries 532 Mean 15.17

RMS 1.063 Underflow 0

ADC for 08TD11, cr/chan=005/046, tube=P08TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12 08TD12

Entries 532 Mean 538.4

RMS 426.9 Underflow 0

ADC for 08TD12, cr/chan=005/047, tube=P08TD12