Tue Oct 26 16:06:10 2004 12 towers for subsector 8TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 531

Mean 44.21 RMS 24.44

Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 531

Mean 14.5 RMS 0.8512

Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 531

Mean 8.957 RMS 0.8957

Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 531

Mean 20.21 RMS 1.027

Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 531

Mean 23.18 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 531

Mean 16.14 RMS 1.05

Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 531

Mean 12.46 RMS 1.052

Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 531

Mean 11.08 RMS 0.9975

Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 531

Mean 20.31 RMS 0.7608

Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 531

Mean 21.08 RMS 0.7737

Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 531

Mean 14.82 RMS 0.8256

Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 531

Mean 19.55 RMS 0.7757

Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01 Entries 528

Mean 14.24 RMS 0.9847

Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02 Entries 528

Mean 14.52 RMS 0.8832

Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03 Entries 528

Mean 9.011 RMS 0.8393

Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04 Entries 528

Mean 20.27 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05 Entries 528

Mean 23.26 RMS 0.9687

Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06 Entries 528

Mean 16.08 RMS 1.09

Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07 Entries 528

Mean 12.52 RMS 1.059

Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08 Entries 528

Mean 11.2 RMS 0.9957

Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09 Entries 528

Mean 20.37 RMS 0.7643

Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10 Entries 528

Mean 21.11 RMS 0.7692

Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11 Entries 528

Mean 14.81 RMS 0.8406

Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12 Entries 528

Mean 37.66 RMS 14.76

Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 531 Mean 14.31

RMS 0.9481 Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 531 Mean 14.48

RMS 0.8878 Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 531 Mean 28.75

RMS 15.65 Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 531 Mean 20.19

RMS 1.02 Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 531 Mean 23.12

RMS 1.064 Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 531 Mean 16

RMS 1.084 Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 531 Mean 12.42

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 531 Mean 11.16

RMS 0.9535 Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 531 Mean 20.38

RMS 0.7478 Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 531 Mean 21.13

RMS 0.7733 Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 531 Mean 14.79

RMS 0.8561 Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 531 Mean 19.46

RMS 0.8049 Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01 Entries 526

Mean 14.23 RMS 0.9524

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02 Entries 526

Mean 14.46 RMS 0.8325

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03 Entries 526

Mean 8.979 RMS 0.8707

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04 Entries 526

Mean 20.18 RMS 1.029

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05 Entries 526

Mean 23.13 RMS 1.013

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06 Entries 526

Mean 16.03 RMS 1.068

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07 Entries 526

Mean 12.41 RMS 1.02

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08 Entries 526

Mean 11.15 RMS 0.9696

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09 Entries 526

Mean 20.29 RMS 0.7302

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10 Entries 526

Mean 51.33 RMS 25.85

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11 Entries 526

Mean 14.78 RMS 0.8045

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12 Entries 526

Mean 19.48 RMS 0.8218

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 537 Mean 14.2

RMS 0.9856 Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 537 Mean 14.43

RMS 0.8537 Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 537 Mean 8.983

RMS 0.9264 Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 537 Mean 20.15

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 537 Mean 71.99

RMS 41.02 Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 537 Mean 16.03

RMS 1.134 Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 537 Mean 12.41

RMS 1.03 Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 537 Mean 11.12

RMS 0.9324 Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 537 Mean 20.31

RMS 0.7251 Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 537 Mean 21.11

RMS 0.7807 Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 537 Mean 14.88

RMS 0.8683 Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 537 Mean 19.5

RMS 0.7936 Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01 Entries 531

Mean 14.26 RMS 0.9379

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02 Entries 531

Mean 14.45 RMS 0.8565

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03 Entries 531

Mean 8.979 RMS 0.9234

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04 Entries 531

Mean 20.19 RMS 1.042

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05 Entries 531

Mean 23.13 RMS 1.026

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06 Entries 531

Mean 15.99 RMS 1.008

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07 Entries 531

Mean 12.39 RMS 1.058

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08 Entries 531

Mean 22.09 RMS 9.164

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09 Entries 531

Mean 20.34 RMS 0.7575

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10 Entries 531

Mean 21.07 RMS 0.7983

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11 Entries 531

Mean 14.83 RMS 0.8081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12 Entries 531

Mean 19.51 RMS 0.7723

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 528 Mean 14.4

RMS 0.9444 Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 528 Mean 14.62

RMS 0.8424 Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 528 Mean 9.165

RMS 0.8602 Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 528 Mean 20.27

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 528 Mean 23.16

RMS 1.063 Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 528 Mean 16.11

RMS 1.034 Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 528 Mean 105.6

RMS 76.66 Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 528 Mean 11.24

RMS 0.9623 Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 528 Mean 20.37

RMS 0.7295 Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 528 Mean 21.2

RMS 0.7461 Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 528 Mean 14.87

RMS 0.8148 Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 528 Mean 19.58

RMS 0.7941 Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 525

Mean 14.29 RMS 0.9689

Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 525

Mean 14.57 RMS 0.8802

Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 525

Mean 9.177 RMS 0.8864

Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 525

Mean 20.27 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 525

Mean 23.22 RMS 0.9945

Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 525

Mean 50.5 RMS 27.82

Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 525

Mean 12.54 RMS 1.078

Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 525

Mean 11.32 RMS 0.9481

Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 525

Mean 20.37 RMS 0.7613

Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 525

Mean 21.17 RMS 0.7592

Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 525

Mean 14.85 RMS 0.8898

Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 525

Mean 19.61 RMS 0.8194

Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01 Entries 531

Mean 14.39 RMS 0.9106

Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02 Entries 531

Mean 14.56 RMS 0.8794

Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03 Entries 531

Mean 9.192 RMS 0.8919

Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04 Entries 531

Mean 20.25 RMS 1.064

Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05 Entries 531

Mean 23.16 RMS 0.9978

Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06 Entries 531

Mean 16.01 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07 Entries 531

Mean 12.42 RMS 1.017

Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08 Entries 531

Mean 11.27 RMS 1.001

Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09 Entries 531

Mean 39.61 RMS 15.76

Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10 Entries 531

Mean 21.13 RMS 0.7632

Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11 Entries 531

Mean 14.82 RMS 0.8272

Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12 Entries 531

Mean 19.57 RMS 0.7663

Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 531 Mean 14.34

RMS 0.9733 Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 531 Mean 14.48

RMS 0.842 Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 531 Mean 9.13

RMS 0.8978 Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 531 Mean 38.42

RMS 15.3 Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 531 Mean 23.2

RMS 0.9871 Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 531 Mean 16.08

RMS 1.088 Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 531 Mean 12.52

RMS 1.065 Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 531 Mean 11.15

RMS 0.976 Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 531 Mean 20.28

RMS 0.7046 Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 531 Mean 21.14

RMS 0.7752 Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 531 Mean 14.89

RMS 0.8307 Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 531 Mean 19.58

RMS 0.8107 Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01 Entries 531

Mean 14.32 RMS 0.9754

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02 Entries 531

Mean 14.47 RMS 0.8832

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03 Entries 531

Mean 9.006 RMS 0.9458

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04 Entries 531

Mean 20.15 RMS 1.067

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05 Entries 531

Mean 23.06 RMS 1.028

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06 Entries 531

Mean 15.91 RMS 1.056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07 Entries 531

Mean 12.38 RMS 1.064

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08 Entries 531

Mean 11.06 RMS 1.017

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09 Entries 531

Mean 20.3 RMS 0.7207

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10 Entries 531

Mean 21.07 RMS 0.7899

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11 Entries 531

Mean 51.72 RMS 29.82

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12 Entries 531

Mean 19.52 RMS 0.7745

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01 08TE01

Entries 531 Mean 14.35

RMS 0.9847 Underflow 0

ADC for 08TE01, cr/chan=005/048, tube=P08TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02 08TE02

Entries 531 Mean 42.01

RMS 21.65 Underflow 0

ADC for 08TE02, cr/chan=005/049, tube=P08TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03 08TE03

Entries 531 Mean 9.085

RMS 0.8778 Underflow 0

ADC for 08TE03, cr/chan=005/050, tube=P08TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04 08TE04

Entries 531 Mean 20.22

RMS 1.038 Underflow 0

ADC for 08TE04, cr/chan=005/108, tube=P08TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05 08TE05

Entries 531 Mean 23.14

RMS 1.013 Underflow 0

ADC for 08TE05, cr/chan=005/109, tube=P08TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06 08TE06

Entries 531 Mean 16.02

RMS 1.099 Underflow 0

ADC for 08TE06, cr/chan=005/110, tube=P08TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07 08TE07

Entries 531 Mean 12.4

RMS 1.034 Underflow 0

ADC for 08TE07, cr/chan=005/111, tube=P08TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08 08TE08

Entries 531 Mean 11.21

RMS 0.9798 Underflow 0

ADC for 08TE08, cr/chan=005/051, tube=P08TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09 08TE09

Entries 531 Mean 20.32

RMS 0.7239 Underflow 0

ADC for 08TE09, cr/chan=005/052, tube=P08TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10 08TE10

Entries 531 Mean 21.09

RMS 0.771 Underflow 0

ADC for 08TE10, cr/chan=005/053, tube=P08TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11 08TE11

Entries 531 Mean 14.86

RMS 0.8282 Underflow 0

ADC for 08TE11, cr/chan=005/054, tube=P08TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12 08TE12

Entries 531 Mean 19.59

RMS 0.8074 Underflow 0

ADC for 08TE12, cr/chan=005/055, tube=P08TE12