Tue Oct 26 16:06:37 2004 12 towers for subsector 9TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 525

Mean 113.8 RMS 36.33

Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 525

Mean 17.55 RMS 0.8815

Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 525

Mean 18.23 RMS 0.851

Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 525

Mean 19.65 RMS 1.06

Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 525

Mean 13.05 RMS 1.183

Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 525

Mean 18.6 RMS 0.9383

Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 525

Mean 17.79 RMS 1.014

Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 525

Mean 16.54 RMS 0.9606

Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 525

Mean 16.41 RMS 0.7287

Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 525

Mean 19.6 RMS 0.7679

Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 525

Mean 20.68 RMS 0.7951

Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 525

Mean 15.85 RMS 0.9174

Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01 Entries 528

Mean 76.23 RMS 1.48

Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02 Entries 528

Mean 136 RMS 100.1

Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03 Entries 528

Mean 18.22 RMS 0.8731

Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04 Entries 528

Mean 19.62 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05 Entries 528

Mean 13.03 RMS 1.175

Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06 Entries 528

Mean 18.53 RMS 0.9227

Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07 Entries 528

Mean 17.8 RMS 0.9906

Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08 Entries 528

Mean 16.32 RMS 0.9705

Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09 Entries 528

Mean 16.36 RMS 0.7191

Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10 Entries 528

Mean 19.52 RMS 0.8184

Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11 Entries 528

Mean 20.69 RMS 0.8526

Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12 Entries 528

Mean 15.79 RMS 0.8909

Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 531 Mean 76.26

RMS 1.45 Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 531 Mean 17.34

RMS 0.8192 Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 531 Mean 64.05

RMS 38.53 Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 531 Mean 19.65

RMS 0.9879 Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 531 Mean 13.09

RMS 1.188 Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 531 Mean 18.57

RMS 0.9229 Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 531 Mean 17.83

RMS 0.9462 Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 531 Mean 16.44

RMS 0.9904 Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 531 Mean 16.34

RMS 0.7082 Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 531 Mean 19.52

RMS 0.8055 Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 531 Mean 20.61

RMS 0.7448 Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 531 Mean 15.76

RMS 0.8885 Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01 Entries 528

Mean 76.2 RMS 1.449

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02 Entries 528

Mean 17.27 RMS 0.8168

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03 Entries 528

Mean 18.2 RMS 0.8792

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04 Entries 528

Mean 182 RMS 134

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05 Entries 528

Mean 13.03 RMS 1.216

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06 Entries 528

Mean 18.5 RMS 0.9455

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07 Entries 528

Mean 17.73 RMS 0.9749

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08 Entries 528

Mean 16.32 RMS 0.9879

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09 Entries 528

Mean 16.34 RMS 0.7238

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10 Entries 528

Mean 19.47 RMS 0.778

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11 Entries 528

Mean 20.6 RMS 0.7885

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12 Entries 528

Mean 15.8 RMS 0.9268

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 528 Mean 76.19

RMS 1.394 Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 528 Mean 17.31

RMS 0.8116 Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 528 Mean 18.25

RMS 0.9144 Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 528 Mean 19.64

RMS 1.026 Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 528 Mean 127.7

RMS 93.9 Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 528 Mean 18.58

RMS 0.9503 Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 528 Mean 17.79

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 528 Mean 16.4

RMS 1.003 Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 528 Mean 16.33

RMS 0.7317 Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 528 Mean 19.46

RMS 0.8202 Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 528 Mean 20.69

RMS 0.8182 Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 528 Mean 15.81

RMS 0.916 Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01 Entries 531

Mean 76.1 RMS 1.507

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02 Entries 531

Mean 17.36 RMS 0.8145

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03 Entries 531

Mean 18.21 RMS 0.8727

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04 Entries 531

Mean 19.48 RMS 1.093

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05 Entries 531

Mean 13 RMS 1.168

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06 Entries 531

Mean 121.4 RMS 82.05

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07 Entries 531

Mean 17.79 RMS 1.057

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08 Entries 531

Mean 16.36 RMS 0.9942

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09 Entries 531

Mean 16.3 RMS 0.6968

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10 Entries 531

Mean 19.48 RMS 0.8031

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11 Entries 531

Mean 20.64 RMS 0.7917

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12 Entries 531

Mean 15.76 RMS 0.8932

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 526 Mean 75.95

RMS 1.518 Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 526 Mean 17.29

RMS 0.8088 Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 526 Mean 18.22

RMS 0.8476 Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 526 Mean 19.58

RMS 1.03 Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 526 Mean 13.01

RMS 1.175 Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 526 Mean 18.58

RMS 0.9025 Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 526 Mean 195.2

RMS 151.6 Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 526 Mean 16.36

RMS 0.9699 Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 526 Mean 16.27

RMS 0.7154 Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 526 Mean 19.47

RMS 0.7814 Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 526 Mean 20.62

RMS 0.8452 Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 526 Mean 15.72

RMS 0.8666 Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 531

Mean 76.17 RMS 1.545

Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 531

Mean 17.26 RMS 0.8109

Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 531

Mean 18.18 RMS 0.8635

Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 531

Mean 19.49 RMS 1.048

Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 531

Mean 12.98 RMS 1.15

Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 531

Mean 18.49 RMS 0.9233

Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 531

Mean 17.78 RMS 1.003

Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 531

Mean 82.42 RMS 56.41

Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 531

Mean 16.26 RMS 0.7354

Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 531

Mean 19.36 RMS 0.7397

Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 531

Mean 20.54 RMS 0.7835

Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 531

Mean 15.69 RMS 0.9248

Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01 Entries 533

Mean 76.09 RMS 1.49

Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02 Entries 533

Mean 17.29 RMS 0.7586

Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03 Entries 533

Mean 18.17 RMS 0.857

Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04 Entries 533

Mean 19.53 RMS 0.9845

Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05 Entries 533

Mean 12.98 RMS 1.167

Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06 Entries 533

Mean 18.51 RMS 0.9242

Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07 Entries 533

Mean 17.71 RMS 0.9297

Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08 Entries 533

Mean 16.27 RMS 0.9797

Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09 Entries 533

Mean 138.3 RMS 103.1

Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10 Entries 533

Mean 19.43 RMS 0.7806

Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11 Entries 533

Mean 20.59 RMS 0.7688

Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12 Entries 533

Mean 15.6 RMS 0.8935

Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 531 Mean 75.95

RMS 1.409 Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 531 Mean 17.3

RMS 0.8372 Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 531 Mean 18.09

RMS 0.8588 Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 531 Mean 19.52

RMS 1.053 Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 531 Mean 12.89

RMS 1.214 Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 531 Mean 18.42

RMS 0.9383 Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 531 Mean 17.7

RMS 0.9624 Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 531 Mean 16.25

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 531 Mean 16.28

RMS 0.7391 Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 531 Mean 56.06

RMS 30.8 Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 531 Mean 20.58

RMS 0.8161 Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 531 Mean 15.6

RMS 0.9317 Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01 Entries 531

Mean 75.77 RMS 1.532

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02 Entries 531

Mean 17.24 RMS 0.8009

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03 Entries 531

Mean 18.09 RMS 0.8234

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04 Entries 531

Mean 19.43 RMS 1.038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05 Entries 531

Mean 12.81 RMS 1.181

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06 Entries 531

Mean 18.34 RMS 0.9586

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07 Entries 531

Mean 17.71 RMS 0.9744

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08 Entries 531

Mean 16.18 RMS 1.022

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09 Entries 531

Mean 16.2 RMS 0.7078

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10 Entries 531

Mean 19.3 RMS 0.7608

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11 Entries 531

Mean 44.21 RMS 19.08

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12 Entries 531

Mean 15.54 RMS 0.9081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01 09TA01

Entries 528 Mean 76.03

RMS 1.441 Underflow 0

ADC for 09TA01, cr/chan=005/056, tube=P09TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02 09TA02

Entries 528 Mean 17.25

RMS 0.7736 Underflow 0

ADC for 09TA02, cr/chan=005/057, tube=P09TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03 09TA03

Entries 528 Mean 18.13

RMS 0.852 Underflow 0

ADC for 09TA03, cr/chan=005/058, tube=P09TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04 09TA04

Entries 528 Mean 19.47

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 09TA04, cr/chan=005/104, tube=P09TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05 09TA05

Entries 528 Mean 12.91

RMS 1.187 Underflow 0

ADC for 09TA05, cr/chan=005/105, tube=P09TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06 09TA06

Entries 528 Mean 18.38

RMS 0.9055 Underflow 0

ADC for 09TA06, cr/chan=005/106, tube=P09TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07 09TA07

Entries 528 Mean 17.7

RMS 0.9506 Underflow 0

ADC for 09TA07, cr/chan=005/107, tube=P09TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08 09TA08

Entries 528 Mean 16.22

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 09TA08, cr/chan=005/059, tube=P09TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09 09TA09

Entries 528 Mean 16.22

RMS 0.7116 Underflow 0

ADC for 09TA09, cr/chan=005/060, tube=P09TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10 09TA10

Entries 528 Mean 19.36

RMS 0.7303 Underflow 0

ADC for 09TA10, cr/chan=005/061, tube=P09TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11 09TA11

Entries 528 Mean 20.64

RMS 0.8256 Underflow 0

ADC for 09TA11, cr/chan=005/062, tube=P09TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12 09TA12

Entries 528 Mean 128.1

RMS 96.8 Underflow 0

ADC for 09TA12, cr/chan=005/063, tube=P09TA12