Tue Oct 26 16:07:05 2004 12 towers for subsector 9TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 528

Mean 398.1 RMS 312.6

Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 528

Mean 25.3 RMS 0.9361

Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 528

Mean 25.36 RMS 0.9231

Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 528

Mean 22.38 RMS 0.9869

Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 528

Mean 12.09 RMS 0.8804

Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 528

Mean 7.759 RMS 0.9379

Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 528

Mean 21.13 RMS 0.9487

Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 528

Mean 28.96 RMS 1.101

Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 528

Mean 25.27 RMS 0.922

Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 528

Mean 23.93 RMS 0.8856

Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 528

Mean 23.01 RMS 0.7189

Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 528

Mean 22.52 RMS 0.756

Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01 Entries 531

Mean 28.21 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02 Entries 531

Mean 753.7 RMS 611

Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03 Entries 531

Mean 25.3 RMS 0.9936

Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04 Entries 531

Mean 22.26 RMS 0.9354

Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05 Entries 531

Mean 12.13 RMS 0.897

Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06 Entries 531

Mean 7.774 RMS 0.9437

Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07 Entries 531

Mean 21.2 RMS 0.9396

Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08 Entries 531

Mean 29.05 RMS 1.065

Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09 Entries 531

Mean 25.23 RMS 0.9256

Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10 Entries 531

Mean 23.84 RMS 0.888

Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11 Entries 531

Mean 23.05 RMS 0.6992

Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12 Entries 531

Mean 22.39 RMS 0.7788

Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 531 Mean 28.25

RMS 1.034 Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 531 Mean 25.32

RMS 0.9609 Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 531 Mean 475.4

RMS 374.3 Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 531 Mean 22.35

RMS 0.9612 Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 531 Mean 12.05

RMS 0.9055 Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 531 Mean 7.712

RMS 1.009 Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 531 Mean 21.12

RMS 0.9458 Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 531 Mean 29.17

RMS 1.134 Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 531 Mean 25.33

RMS 0.8837 Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 531 Mean 23.78

RMS 0.9466 Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 531 Mean 23.05

RMS 0.6748 Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 531 Mean 22.46

RMS 0.7663 Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01 Entries 528

Mean 28.15 RMS 1.017

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02 Entries 528

Mean 25.31 RMS 0.9845

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03 Entries 528

Mean 25.43 RMS 0.9762

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04 Entries 528

Mean 277.6 RMS 203.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05 Entries 528

Mean 12.2 RMS 0.8558

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06 Entries 528

Mean 7.902 RMS 0.9951

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07 Entries 528

Mean 21.14 RMS 0.9551

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08 Entries 528

Mean 29.12 RMS 1.087

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09 Entries 528

Mean 25.26 RMS 0.8709

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10 Entries 528

Mean 23.89 RMS 0.891

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11 Entries 528

Mean 23.11 RMS 0.6804

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12 Entries 528

Mean 22.36 RMS 0.7307

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 531 Mean 28.15

RMS 0.9645 Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 531 Mean 25.23

RMS 0.9577 Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 531 Mean 25.34

RMS 0.9771 Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 531 Mean 22.44

RMS 0.9458 Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 531 Mean 611.1

RMS 493.3 Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 531 Mean 7.859

RMS 0.9727 Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 531 Mean 21.14

RMS 0.929 Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 531 Mean 29.22

RMS 1.06 Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 531 Mean 25.32

RMS 0.9136 Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 531 Mean 23.83

RMS 0.8586 Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 531 Mean 23.16

RMS 0.6733 Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 531 Mean 22.34

RMS 0.8146 Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01 Entries 525

Mean 28.1 RMS 1.047

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02 Entries 525

Mean 25.24 RMS 1.028

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03 Entries 525

Mean 25.37 RMS 0.9784

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04 Entries 525

Mean 22.22 RMS 0.9704

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05 Entries 525

Mean 12.2 RMS 0.8957

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06 Entries 525

Mean 901.5 RMS 676.2

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07 Entries 525

Mean 21.3 RMS 0.9594

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08 Entries 525

Mean 29.17 RMS 1.088

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09 Entries 525

Mean 25.22 RMS 0.9393

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10 Entries 525

Mean 23.88 RMS 0.8684

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11 Entries 525

Mean 23.1 RMS 0.6474

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12 Entries 525

Mean 22.45 RMS 0.7805

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 525 Mean 28.15

RMS 1.013 Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 525 Mean 25.26

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 525 Mean 25.29

RMS 0.9597 Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 525 Mean 22.15

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 525 Mean 12.11

RMS 0.961 Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 525 Mean 8.082

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 525 Mean 1160

RMS 878.8 Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 525 Mean 29.18

RMS 1.163 Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 525 Mean 25.21

RMS 0.915 Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 525 Mean 23.85

RMS 0.8964 Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 525 Mean 23.1

RMS 0.6591 Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 525 Mean 22.35

RMS 0.7846 Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 531

Mean 28.15 RMS 1.031

Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 531

Mean 25.28 RMS 0.9687

Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 531

Mean 25.31 RMS 0.967

Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 531

Mean 22.28 RMS 0.9409

Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 531

Mean 12.11 RMS 0.868

Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 531

Mean 7.857 RMS 1.002

Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 531

Mean 21.15 RMS 0.9102

Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 531

Mean 315.5 RMS 224.6

Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 531

Mean 25.23 RMS 0.9322

Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 531

Mean 23.8 RMS 0.8911

Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 531

Mean 23.1 RMS 0.6869

Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 531

Mean 22.41 RMS 0.7618

Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01 Entries 531

Mean 28.17 RMS 0.9756

Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02 Entries 531

Mean 25.18 RMS 0.9415

Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03 Entries 531

Mean 25.28 RMS 0.8906

Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04 Entries 531

Mean 22.34 RMS 0.9563

Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05 Entries 531

Mean 12 RMS 0.8668

Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06 Entries 531

Mean 7.678 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07 Entries 531

Mean 21.14 RMS 0.8884

Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08 Entries 531

Mean 29.17 RMS 1.148

Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09 Entries 531

Mean 475 RMS 366.2

Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10 Entries 531

Mean 24.03 RMS 0.8632

Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11 Entries 531

Mean 23.1 RMS 0.7042

Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12 Entries 531

Mean 22.21 RMS 0.7329

Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 529 Mean 28.11

RMS 0.9991 Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 529 Mean 25.19

RMS 0.9733 Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 529 Mean 25.27

RMS 0.8973 Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 529 Mean 22.33

RMS 0.9377 Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 529 Mean 12.01

RMS 0.875 Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 529 Mean 7.677

RMS 0.9835 Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 529 Mean 21.15

RMS 0.9642 Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 529 Mean 29

RMS 1.072 Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 529 Mean 25.2

RMS 0.8825 Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 529 Mean 236.8

RMS 161.7 Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 529 Mean 23.05

RMS 0.6857 Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 529 Mean 22.41

RMS 0.7455 Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01 Entries 528

Mean 28.13 RMS 0.9936

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02 Entries 528

Mean 25.2 RMS 0.9956

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03 Entries 528

Mean 25.34 RMS 0.9527

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04 Entries 528

Mean 22.3 RMS 0.9758

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05 Entries 528

Mean 12.01 RMS 0.9324

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06 Entries 528

Mean 7.591 RMS 0.9551

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07 Entries 528

Mean 21.16 RMS 0.9956

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08 Entries 528

Mean 29.12 RMS 1.125

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09 Entries 528

Mean 25.22 RMS 0.9081

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10 Entries 528

Mean 23.97 RMS 0.8871

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11 Entries 528

Mean 331.9 RMS 238.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12 Entries 528

Mean 22.46 RMS 0.7603

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01 09TB01

Entries 531 Mean 28.1

RMS 0.9805 Underflow 0

ADC for 09TB01, cr/chan=005/064, tube=P09TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02 09TB02

Entries 531 Mean 25.19

RMS 0.9779 Underflow 0

ADC for 09TB02, cr/chan=005/065, tube=P09TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03 09TB03

Entries 531 Mean 25.21

RMS 0.9038 Underflow 0

ADC for 09TB03, cr/chan=005/066, tube=P09TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04 09TB04

Entries 531 Mean 22.27

RMS 1.019 Underflow 0

ADC for 09TB04, cr/chan=005/112, tube=P09TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05 09TB05

Entries 531 Mean 11.89

RMS 0.8932 Underflow 0

ADC for 09TB05, cr/chan=005/113, tube=P09TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06 09TB06

Entries 531 Mean 7.631

RMS 1.03 Underflow 0

ADC for 09TB06, cr/chan=005/114, tube=P09TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07 09TB07

Entries 531 Mean 21.16

RMS 0.9646 Underflow 0

ADC for 09TB07, cr/chan=005/115, tube=P09TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08 09TB08

Entries 531 Mean 29.11

RMS 1.133 Underflow 0

ADC for 09TB08, cr/chan=005/067, tube=P09TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09 09TB09

Entries 531 Mean 25.2

RMS 0.9022 Underflow 0

ADC for 09TB09, cr/chan=005/068, tube=P09TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10 09TB10

Entries 531 Mean 23.9

RMS 0.8966 Underflow 0

ADC for 09TB10, cr/chan=005/069, tube=P09TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11 09TB11

Entries 531 Mean 23.08

RMS 0.6316 Underflow 0

ADC for 09TB11, cr/chan=005/070, tube=P09TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12 09TB12

Entries 531 Mean 234.7

RMS 168.7 Underflow 0

ADC for 09TB12, cr/chan=005/071, tube=P09TB12