Tue Oct 26 16:07:31 2004 12 towers for subsector 9TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 531

Mean 166.8 RMS 122.1

Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 531

Mean 16.17 RMS 0.9111

Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 531

Mean 24.78 RMS 0.7237

Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 531

Mean 25.18 RMS 0.8264

Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 531

Mean 23.57 RMS 0.8047

Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 531

Mean 23.85 RMS 0.7607

Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 531

Mean 25.66 RMS 0.7533

Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 531

Mean 24.81 RMS 0.7849

Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 531

Mean 23.11 RMS 0.9337

Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 531

Mean 28.22 RMS 0.7557

Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 531

Mean 21.87 RMS 0.7914

Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 531

Mean 23.86 RMS 0.8145

Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01 Entries 525

Mean 16.17 RMS 0.9312

Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02 Entries 525

Mean 179.8 RMS 134.6

Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03 Entries 525

Mean 24.8 RMS 0.7814

Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04 Entries 525

Mean 25.13 RMS 0.8277

Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05 Entries 525

Mean 23.58 RMS 0.8211

Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06 Entries 525

Mean 23.81 RMS 0.776

Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07 Entries 525

Mean 25.64 RMS 0.7885

Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08 Entries 525

Mean 24.88 RMS 0.7733

Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09 Entries 525

Mean 23.06 RMS 0.9261

Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10 Entries 525

Mean 28.12 RMS 0.7341

Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11 Entries 525

Mean 21.82 RMS 0.7506

Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12 Entries 525

Mean 23.76 RMS 0.7731

Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 525 Mean 16.05

RMS 0.9275 Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 525 Mean 16.14

RMS 0.908 Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 525 Mean 99.16

RMS 56.99 Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 525 Mean 25.12

RMS 0.8246 Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 525 Mean 23.53

RMS 0.8673 Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 525 Mean 23.77

RMS 0.7205 Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 525 Mean 25.64

RMS 0.8429 Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 525 Mean 24.91

RMS 0.7966 Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 525 Mean 23.06

RMS 0.9027 Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 525 Mean 28.05

RMS 0.772 Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 525 Mean 21.82

RMS 0.7805 Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 525 Mean 23.8

RMS 0.7719 Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01 Entries 525

Mean 16.03 RMS 0.919

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02 Entries 525

Mean 16.07 RMS 0.9735

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03 Entries 525

Mean 24.6 RMS 0.7704

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04 Entries 525

Mean 128.2 RMS 80.98

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05 Entries 525

Mean 23.57 RMS 0.7864

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06 Entries 525

Mean 23.82 RMS 0.7982

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07 Entries 525

Mean 25.61 RMS 0.7566

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08 Entries 525

Mean 24.78 RMS 0.7749

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09 Entries 525

Mean 23.06 RMS 0.9132

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10 Entries 525

Mean 28.09 RMS 0.7674

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11 Entries 525

Mean 21.72 RMS 0.7618

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12 Entries 525

Mean 23.76 RMS 0.8243

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 531 Mean 16.11

RMS 0.9145 Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 531 Mean 16.13

RMS 0.9139 Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 531 Mean 24.7

RMS 0.7311 Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 531 Mean 25.11

RMS 0.8036 Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 531 Mean 64.86

RMS 34.25 Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 531 Mean 23.71

RMS 0.7294 Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 531 Mean 25.56

RMS 0.7939 Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 531 Mean 24.83

RMS 0.7691 Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 531 Mean 23.09

RMS 0.883 Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 531 Mean 28.11

RMS 0.7365 Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 531 Mean 21.79

RMS 0.7746 Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 531 Mean 23.8

RMS 0.7477 Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01 Entries 528

Mean 16.05 RMS 0.9102

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02 Entries 528

Mean 16.15 RMS 0.9126

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03 Entries 528

Mean 24.66 RMS 0.7419

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04 Entries 528

Mean 25.09 RMS 0.8244

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05 Entries 528

Mean 23.57 RMS 0.8272

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06 Entries 528

Mean 230.4 RMS 159.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07 Entries 528

Mean 25.73 RMS 0.7666

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08 Entries 528

Mean 24.86 RMS 0.7691

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09 Entries 528

Mean 23.1 RMS 0.883

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10 Entries 528

Mean 28.1 RMS 0.7589

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11 Entries 528

Mean 21.8 RMS 0.7762

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12 Entries 528

Mean 23.77 RMS 0.7703

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 528 Mean 16.05

RMS 0.9269 Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 528 Mean 16.06

RMS 0.9194 Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 528 Mean 24.66

RMS 0.7973 Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 528 Mean 25.08

RMS 0.8424 Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 528 Mean 23.53

RMS 0.7657 Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 528 Mean 23.84

RMS 0.7265 Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 528 Mean 149.5

RMS 97.11 Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 528 Mean 24.84

RMS 0.7695 Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 528 Mean 22.99

RMS 0.894 Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 528 Mean 28.06

RMS 0.7649 Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 528 Mean 21.76

RMS 0.755 Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 528 Mean 23.76

RMS 0.7378 Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 531

Mean 16.11 RMS 0.8995

Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 531

Mean 16.08 RMS 0.9018

Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 531

Mean 24.69 RMS 0.7402

Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 531

Mean 25.05 RMS 0.8403

Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 531

Mean 23.55 RMS 0.7855

Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 531

Mean 23.69 RMS 0.7274

Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 531

Mean 25.53 RMS 0.7816

Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 531

Mean 342.7 RMS 249.9

Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 531

Mean 22.97 RMS 0.8686

Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 531

Mean 27.99 RMS 0.7907

Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 531

Mean 21.75 RMS 0.7449

Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 531

Mean 23.75 RMS 0.76

Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01 Entries 531

Mean 16.03 RMS 0.8963

Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02 Entries 531

Mean 16.14 RMS 0.9557

Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03 Entries 531

Mean 24.66 RMS 0.747

Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04 Entries 531

Mean 25.02 RMS 0.8601

Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05 Entries 531

Mean 23.43 RMS 0.7768

Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06 Entries 531

Mean 23.8 RMS 0.7924

Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07 Entries 531

Mean 25.55 RMS 0.7608

Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08 Entries 531

Mean 24.84 RMS 0.7625

Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09 Entries 531

Mean 97.87 RMS 60.71

Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10 Entries 531

Mean 28.11 RMS 0.7974

Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11 Entries 531

Mean 21.74 RMS 0.7499

Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12 Entries 531

Mean 23.77 RMS 0.7479

Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 525 Mean 16.01

RMS 0.8954 Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 525 Mean 15.99

RMS 0.9196 Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 525 Mean 24.62

RMS 0.7701 Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 525 Mean 25.02

RMS 0.7973 Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 525 Mean 23.42

RMS 0.8205 Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 525 Mean 23.69

RMS 0.763 Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 525 Mean 25.53

RMS 0.7915 Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 525 Mean 24.82

RMS 0.803 Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 525 Mean 23.12

RMS 0.8626 Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 525 Mean 374

RMS 274.6 Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 525 Mean 21.76

RMS 0.7786 Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 525 Mean 23.73

RMS 0.7344 Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01 Entries 528

Mean 15.96 RMS 0.909

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02 Entries 528

Mean 16.02 RMS 0.9474

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03 Entries 528

Mean 24.68 RMS 0.7483

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04 Entries 528

Mean 24.99 RMS 0.8233

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05 Entries 528

Mean 23.43 RMS 0.7996

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06 Entries 528

Mean 23.69 RMS 0.694

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07 Entries 528

Mean 25.49 RMS 0.7881

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08 Entries 528

Mean 24.83 RMS 0.7744

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09 Entries 528

Mean 23.03 RMS 0.9481

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10 Entries 528

Mean 28.1 RMS 0.7579

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11 Entries 528

Mean 318.4 RMS 232.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12 Entries 528

Mean 23.85 RMS 0.784

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01 09TC01

Entries 525 Mean 15.96

RMS 0.9217 Underflow 0

ADC for 09TC01, cr/chan=005/072, tube=P09TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02 09TC02

Entries 525 Mean 15.97

RMS 0.9274 Underflow 0

ADC for 09TC02, cr/chan=005/073, tube=P09TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03 09TC03

Entries 525 Mean 24.57

RMS 0.734 Underflow 0

ADC for 09TC03, cr/chan=005/074, tube=P09TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04 09TC04

Entries 525 Mean 25.01

RMS 0.7891 Underflow 0

ADC for 09TC04, cr/chan=005/116, tube=P09TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05 09TC05

Entries 525 Mean 23.51

RMS 0.7942 Underflow 0

ADC for 09TC05, cr/chan=005/117, tube=P09TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06 09TC06

Entries 525 Mean 23.76

RMS 0.7506 Underflow 0

ADC for 09TC06, cr/chan=005/118, tube=P09TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07 09TC07

Entries 525 Mean 25.48

RMS 0.782 Underflow 0

ADC for 09TC07, cr/chan=005/119, tube=P09TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08 09TC08

Entries 525 Mean 24.77

RMS 0.7246 Underflow 0

ADC for 09TC08, cr/chan=005/075, tube=P09TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09 09TC09

Entries 525 Mean 22.95

RMS 0.8739 Underflow 0

ADC for 09TC09, cr/chan=005/076, tube=P09TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10 09TC10

Entries 525 Mean 27.98

RMS 0.7658 Underflow 0

ADC for 09TC10, cr/chan=005/077, tube=P09TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11 09TC11

Entries 525 Mean 21.75

RMS 0.7607 Underflow 0

ADC for 09TC11, cr/chan=005/078, tube=P09TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12 09TC12

Entries 525 Mean 196

RMS 142.5 Underflow 0

ADC for 09TC12, cr/chan=005/079, tube=P09TC12