Tue Oct 26 16:07:57 2004 12 towers for subsector 9TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 531

Mean 288.3 RMS 226.4

Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 531

Mean 18.75 RMS 0.9218

Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 531

Mean 24.26 RMS 0.8826

Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 531

Mean 17.85 RMS 0.9742

Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 531

Mean 24.44 RMS 0.9576

Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 531

Mean 23.21 RMS 0.9098

Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 531

Mean 25.82 RMS 0.9644

Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 531

Mean 26.34 RMS 0.8765

Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 531

Mean 23.13 RMS 1.067

Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 531

Mean 23.08 RMS 0.9378

Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 531

Mean 20.16 RMS 0.7236

Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 531

Mean 22.68 RMS 1.146

Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01 Entries 528

Mean 8.364 RMS 0.9068

Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02 Entries 528

Mean 1282 RMS 985.5

Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03 Entries 528

Mean 24.28 RMS 0.8929

Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04 Entries 528

Mean 17.85 RMS 0.923

Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05 Entries 528

Mean 24.5 RMS 0.8982

Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06 Entries 528

Mean 23.32 RMS 0.8309

Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07 Entries 528

Mean 25.84 RMS 0.9917

Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08 Entries 528

Mean 26.52 RMS 0.8414

Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09 Entries 528

Mean 23.27 RMS 1.041

Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10 Entries 528

Mean 23 RMS 0.9066

Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11 Entries 528

Mean 20.17 RMS 0.7325

Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12 Entries 528

Mean 22.75 RMS 1.133

Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 531 Mean 8.079

RMS 0.873 Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 531 Mean 18.79

RMS 0.9668 Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 531 Mean 551.6

RMS 435.4 Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 531 Mean 17.82

RMS 1.005 Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 531 Mean 24.42

RMS 0.936 Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 531 Mean 23.21

RMS 0.8751 Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 531 Mean 25.76

RMS 0.9874 Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 531 Mean 26.6

RMS 0.8737 Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 531 Mean 23.11

RMS 1.042 Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 531 Mean 23.1

RMS 0.9373 Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 531 Mean 20.19

RMS 0.7646 Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 531 Mean 22.65

RMS 1.139 Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01 Entries 531

Mean 7.987 RMS 0.8754

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02 Entries 531

Mean 18.65 RMS 0.9654

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03 Entries 531

Mean 24.25 RMS 0.9529

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04 Entries 531

Mean 792.6 RMS 579

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05 Entries 531

Mean 24.73 RMS 0.9624

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06 Entries 531

Mean 23.3 RMS 0.825

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07 Entries 531

Mean 25.7 RMS 0.9674

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08 Entries 531

Mean 26.42 RMS 0.8735

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09 Entries 531

Mean 23.14 RMS 1.12

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10 Entries 531

Mean 23.05 RMS 0.9129

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11 Entries 531

Mean 20.14 RMS 0.7419

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12 Entries 531

Mean 22.64 RMS 1.103

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 531 Mean 7.962

RMS 0.8606 Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 531 Mean 18.75

RMS 0.9768 Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 531 Mean 24.26

RMS 0.9016 Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 531 Mean 17.94

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 531 Mean 218.7

RMS 149.7 Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 531 Mean 23.32

RMS 0.9098 Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 531 Mean 25.79

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 531 Mean 26.5

RMS 0.8838 Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 531 Mean 23.09

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 531 Mean 23.1

RMS 0.9284 Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 531 Mean 20.13

RMS 0.7088 Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 531 Mean 22.71

RMS 1.049 Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01 Entries 531

Mean 7.979 RMS 0.9315

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02 Entries 531

Mean 18.73 RMS 0.9972

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03 Entries 531

Mean 24.22 RMS 0.9511

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04 Entries 531

Mean 17.97 RMS 0.9775

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05 Entries 531

Mean 24.67 RMS 0.9537

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06 Entries 531

Mean 900.6 RMS 718.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07 Entries 531

Mean 26.01 RMS 1.019

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08 Entries 531

Mean 26.51 RMS 0.8964

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09 Entries 531

Mean 23.18 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10 Entries 531

Mean 23.14 RMS 0.9195

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11 Entries 531

Mean 20.18 RMS 0.7474

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12 Entries 531

Mean 22.61 RMS 1.144

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 531 Mean 7.976

RMS 0.8599 Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 531 Mean 18.69

RMS 0.9465 Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 531 Mean 24.19

RMS 0.8231 Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 531 Mean 17.92

RMS 0.994 Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 531 Mean 24.51

RMS 1.009 Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 531 Mean 23.35

RMS 0.8221 Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 531 Mean 315.5

RMS 228.9 Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 531 Mean 26.46

RMS 0.859 Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 531 Mean 23.13

RMS 1.061 Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 531 Mean 23.1

RMS 0.9054 Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 531 Mean 20.16

RMS 0.7132 Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 531 Mean 22.69

RMS 1.098 Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 528

Mean 7.896 RMS 0.8953

Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 528

Mean 18.6 RMS 1.025

Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 528

Mean 24.26 RMS 0.9144

Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 528

Mean 17.88 RMS 0.985

Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 528

Mean 24.49 RMS 0.975

Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 528

Mean 23.23 RMS 0.8532

Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 528

Mean 25.74 RMS 0.9775

Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 528

Mean 453.9 RMS 350.2

Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 528

Mean 23.11 RMS 1.076

Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 528

Mean 23.05 RMS 0.9361

Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 528

Mean 20.09 RMS 0.7262

Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 528

Mean 22.53 RMS 1.08

Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01 Entries 533

Mean 7.925 RMS 0.8866

Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02 Entries 533

Mean 18.65 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03 Entries 533

Mean 24.21 RMS 0.904

Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04 Entries 533

Mean 17.84 RMS 0.984

Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05 Entries 533

Mean 24.47 RMS 0.9653

Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06 Entries 533

Mean 23.21 RMS 0.8705

Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07 Entries 533

Mean 25.71 RMS 0.9281

Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08 Entries 533

Mean 26.4 RMS 0.8958

Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09 Entries 533

Mean 389.7 RMS 290.9

Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10 Entries 533

Mean 23.12 RMS 0.9265

Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11 Entries 533

Mean 20.04 RMS 0.7907

Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12 Entries 533

Mean 22.55 RMS 1.131

Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 528 Mean 8.032

RMS 0.8966 Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 528 Mean 18.73

RMS 0.9681 Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 528 Mean 24.27

RMS 0.8995 Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 528 Mean 17.89

RMS 0.9951 Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 528 Mean 24.48

RMS 0.9332 Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 528 Mean 23.24

RMS 0.8432 Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 528 Mean 25.74

RMS 0.9485 Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 528 Mean 26.32

RMS 0.8757 Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 528 Mean 23.18

RMS 1.055 Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 528 Mean 361.6

RMS 274.6 Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 528 Mean 20.13

RMS 0.7538 Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 528 Mean 22.63

RMS 1.086 Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01 Entries 525

Mean 8.05 RMS 0.8671

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02 Entries 525

Mean 18.68 RMS 0.9404

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03 Entries 525

Mean 24.26 RMS 0.8572

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04 Entries 525

Mean 17.79 RMS 1.005

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05 Entries 525

Mean 24.41 RMS 0.9711

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06 Entries 525

Mean 23.2 RMS 0.8867

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07 Entries 525

Mean 25.77 RMS 0.9711

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08 Entries 525

Mean 26.41 RMS 0.8851

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09 Entries 525

Mean 23.21 RMS 1.085

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10 Entries 525

Mean 23.11 RMS 0.9238

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11 Entries 525

Mean 491.7 RMS 376.2

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12 Entries 525

Mean 22.75 RMS 1.146

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01 09TD01

Entries 532 Mean 8.047

RMS 0.8734 Underflow 0

ADC for 09TD01, cr/chan=006/000, tube=P09TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02 09TD02

Entries 532 Mean 18.72

RMS 1.022 Underflow 0

ADC for 09TD02, cr/chan=006/001, tube=P09TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03 09TD03

Entries 532 Mean 24.22

RMS 0.8883 Underflow 0

ADC for 09TD03, cr/chan=006/002, tube=P09TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04 09TD04

Entries 532 Mean 17.79

RMS 0.9596 Underflow 0

ADC for 09TD04, cr/chan=006/080, tube=P09TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05 09TD05

Entries 532 Mean 24.37

RMS 0.9236 Underflow 0

ADC for 09TD05, cr/chan=006/081, tube=P09TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06 09TD06

Entries 532 Mean 23.2

RMS 0.8646 Underflow 0

ADC for 09TD06, cr/chan=006/082, tube=P09TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07 09TD07

Entries 532 Mean 25.76

RMS 0.9855 Underflow 0

ADC for 09TD07, cr/chan=006/083, tube=P09TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08 09TD08

Entries 532 Mean 26.37

RMS 0.8785 Underflow 0

ADC for 09TD08, cr/chan=006/003, tube=P09TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09 09TD09

Entries 532 Mean 23.22

RMS 1.042 Underflow 0

ADC for 09TD09, cr/chan=006/004, tube=P09TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10 09TD10

Entries 532 Mean 23.04

RMS 0.9189 Underflow 0

ADC for 09TD10, cr/chan=006/005, tube=P09TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11 09TD11

Entries 532 Mean 20.17

RMS 0.6992 Underflow 0

ADC for 09TD11, cr/chan=006/006, tube=P09TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12 09TD12

Entries 532 Mean 214.7

RMS 147.7 Underflow 0

ADC for 09TD12, cr/chan=006/007, tube=P09TD12