Tue Oct 26 16:08:23 2004 12 towers for subsector 9TE --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 531

Mean 694.4 RMS 514.2

Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 531

Mean 17.29 RMS 0.8818

Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 531

Mean 17.28 RMS 0.8505

Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 531

Mean 6.838 RMS 1.203

Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 531

Mean 9.426 RMS 1.158

Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 531

Mean 17.27 RMS 0.9641

Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 531

Mean 19.58 RMS 0.9458

Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 531

Mean 23.58 RMS 0.8474

Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 531

Mean 18.21 RMS 0.9576

Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 531

Mean 23.19 RMS 0.8828

Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 531

Mean 22.85 RMS 0.7696

Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 531

Mean 28.85 RMS 0.8278

Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01 Entries 528

Mean 11.89 RMS 0.9054

Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02 Entries 528

Mean 18.75 RMS 1.712

Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03 Entries 528

Mean 17.16 RMS 0.8812

Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04 Entries 528

Mean 6.777 RMS 1.179

Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05 Entries 528

Mean 9.466 RMS 1.124

Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06 Entries 528

Mean 17.27 RMS 1.031

Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07 Entries 528

Mean 19.59 RMS 0.8853

Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08 Entries 528

Mean 23.67 RMS 0.8897

Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09 Entries 528

Mean 18.27 RMS 0.9656

Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10 Entries 528

Mean 23.13 RMS 0.9204

Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11 Entries 528

Mean 22.76 RMS 0.8024

Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12 Entries 528

Mean 28.94 RMS 0.867

Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 531 Mean 11.91

RMS 0.9388 Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 531 Mean 17.18

RMS 0.8644 Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 531 Mean 269.3

RMS 185 Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 531 Mean 6.859

RMS 1.255 Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 531 Mean 9.469

RMS 1.255 Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 531 Mean 17.28

RMS 1.041 Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 531 Mean 19.63

RMS 0.99 Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 531 Mean 23.83

RMS 0.9111 Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 531 Mean 18.22

RMS 0.982 Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 531 Mean 23.13

RMS 0.8715 Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 531 Mean 22.75

RMS 0.8184 Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 531 Mean 28.87

RMS 0.8452 Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01 Entries 526

Mean 11.96 RMS 0.9742

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02 Entries 526

Mean 17.15 RMS 0.9295

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03 Entries 526

Mean 17.09 RMS 0.8676

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04 Entries 526

Mean 449.6 RMS 349.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05 Entries 526

Mean 9.447 RMS 1.122

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06 Entries 526

Mean 17.17 RMS 1.019

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07 Entries 526

Mean 19.55 RMS 0.8851

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08 Entries 526

Mean 23.63 RMS 0.9321

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09 Entries 526

Mean 18.21 RMS 0.9347

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10 Entries 526

Mean 23.05 RMS 0.9112

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11 Entries 526

Mean 22.74 RMS 0.8419

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12 Entries 526

Mean 28.83 RMS 0.8409

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 537 Mean 11.91

RMS 0.9554 Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 537 Mean 17.13

RMS 0.9259 Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 537 Mean 17.11

RMS 0.8765 Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 537 Mean 7.199

RMS 1.211 Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 537 Mean 928.5

RMS 721 Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 537 Mean 17.38

RMS 1.057 Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 537 Mean 19.59

RMS 0.8568 Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 537 Mean 23.65

RMS 0.9071 Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 537 Mean 18.22

RMS 0.9889 Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 537 Mean 23.11

RMS 0.9037 Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 537 Mean 22.82

RMS 0.8075 Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 537 Mean 28.88

RMS 0.889 Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01 Entries 531

Mean 11.96 RMS 0.9408

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02 Entries 531

Mean 17.13 RMS 0.8952

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03 Entries 531

Mean 17.11 RMS 0.8487

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04 Entries 531

Mean 6.972 RMS 1.231

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05 Entries 531

Mean 9.482 RMS 1.242

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06 Entries 531

Mean 416.1 RMS 307.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07 Entries 531

Mean 20.04 RMS 1.011

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08 Entries 531

Mean 23.67 RMS 0.9385

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09 Entries 531

Mean 18.24 RMS 0.9444

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10 Entries 531

Mean 22.99 RMS 0.9478

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11 Entries 531

Mean 22.67 RMS 0.8157

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12 Entries 531

Mean 28.83 RMS 0.8578

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 528 Mean 12.02

RMS 0.8948 Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 528 Mean 17.15

RMS 0.9392 Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 528 Mean 17.08

RMS 0.8758 Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 528 Mean 6.896

RMS 1.117 Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 528 Mean 9.445

RMS 1.166 Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 528 Mean 17.47

RMS 1.007 Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 528 Mean 284.2

RMS 202 Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 528 Mean 23.56

RMS 0.875 Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 528 Mean 18.28

RMS 0.9579 Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 528 Mean 23.01

RMS 0.8801 Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 528 Mean 22.67

RMS 0.7929 Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 528 Mean 28.72

RMS 0.8417 Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 525

Mean 12.05 RMS 0.954

Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 525

Mean 17.26 RMS 0.9545

Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 525

Mean 17.29 RMS 0.8632

Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 525

Mean 6.916 RMS 1.15

Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 525

Mean 9.514 RMS 1.162

Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 525

Mean 17.22 RMS 1.027

Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 525

Mean 19.52 RMS 0.9309

Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 525

Mean 760.4 RMS 554.9

Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 525

Mean 18.25 RMS 0.9796

Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 525

Mean 22.97 RMS 0.858

Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 525

Mean 22.68 RMS 0.7903

Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 525

Mean 28.81 RMS 0.8826

Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01 Entries 531

Mean 11.9 RMS 0.9012

Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02 Entries 531

Mean 17.13 RMS 0.918

Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03 Entries 531

Mean 17.06 RMS 0.8539

Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04 Entries 531

Mean 6.863 RMS 1.141

Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05 Entries 531

Mean 9.388 RMS 1.196

Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06 Entries 531

Mean 17.08 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07 Entries 531

Mean 19.47 RMS 0.8483

Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08 Entries 531

Mean 23.61 RMS 0.9088

Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09 Entries 531

Mean 339.3 RMS 237.8

Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10 Entries 531

Mean 22.99 RMS 0.8851

Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11 Entries 531

Mean 22.65 RMS 0.8305

Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12 Entries 531

Mean 28.73 RMS 0.833

Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 531 Mean 11.93

RMS 0.9672 Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 531 Mean 17.17

RMS 0.9166 Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 531 Mean 17.11

RMS 0.8831 Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 531 Mean 6.895

RMS 1.195 Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 531 Mean 9.416

RMS 1.227 Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 531 Mean 17.19

RMS 1.028 Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 531 Mean 19.51

RMS 0.9213 Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 531 Mean 23.6

RMS 0.9236 Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 531 Mean 18.34

RMS 0.9415 Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 531 Mean 442.1

RMS 327.8 Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 531 Mean 22.7

RMS 0.825 Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 531 Mean 28.76

RMS 0.8521 Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01 Entries 531

Mean 11.89 RMS 0.9251

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02 Entries 531

Mean 16.99 RMS 0.8712

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03 Entries 531

Mean 16.96 RMS 0.8063

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04 Entries 531

Mean 6.87 RMS 1.156

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05 Entries 531

Mean 9.371 RMS 1.198

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06 Entries 531

Mean 17.17 RMS 0.9672

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07 Entries 531

Mean 19.54 RMS 0.8567

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08 Entries 531

Mean 23.52 RMS 0.8899

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09 Entries 531

Mean 18.04 RMS 0.9783

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10 Entries 531

Mean 23.07 RMS 0.8859

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11 Entries 531

Mean 829.4 RMS 619.4

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12 Entries 531

Mean 28.82 RMS 0.8459

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01 09TE01

Entries 531 Mean 11.97

RMS 0.9523 Underflow 0

ADC for 09TE01, cr/chan=006/008, tube=P09TE01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02 09TE02

Entries 531 Mean 17.08

RMS 0.9177 Underflow 0

ADC for 09TE02, cr/chan=006/009, tube=P09TE02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03 09TE03

Entries 531 Mean 17.09

RMS 0.8851 Underflow 0

ADC for 09TE03, cr/chan=006/010, tube=P09TE03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04 09TE04

Entries 531 Mean 6.842

RMS 1.205 Underflow 0

ADC for 09TE04, cr/chan=006/084, tube=P09TE04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05 09TE05

Entries 531 Mean 9.397

RMS 1.211 Underflow 0

ADC for 09TE05, cr/chan=006/085, tube=P09TE05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06 09TE06

Entries 531 Mean 17.18

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 09TE06, cr/chan=006/086, tube=P09TE06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07 09TE07

Entries 531 Mean 19.5

RMS 0.9335 Underflow 0

ADC for 09TE07, cr/chan=006/087, tube=P09TE07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08 09TE08

Entries 531 Mean 23.66

RMS 0.8935 Underflow 0

ADC for 09TE08, cr/chan=006/011, tube=P09TE08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09 09TE09

Entries 531 Mean 18.09

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 09TE09, cr/chan=006/012, tube=P09TE09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10 09TE10

Entries 531 Mean 23.05

RMS 0.8781 Underflow 0

ADC for 09TE10, cr/chan=006/013, tube=P09TE10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11 09TE11

Entries 531 Mean 22.88

RMS 0.8368 Underflow 0

ADC for 09TE11, cr/chan=006/014, tube=P09TE11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12 09TE12

Entries 531 Mean 987.1

RMS 697.3 Underflow 0

ADC for 09TE12, cr/chan=006/015, tube=P09TE12