Tue Oct 26 16:08:49 2004 12 towers for subsector 10TA --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 525

Mean 90.02 RMS 61.19

Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 525

Mean 12.97 RMS 0.7617

Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 525

Mean 19.95 RMS 0.7439

Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 525

Mean 21.49 RMS 1.015

Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 525

Mean 18.41 RMS 0.8931

Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 525

Mean 20.58 RMS 1.031

Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 525

Mean 23.62 RMS 0.8926

Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 525

Mean 20.64 RMS 0.856

Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 525

Mean 15.43 RMS 0.9327

Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 525

Mean 9.4 RMS 0.972

Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 525

Mean 16.31 RMS 0.8207

Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 525

Mean 16.05 RMS 0.8703

Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01 Entries 528

Mean 13.39 RMS 0.8299

Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02 Entries 528

Mean 212.1 RMS 158.4

Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03 Entries 528

Mean 19.96 RMS 0.7553

Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04 Entries 528

Mean 21.56 RMS 1.004

Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05 Entries 528

Mean 18.43 RMS 0.8807

Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06 Entries 528

Mean 20.48 RMS 0.9826

Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07 Entries 528

Mean 23.57 RMS 0.8518

Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08 Entries 528

Mean 20.73 RMS 0.8452

Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09 Entries 528

Mean 15.41 RMS 0.923

Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10 Entries 528

Mean 9.367 RMS 1.016

Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11 Entries 528

Mean 16.29 RMS 0.8469

Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12 Entries 528

Mean 16.03 RMS 0.9551

Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 531 Mean 13.37

RMS 0.8088 Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 531 Mean 12.98

RMS 0.7103 Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 531 Mean 512.1

RMS 388.6 Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 531 Mean 21.56

RMS 0.9653 Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 531 Mean 18.35

RMS 0.9073 Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 531 Mean 20.49

RMS 0.9921 Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 531 Mean 23.57

RMS 0.9123 Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 531 Mean 20.85

RMS 0.8642 Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 531 Mean 15.44

RMS 0.9515 Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 531 Mean 9.365

RMS 1.015 Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 531 Mean 16.28

RMS 0.7992 Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 531 Mean 16.08

RMS 0.9006 Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01 Entries 528

Mean 13.4 RMS 0.8444

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02 Entries 528

Mean 12.94 RMS 0.7208

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03 Entries 528

Mean 19.88 RMS 0.7097

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04 Entries 528

Mean 235 RMS 165.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05 Entries 528

Mean 18.49 RMS 0.9003

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06 Entries 528

Mean 20.46 RMS 0.9446

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07 Entries 528

Mean 23.52 RMS 0.8681

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08 Entries 528

Mean 20.59 RMS 0.8373

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09 Entries 528

Mean 15.31 RMS 0.9667

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10 Entries 528

Mean 9.273 RMS 0.9835

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11 Entries 528

Mean 16.22 RMS 0.7608

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12 Entries 528

Mean 16.06 RMS 0.8801

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 528 Mean 13.3

RMS 0.8311 Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 528 Mean 12.9

RMS 0.7077 Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 528 Mean 19.84

RMS 0.7264 Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 528 Mean 21.71

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 528 Mean 352

RMS 258.5 Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 528 Mean 20.58

RMS 1.053 Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 528 Mean 23.68

RMS 0.895 Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 528 Mean 20.63

RMS 0.8271 Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 528 Mean 15.46

RMS 0.9056 Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 528 Mean 9.411

RMS 0.996 Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 528 Mean 16.25

RMS 0.8274 Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 528 Mean 16.12

RMS 0.9437 Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01 Entries 531

Mean 13.3 RMS 0.8309

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02 Entries 531

Mean 12.9 RMS 0.7647

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03 Entries 531

Mean 19.83 RMS 0.7666

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04 Entries 531

Mean 21.64 RMS 1.057

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05 Entries 531

Mean 18.43 RMS 0.9167

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06 Entries 531

Mean 334.1 RMS 235.2

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07 Entries 531

Mean 23.78 RMS 0.8724

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08 Entries 531

Mean 20.57 RMS 0.8457

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09 Entries 531

Mean 15.35 RMS 0.9217

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10 Entries 531

Mean 9.377 RMS 1.035

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11 Entries 531

Mean 16.18 RMS 0.7962

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12 Entries 531

Mean 16.08 RMS 0.9338

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 526 Mean 13.32

RMS 0.802 Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 526 Mean 12.94

RMS 0.7177 Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 526 Mean 19.9

RMS 0.7863 Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 526 Mean 21.61

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 526 Mean 18.35

RMS 0.9044 Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 526 Mean 20.44

RMS 0.9429 Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 526 Mean 23.61

RMS 0.8985 Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 526 Mean 274.9

RMS 204.6 Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 526 Mean 15.38

RMS 0.959 Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 526 Mean 9.384

RMS 0.9851 Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 526 Mean 16.23

RMS 0.8047 Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 526 Mean 16.07

RMS 0.9046 Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 531

Mean 13.31 RMS 0.8208

Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 531

Mean 12.96 RMS 0.7455

Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 531

Mean 19.82 RMS 0.75

Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 531

Mean 21.63 RMS 0.9546

Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 531

Mean 18.26 RMS 0.8599

Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 531

Mean 20.42 RMS 1.085

Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 531

Mean 83.07 RMS 47.77

Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 531

Mean 20.63 RMS 0.8115

Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 531

Mean 15.42 RMS 0.9137

Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 531

Mean 9.433 RMS 0.988

Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 531

Mean 16.25 RMS 0.7915

Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 531

Mean 16.22 RMS 0.8816

Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01 Entries 533

Mean 13.36 RMS 0.8585

Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02 Entries 533

Mean 12.95 RMS 0.7489

Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03 Entries 533

Mean 19.76 RMS 0.7679

Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04 Entries 533

Mean 21.67 RMS 1.009

Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05 Entries 533

Mean 18.27 RMS 0.8877

Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06 Entries 533

Mean 20.24 RMS 0.9472

Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07 Entries 533

Mean 23.56 RMS 0.9078

Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08 Entries 533

Mean 20.53 RMS 0.8563

Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09 Entries 533

Mean 256.9 RMS 202.3

Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10 Entries 533

Mean 9.51 RMS 0.9774

Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11 Entries 533

Mean 16.19 RMS 0.8276

Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12 Entries 533

Mean 16.35 RMS 0.9438

Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 531 Mean 13.26

RMS 0.8241 Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 531 Mean 12.92

RMS 0.6905 Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 531 Mean 19.79

RMS 0.746 Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 531 Mean 21.71

RMS 1.031 Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 531 Mean 18.2

RMS 0.8783 Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 531 Mean 20.18

RMS 0.9683 Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 531 Mean 23.54

RMS 0.904 Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 531 Mean 20.53

RMS 0.8147 Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 531 Mean 15.6

RMS 0.843 Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 531 Mean 316.1

RMS 242.7 Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 531 Mean 16.18

RMS 0.8272 Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 531 Mean 16.32

RMS 0.8775 Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01 Entries 531

Mean 13.27 RMS 0.8199

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02 Entries 531

Mean 12.88 RMS 0.7291

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03 Entries 531

Mean 19.8 RMS 0.7542

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04 Entries 531

Mean 21.67 RMS 1.006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05 Entries 531

Mean 18.24 RMS 0.9146

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06 Entries 531

Mean 20.18 RMS 0.973

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07 Entries 531

Mean 23.51 RMS 0.8665

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08 Entries 531

Mean 20.57 RMS 0.8462

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09 Entries 531

Mean 15.5 RMS 0.9111

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10 Entries 531

Mean 9.345 RMS 0.9703

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11 Entries 531

Mean 114 RMS 73.45

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12 Entries 531

Mean 16.36 RMS 0.8676

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01 10TA01

Entries 528 Mean 13.24

RMS 0.8605 Underflow 0

ADC for 10TA01, cr/chan=006/016, tube=P10TA01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02 10TA02

Entries 528 Mean 12.87

RMS 0.7487 Underflow 0

ADC for 10TA02, cr/chan=006/017, tube=P10TA02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03 10TA03

Entries 528 Mean 19.69

RMS 0.7445 Underflow 0

ADC for 10TA03, cr/chan=006/018, tube=P10TA03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04 10TA04

Entries 528 Mean 21.63

RMS 1.062 Underflow 0

ADC for 10TA04, cr/chan=006/088, tube=P10TA04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05 10TA05

Entries 528 Mean 18.24

RMS 0.9118 Underflow 0

ADC for 10TA05, cr/chan=006/089, tube=P10TA05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06 10TA06

Entries 528 Mean 20.17

RMS 0.962 Underflow 0

ADC for 10TA06, cr/chan=006/090, tube=P10TA06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07 10TA07

Entries 528 Mean 23.52

RMS 0.9251 Underflow 0

ADC for 10TA07, cr/chan=006/091, tube=P10TA07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08 10TA08

Entries 528 Mean 20.5

RMS 0.8303 Underflow 0

ADC for 10TA08, cr/chan=006/019, tube=P10TA08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09 10TA09

Entries 528 Mean 15.36

RMS 0.9243 Underflow 0

ADC for 10TA09, cr/chan=006/020, tube=P10TA09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10 10TA10

Entries 528 Mean 9.371

RMS 0.9801 Underflow 0

ADC for 10TA10, cr/chan=006/021, tube=P10TA10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11 10TA11

Entries 528 Mean 16.25

RMS 0.8528 Underflow 0

ADC for 10TA11, cr/chan=006/022, tube=P10TA11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12 10TA12

Entries 528 Mean 240.9

RMS 182.6 Underflow 0

ADC for 10TA12, cr/chan=006/023, tube=P10TA12