Tue Oct 26 16:09:16 2004 12 towers for subsector 10TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 528

Mean 81.12 RMS 59.39

Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 528

Mean 18.18 RMS 0.752

Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 528

Mean 13.59 RMS 0.8656

Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 528

Mean 14.95 RMS 0.9805

Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 528

Mean 19.65 RMS 0.9719

Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 528

Mean 23.28 RMS 0.979

Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 528

Mean 23.94 RMS 0.9595

Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 528

Mean 18.97 RMS 0.6955

Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 528

Mean 16.15 RMS 0.7121

Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 528

Mean 15.84 RMS 0.7752

Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 528

Mean 23.55 RMS 0.638

Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 528

Mean 17.18 RMS 0.6797

Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01 Entries 531

Mean 6.855 RMS 0.7489

Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02 Entries 531

Mean 216.6 RMS 157.8

Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03 Entries 531

Mean 13.56 RMS 0.8055

Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04 Entries 531

Mean 14.86 RMS 0.9926

Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05 Entries 531

Mean 19.64 RMS 0.8732

Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06 Entries 531

Mean 23.21 RMS 0.8919

Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07 Entries 531

Mean 23.84 RMS 0.9267

Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08 Entries 531

Mean 18.99 RMS 0.6997

Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09 Entries 531

Mean 16.08 RMS 0.6948

Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10 Entries 531

Mean 15.77 RMS 0.8188

Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11 Entries 531

Mean 23.61 RMS 0.6359

Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12 Entries 531

Mean 17.13 RMS 0.6356

Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 531 Mean 6.81

RMS 0.7857 Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 531 Mean 18.14

RMS 0.7368 Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 531 Mean 79.16

RMS 51.77 Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 531 Mean 14.84

RMS 1.024 Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 531 Mean 19.57

RMS 0.9366 Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 531 Mean 23.17

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 531 Mean 23.79

RMS 0.9074 Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 531 Mean 18.87

RMS 0.6582 Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 531 Mean 16.11

RMS 0.6768 Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 531 Mean 15.7

RMS 0.778 Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 531 Mean 23.46

RMS 0.6225 Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 531 Mean 17.04

RMS 0.654 Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01 Entries 528

Mean 6.78 RMS 0.7669

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02 Entries 528

Mean 18.2 RMS 0.772

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03 Entries 528

Mean 13.61 RMS 0.8339

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04 Entries 528

Mean 131.4 RMS 87.88

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05 Entries 528

Mean 19.74 RMS 0.948

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06 Entries 528

Mean 23.33 RMS 0.9317

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07 Entries 528

Mean 23.93 RMS 1.012

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08 Entries 528

Mean 18.92 RMS 0.6735

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09 Entries 528

Mean 16.18 RMS 0.7349

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10 Entries 528

Mean 15.74 RMS 0.8193

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11 Entries 528

Mean 23.62 RMS 0.6459

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12 Entries 528

Mean 17.02 RMS 0.6582

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 531 Mean 6.712

RMS 0.7402 Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 531 Mean 18.17

RMS 0.7567 Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 531 Mean 13.49

RMS 0.8196 Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 531 Mean 15.04

RMS 0.9897 Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 531 Mean 197.4

RMS 138.5 Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 531 Mean 23.26

RMS 0.9494 Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 531 Mean 23.96

RMS 0.9668 Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 531 Mean 18.93

RMS 0.6612 Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 531 Mean 16.13

RMS 0.7158 Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 531 Mean 15.73

RMS 0.8 Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 531 Mean 23.61

RMS 0.6435 Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 531 Mean 16.97

RMS 0.6341 Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01 Entries 525

Mean 6.756 RMS 0.8174

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02 Entries 525

Mean 18.19 RMS 0.7852

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03 Entries 525

Mean 13.45 RMS 0.8257

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04 Entries 525

Mean 14.93 RMS 0.9959

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05 Entries 525

Mean 19.7 RMS 0.8531

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06 Entries 525

Mean 206.3 RMS 130.9

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07 Entries 525

Mean 24.01 RMS 0.9778

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08 Entries 525

Mean 18.93 RMS 0.7226

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09 Entries 525

Mean 16.08 RMS 0.7019

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10 Entries 525

Mean 15.69 RMS 0.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11 Entries 525

Mean 23.49 RMS 0.655

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12 Entries 525

Mean 16.95 RMS 0.6308

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 525 Mean 6.651

RMS 0.7549 Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 525 Mean 18.16

RMS 0.7724 Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 525 Mean 13.38

RMS 0.8393 Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 525 Mean 14.96

RMS 0.9693 Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 525 Mean 19.71

RMS 0.9122 Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 525 Mean 23.24

RMS 0.9414 Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 525 Mean 167.7

RMS 104.7 Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 525 Mean 18.83

RMS 0.7258 Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 525 Mean 16.14

RMS 0.7014 Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 525 Mean 15.57

RMS 0.8241 Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 525 Mean 23.51

RMS 0.6778 Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 525 Mean 16.87

RMS 0.6531 Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 531

Mean 6.75 RMS 0.7487

Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 531

Mean 18.17 RMS 0.7955

Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 531

Mean 13.5 RMS 0.8197

Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 531

Mean 14.87 RMS 1.008

Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 531

Mean 19.71 RMS 0.9501

Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 531

Mean 23.28 RMS 0.9555

Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 531

Mean 23.94 RMS 0.9683

Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 531

Mean 210.3 RMS 141.7

Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 531

Mean 16.17 RMS 0.6658

Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 531

Mean 15.65 RMS 0.8052

Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 531

Mean 23.58 RMS 0.6572

Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 531

Mean 17 RMS 0.6451

Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01 Entries 531

Mean 6.812 RMS 0.7753

Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02 Entries 531

Mean 18.1 RMS 0.7642

Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03 Entries 531

Mean 13.55 RMS 0.8428

Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04 Entries 531

Mean 14.78 RMS 0.9902

Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05 Entries 531

Mean 19.68 RMS 0.9057

Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06 Entries 531

Mean 23.2 RMS 0.9214

Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07 Entries 531

Mean 23.82 RMS 0.9341

Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08 Entries 531

Mean 18.94 RMS 0.6914

Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09 Entries 531

Mean 371.2 RMS 274.5

Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10 Entries 531

Mean 15.82 RMS 0.8024

Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11 Entries 531

Mean 23.63 RMS 0.6501

Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12 Entries 531

Mean 16.93 RMS 0.6342

Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 529 Mean 6.82

RMS 0.709 Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 529 Mean 17.97

RMS 0.8033 Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 529 Mean 13.52

RMS 0.8499 Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 529 Mean 14.82

RMS 1.01 Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 529 Mean 19.54

RMS 0.9259 Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 529 Mean 23.14

RMS 0.924 Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 529 Mean 23.8

RMS 0.9421 Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 529 Mean 18.95

RMS 0.6783 Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 529 Mean 16.21

RMS 0.6835 Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 529 Mean 334.4

RMS 228.8 Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 529 Mean 23.5

RMS 0.6626 Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 529 Mean 17.05

RMS 0.6528 Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01 Entries 528

Mean 6.828 RMS 0.7728

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02 Entries 528

Mean 17.94 RMS 0.7758

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03 Entries 528

Mean 13.43 RMS 0.8038

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04 Entries 528

Mean 14.81 RMS 0.9598

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05 Entries 528

Mean 19.55 RMS 0.8645

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06 Entries 528

Mean 23.12 RMS 0.9324

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07 Entries 528

Mean 23.75 RMS 0.9278

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08 Entries 528

Mean 18.89 RMS 0.7355

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09 Entries 528

Mean 16.07 RMS 0.7099

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10 Entries 528

Mean 15.75 RMS 0.8348

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11 Entries 528

Mean 111.3 RMS 64.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12 Entries 528

Mean 17.09 RMS 0.6652

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01 10TB01

Entries 531 Mean 6.868

RMS 0.7476 Underflow 0

ADC for 10TB01, cr/chan=006/024, tube=P10TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02 10TB02

Entries 531 Mean 18.09

RMS 0.7477 Underflow 0

ADC for 10TB02, cr/chan=006/025, tube=P10TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03 10TB03

Entries 531 Mean 13.54

RMS 0.8325 Underflow 0

ADC for 10TB03, cr/chan=006/026, tube=P10TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04 10TB04

Entries 531 Mean 14.9

RMS 1.053 Underflow 0

ADC for 10TB04, cr/chan=006/092, tube=P10TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05 10TB05

Entries 531 Mean 19.6

RMS 0.9195 Underflow 0

ADC for 10TB05, cr/chan=006/093, tube=P10TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06 10TB06

Entries 531 Mean 23.18

RMS 0.9633 Underflow 0

ADC for 10TB06, cr/chan=006/094, tube=P10TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07 10TB07

Entries 531 Mean 23.79

RMS 0.9682 Underflow 0

ADC for 10TB07, cr/chan=006/095, tube=P10TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08 10TB08

Entries 531 Mean 18.95

RMS 0.6978 Underflow 0

ADC for 10TB08, cr/chan=006/027, tube=P10TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09 10TB09

Entries 531 Mean 16.1

RMS 0.7137 Underflow 0

ADC for 10TB09, cr/chan=006/028, tube=P10TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10 10TB10

Entries 531 Mean 15.76

RMS 0.816 Underflow 0

ADC for 10TB10, cr/chan=006/029, tube=P10TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11 10TB11

Entries 531 Mean 23.61

RMS 0.6557 Underflow 0

ADC for 10TB11, cr/chan=006/030, tube=P10TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12 10TB12

Entries 531 Mean 228.7

RMS 159.6 Underflow 0

ADC for 10TB12, cr/chan=006/031, tube=P10TB12