1 2

4 5 6

3

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

RDO WEST

12

0

0

12

CP

CP

1 2

4 5 6

3

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

RDO EAST

10

2

8

10

2 4

M1

M1 M1 M1

M1

M2 M2 M2 M2 M2 M2

M3 M3 M3 M3 M3 M3

M1 M1 M2 M1 M1 M2

M2 M3 M3 M2 M3 M3 R1 R3

R6 R8 R10

R5

R1 R3 R5 R6 R8 R10

R1 R3 R5 R6 R8 R10

R2 R4 R4 R7 R9 R9

R2 R2 R4 R7 R7 R9

RDO

RDO

M1

12

6

0

10 8

4 2

A B

C

D

E

1 3

5

2

4

F Junk

ADCR

20 bit H L

Aa Ab Ac

Ad Ae Af

F2 F4 F6 J

F1 F3 F5

Fiber Data

12 6 11 5 10 4 9 3 8 2 7 1

24 18 23 17 22 16 21 15 20 14 19 13

36 30

31 35

32 26

33 27

34 28

35 29

55 49 43 37

44 38

45 39

46 40

47 41

56 50

57 51

58 52

59 53

60 54 48 42

RDO

DAQROWS

7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6

19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18

31 25

36 30

35 29

34 28

33 27

32 26

60 54 48 42

47 41

46 40

45 39

44 38

59 53

58 52

57 51

56 50

55 49 43 37

RDO

0

6

12

2 4

8 10 12

0

6

2 4

8 10

EAST

WEST

801 801 960 960

161 161 320 320

641 641 800 800

481 481 640 640

321 321 480 480

1 1 160 160

RDO WEST

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1 1 160 160

1 1 160 160

1 1 160 160

1 1 160 160

1 1 160 160

1 1 160 160

Daqpad Pad FEE B A

B A B A B A B A B A

FEE- Side

64 1 33 32

Ch- order

1 32 33 64 65 96 97 128 129 160

1 32 33 64 65 96 97 128 129 160

64 1 33 32

64 1 33 32

64 1 33 32

64 1 33 32

64 1 33 32

} FEE 1

} FEE 5

} FEE 4

} FEE 3

} FEE 2

EAST WEST Z+ Z-

View

12/0

6

3 9