R_y = 9.75 fm R_x = 8.25 fm

R_y = 13 fm R_x = 11 fm

R_y = 19.5 fm R_x = 16.5 fm 0

0.05 0.1 0.15

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 20 40 60

0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.15

-0.1

-0.05 0

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 20 40 60

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 0.05 0.1 0.15

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 50 100

0 0.2 0.4 0.6

-0.01 0 0.01

0 0.2 0.4 0.6 0.8