τ_0 = 5 fm/c τ_0 = 9 fm/c τ_0 = 15 fm/c

0 0.05 0.1 0.15

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 10 20 30 40

0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.15

-0.1

-0.05 0

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 10 20 30 40

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 0.05 0.1 0.15

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 100 200 300

0 0.2 0.4 0.6

-0.01 0 0.01

0 0.2 0.4 0.6 0.8