1243DET132

6/05/02

G.Guilloux

SUPPORT ANNEAU SHIELDING

TEST 2 ECHELLES

3,2 0,1EPOXY type FR4

/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :
TOUS LES ANGLES SAILLANTS SONT CASSES R2

PIECE REALISEE EN MATERIAU ISOLANT ELECTRIQUE

ET AUTO EXTINGUIBLE

5,00

10,00

42,00

42 DOUILLES AUTO TARAUDEUSES AMECA
UNC 1/4 20

=

64,00

77,50

48,00

34,00

19,00

53,50

8,50

2 144 72 4H7

A=

36,00
R10,00

COUPE AA

6

3815

R5,00

10,00

33