0,4A243DET133

7/05/02

G.Guilloux

gg18 4/10

 614.6.02

ADETAIL DES PERCAGES

ANNEAU SUPPORT SHIELDING

3,2 0,1EPOXY *

/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

3,290minimum pour noyer une vis FHC

60

11

52,00

=2*M3VUE SUIVANT V

SECTION B

204

1

R4

423

COUPE AA

42R8sur 510
7

A

VUE SUIVANT F

2020

7,5

45

45

R255 pour info

R261,5

B1

275

275

9,5

19

V5254

9

18

R258,4

R273

9

18

10 TROUS
 618 TROUS

 4F*LA MATIERE FOURNIE EST

SOUS FORME D’UN ANNEAU

AUX DIMENSIONS INDIQUEES

SUR LE PLAN (section B)

ZXYPieces symetriques /XOY

pieces identiques par cote
les reperes 1 sont
a faire sur toutes les pieces
O