243DET138

19/6/02

G.Guilloux

SUPPORT ROTULE INVERSEE

INSTALLATION UNE ECHELLE

3,2 0,1

2017

/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79
Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

UNF 1/4 lentgh 12mm
button head

CASSER TOUS LES ANGLES VIFS

*ESPACE LIBRE POUR CABLES SVT

**ESPACE OCCUPE PAR LA POSE D’UNE ECHELLE

7

8,57

4H7PROFONDEUR 5

22

17

13

120

118

4

R1R1R1R1

AXE ROTULE

18,9

 9,6

****15,6

23,5

8,7

11,3

CONE
FREE SPACE FOR SVT CABLES

FOR ONE LADDER

FOR THE FINAL DESIGN SEE

Q243DET137

SCREW TO ATTACH ON THE CONE

12M6

8