9/3/01

N. Bouillo - Ballet G. Olanier

Mesure de la position du centre Position relative de la mire Si Position de la mire Si du trou de référence (bloc A) par rapport au trou de référence par rapport au référentiel machine X (en mm) Y (en mm) X (en mm) Y (en mm) X (en mm) Y (en mm)

443.82 999.49 - 64.17 - 23.96 379.65 975.53 443.81 999.49 - 64.17 - 23.96 379.64 975.53 443.82 999.55 - 64.17 - 23.960 379.64 975.59 443.82 999.52 - 64.18 - 23.95 379.64 975.56 443.81 999.53 - 64.18 - 23.96 379.64 975.58

Moyenne 443.817 999.514 - 64.176 - 23.957 379.641 975.557

0.005 0.026 0.004 0.003 0.003 0.024

Position relative de la mire Si

Ecart type

Mire silicium de référence