Channel

0 50 100 150 200 250

Mean Shift

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 hr Nent = 0 Mean x = 0 Mean y = 0 RMS x = 0 RMS y = 0

CTB ped shifts (detsON[2240017]-detsOFF[2239043]) hr