Track length(cm)

20 40 60 80 100 120 140 π/z_{fit}z

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

Average shift versus track length